Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

при проведении электронного аукциона

на поставку строительных материалов для

нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**1.** **Объект закупки:** поставка строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН (далее – Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемых товаров**: в соответствии с
Приложением № 2 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара» (далее – Приложение № 2).

Товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными эргономическим показателям, указанным в Приложении № 2.

ОКПД2: 22.23.11.000 – Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток (КТРУ отсутствует);

25.11.23.119 – Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки (КТРУ отсутствует).

**3.** **Перечень и количество поставляемого товара:** общее количество поставляемого товара по 5 (пяти) номенклатурным позициям – 136,8 кв.м. и 547 штук в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности,
не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен
на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар и его составляющие должен быть новым, изготовлен в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

 Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в спецификации.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

**Поставка и разгрузка Товара на склад Заказчика осуществляется по адресу г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН силами Поставщика.**

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика)
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми
и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать
с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить
в известность Заказчика с учетом условий Контракта.

Срок и объем гарантии на поставленный Товар составляет срок согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и противоправных действий.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида Товара).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- Постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

 - Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

**5. Требования к поставке Товара:**

Поставщик обязан заблаговременно согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки Товара. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин. по 18 ч. 15 мин. (по МСК) с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин. по 17 ч. 00 мин. (по МСК) - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика. Разгрузка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

**6. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:**

Срок поставки Товара - в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

**7. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта**: в соответствии с условиями Контракта.

**8. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требований Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Заведующий ОМТС С.В. Матвеева

Приложение № 1

к Техническому заданию

на поставку строительных материалов

для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. товара, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Плита потолочная |  | кв.м | 136,8 |  |  |
| 2 | Основная направляющая  |  | шт. | 32 |  |  |
| 3 | Поперечная планка, тип 1  |  | шт. | 190 |  |  |
| 4 | Поперечная планка, тип 2  |  | шт. | 190 |  |  |
| 5 | Угол периметральный (пристенный) |  | шт. | 135 |  |  |
| Итого: |  |
| В том числе НДС 20% / НДС не облагается: |  |

Заведующий РеСО В. И. Покшин

Приложение № 2 к Техническому заданию

на поставку строительных материалов для

нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Указаниена товарныйзнак (модель,производитель, странапроисхождения товара) | Технические характеристики |
| Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемоеучастником |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1 | Плита потолочнаяОКПД 2: 22.23.11.000 – Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток*(КТРУ отсутствует*) |  | Назначение | комплектующая, монтируется в Т-образную подвесную потолочную систему |  |
| Поверхность | тисненая с хаотичными, черными, ненаправленными вкраплениями ("червоточинами") |  |
| Материал | минеральное волокно |  |
| Подвесная система | Т 24 |  |
| Вид кромки | борд |  |
| Цвет | белый |  |
| Габаритные размеры (ширина х длина), мм  | 595х595 |  |
| Допуски по габаритным размерам, мм | ± 5 |  |
| Толщина, мм | ≥ 10 и ≤ 12 |  |
| Класс пожарной опасности | КМ 1 |  |
| Влагостойкость, RH% | ≥ 90 |  |
| 2 | Основная направляющаяОКПД2: 25.11.23.119 – Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки *(КТРУ отсутствует*) |  | Назначение | комплектующая, используется в качестве каркаса для монтажа минераловолокнистых плит |  |
| Описание | несущий элемент системы (главный профиль) |  |
| Тип | Т-профиль |  |
| вертикальные прорези по всей длине  | наличие |  |
| круглые отверстия для подвеса. с двух сторон от вертикальных прорезей | наличие |  |
| Тип соединение | защелкивающийся замок |  |
| Совместимость с позициями закупки 3,4 | совместима |  |
| Материал | оцинкованная сталь |  |
| Ширина, мм | ≥ 24 и ≤25 |  |
| Высота, мм | ≥ 35 и ≤40 |  |
| Длина, мм | ≥3700 и ≤4000 |  |
| Цвет | белый |  |
| 3 | Поперечная планка, тип 1ОКПД2: 25.11.23.119 – Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки *(КТРУ отсутствует*) |  | Назначение | комплектующая, используется в качестве каркаса для монтажа минераловолокнистых плит |  |
| Тип | Т-профиль |  |
| Совместимость с позициями закупки 2.4 | совместима |  |
| Материал | оцинкованная сталь |  |
| Ширина, мм | ≥ 24 и ≤25 |  |
| Высота, мм | ≥ 28 и ≤30 |  |
| Длина, мм | ≥1200 и ≤ 1250 |  |
| Цвет | белый |  |
| 4 | Поперечная планка, тип 2ОКПД2: 25.11.23.119 – Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки *(КТРУ отсутствует*) |  | Назначение | комплектующая, используется в качестве каркаса для монтажа минераловолокнистых плит |  |
| Тип | Т-профиль |  |
| Совместимость с позициями закупки 2,3 | совместима |  |
| Материал | оцинкованная сталь |  |
| Ширина, мм | ≥ 24 и ≤25 |  |
| Высота, мм | ≥ 28 и ≤30 |  |
| Длина, мм | ≥600 и ≤ 650 |  |
| Цвет | белый |  |
| 5 | Угол периметральный (пристенный)ОКПД2: 25.11.23.119 – Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки *(КТРУ отсутствует*) |  | Назначение | комплектующая подвесного потолка, используется в качестве каркаса, ребер жесткости или стыковочного элемента, выполняет роль несущего элемента для потолочных плит, примыкающих к стенам, окантовки готовой конструкции и для опирания концов профилей подвесной системы. |  |
| Совместимость с позициями закупки 2,3,4 | совместима |  |
| Материал | оцинкованная сталь |  |
| Толщина металла, мм | ≥0,4 |  |
| Высота, мм | ≥19,0 |  |
| Длина, мм | ≥3000 и ≤ 3100 |  |
| Цвет | белый |  |

Заведующий РеСо В.И. Покшин

Заведующий ОМТС С.В. Матвеева