Приложение № 1 к Извещению

Описание предмета закупки
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
[bookmark: _Hlk197250788]на поставку мониторов для нужд ИПУ РАН

1. Объект закупки: поставка мониторов для нужд ИПУ РАН (далее - Товар).
2. Краткие характеристики поставляемого Товара: в соответствии с Приложением 
№ 2 к Техническому заданию «Сведения о функциональных, технических, качественных 
и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара».
Товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания 
по функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.
Код ОКПД 2: 26.20.17.110 - Мониторы, подключаемые к компьютеру.
3. Перечень и количество поставляемого Товара: в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация на поставку мониторов для нужд ИПУ РАН» (далее - Спецификация), являющимся его неотъемлемой частью.
4. Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:
Товар поставляется для нужд ИПУ РАН.
Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, быть свободным от прав третьих лиц, произведен в Российской Федерации или ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований, не являться предметом ареста и не должен быть заложен.
Поставляемый Товар и его составляющие должны быть новыми, не бывшими 
в употреблении и ремонте, в том числе не восстановленными; в Товаре не должна быть осуществлена замена составных частей и не должны быть восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть изготовлен в соответствии со стандартами качества.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническими актами, техническими регламентами, другими правилами, подлежащими применению в соответствии 
с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.
Поставка Товара (включая доставку и погрузо-разгрузочные работы) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, строение 2, 
ИПУ РАН.
Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. 
с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 16 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.
Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов, соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.
Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».
На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) 
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии 
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, деклараций и иных документов, обязательных для Товара, оформленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок и объем гарантии на поставленный Товар составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Документа о приемке Товара.
В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Договора, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок 
не более 20 (двадцати) дней с даты получения письменного требования (уведомления) Заказчика.
Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество Товара.
Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека.
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.
Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, подтвержденного сертификатами соответствия системы сертификации Росстандарта или декларациями 
о соответствии, санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида Товара).
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 
от 16 августа 2011 года № 768;
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 
от 9 декабря 2011 года № 879;
- Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 
«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники 
и радиоэлектроники», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии
 от 18 октября 2016 года № 113.
5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки Товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Договора:
Срок поставки Товара до истечения 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора. 
6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки Товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Договора: в соответствии с условиями Договора.
7. Качественные и количественные характеристики поставляемого Товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 
Согласно требованиям Технического задания, 
Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку мониторов для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию).



Заведующий отделом информатизации			                                            С.Б. Григорьев







Приложение № 1 к Техническому заданию
на поставку мониторов для нужд ИПУ РАН






СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку мониторов для нужд ИПУ РАН

	№
п/п
	Наименование товара
	Страна происхождения товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Монитор Тип 1
	
	штука
	4

	2
	Монитор Тип 2
	
	штука
	8

	3
	Монитор Тип 3
	
	штука
	2







Заведующий отделом информатизации			                                           С.Б. Григорьев
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Приложение № 2 к Техническому заданию
на поставку мониторов для нужд ИПУ РАН
[bookmark: _Hlk241236517]
Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара


	№
п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики

	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение

	1
	Монитор Тип 1
Код ОКПД2: 
26.20.17.110 - Мониторы, подключаемые к компьютеру
	Размер диагонали, Дюйм (25,4 мм)
	≥ 27

	
	
	Формат изображения
	16:9

	
	
	Разрешение экрана, Пиксель
	3840 x 2160

	
	
	Частота обновления экрана, Герц
	≥ 155

	
	
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)

	
	
	Изогнутый экран
	Нет

	
	
	Яркость, кд/м²
	≥ 350 и < 400

	
	
	Контрастность
	≥ 1000:1

	
	
	Время отклика, мс
	< 2

	
	
	Угол обзора по горизонтали, градус
	≥ 178°

	
	
	Угол обзора по вертикали, градус
	≥ 178°

	
	
	Интерфейс подключения
	HDMI; Display Port; USB Type-C, USB

	
	
	Количество встроенных в корпус портов HDMI, Штука
	≥ 2

	
	
	Количество встроенных в корпус портов DisplayPort, Штука
	≥ 1

	
	
	Количество встроенных в корпус портов USB Type-C, Штука
	≥ 1

	
	
	Разъем
	Mini-Jack (3,5 мм), выход

	
	
	Наличие USB-концентратора
	Да

	
	
	Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0), Штука
	≥ 2

	
	
	Наличие встроенных динамиков
	Да

	
	
	Наличие функции регулировки по высоте
	Да

	
	
	Максимальная регулировка экрана по высоте, Миллиметр
	≥ 130

	
	
	Наличие функции регулировки наклона
	Да

	
	
	Возможность поворота экрана по вертикали (портретный режим)
	Да

	
	
	Возможность поворота экрана по горизонтали
	Да

	
	
	Наличие возможности крепления на стену
	Да

	
	
	Стандарт крепления
	VESA 100 x 100

	
	
	Блок питания
	Встроенный

	
	
	Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте
	Да

	
	
	Наличие функции KVM
	Да

	2
	Монитор Тип 2
Код ОКПД2: 
26.20.17.110 - Мониторы, подключаемые к компьютеру
	Размер диагонали, Дюйм (25,4 мм)
	≥ 25

	
	
	Формат изображения
	16:9

	
	
	Разрешение экрана, Пиксель
	1920 x 1080

	
	
	Частота обновления экрана, Герц
	≥ 240

	
	
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)

	
	
	Изогнутый экран
	Нет

	
	
	Яркость, кд/м²
	≥ 400

	
	
	Контрастность
	≥ 1000:1

	
	
	Время отклика, мс
	< 2

	
	
	Угол обзора по горизонтали, градус
	≥ 178°

	
	
	Угол обзора по вертикали, градус
	≥ 178°

	
	
	Интерфейс подключения
	HDMI; DisplayPort

	
	
	Количество встроенных в корпус портов HDMI, Штука
	≥ 2

	
	
	Количество встроенных в корпус портов DisplayPort, Штука
	≥ 1

	
	
	Разъем
	Mini-Jack (3,5 мм), выход

	
	
	Наличие встроенных динамиков
	Нет

	
	
	Наличие функции регулировки по высоте
	Да

	
	
	Наличие функции регулировки наклона
	Да

	
	
	Возможность поворота экрана по вертикали (портретный режим)
	Да

	
	
	Возможность поворота экрана по горизонтали
	Да

	
	
	Наличие возможности крепления на стену
	Да

	
	
	Стандарт крепления
	VESA 100 x 100

	
	
	Блок питания
	Внешний

	
	
	Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте
	Да

	3
	Монитор Тип 3
Код ОКПД2: 
26.20.17.110 - Мониторы, подключаемые к компьютеру
	Размер диагонали, Дюйм (25,4 мм)
	≥ 49

	
	
	Тип
	Профессиональный дисплей

	
	
	Разрешение экрана, Пиксель
	3840 x 2160

	
	
	Частота обновления экрана, Герц
	≥ 60

	
	
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)

	
	
	Изогнутый экран
	Нет

	
	
	Яркость, кд/м2
	≥ 500

	
	
	Контрастность
	≥ 1000:1

	
	
	Угол обзора по горизонтали, градус
	≥ 178°

	
	
	Угол обзора по вертикали, градус
	≥ 178°

	
	
	Интерфейс подключения
	HDMI; USB; RJ-45 (LAN); IR; RS-232C

	
	
	Разъем
	Mini-Jack (3,5 мм), вход; Mini-Jack (3,5 мм), выход

	
	
	Количество встроенных в корпус портов HDMI (вход), Штука
	≥ 3

	
	
	Количество встроенных в корпус портов HDMI (выход), Штука
	≥ 1

	
	
	Портретный режим
	Да

	
	
	Наличие возможности крепления на стену
	Да

	
	
	Стандарт крепления
	VESA 300 x 300

	
	
	Режим работы
	24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24/7)

	
	
	Наличие встроенного проигрывателя
	Да

	
	
	Объем встроенной памяти, Гбайт
	≥ 16

	
	
	[bookmark: _GoBack]Наработка на отказ, час
	≥ 50000

	
	
	Блок питания
	Встроенный

	
	
	Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте
	Да





Заведующий отделом информатизации															С.Б. Григорьев





