**Приложение № 1**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по уходу за предоставленными во временное пользование

пыле-грязезащитными коврами для нужд ИПУ РАН в 2019 году

**1. Объект закупки:** оказание услуг по уходу за предоставленными во временное пользование пыле-грязезащитными коврами для нужд ИПУ РАН.

**2. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:**

В соответствии с характеристиками ковров (таблица №1) и количеством поставляемого товара (Таблица №2)

ОКПД2 77.29.19.000; ОКВД2 77.29.9

Исполнитель должен предоставить на время оказания услуг во временное пользование Заказчика и обеспечить доставку и замену ковров на чистые в целях поддержания помещений Заказчика в чистоте, а также для эффективного удаления пыли, влаги и песка с обуви для предотвращения проникновения грязи внутрь помещений.

Грязезащитные резиновые ковры – изделия хозяйственно-бытового назначения на основе резины с ворсовым покрытием из натуральных, синтетических и смешанных нитей.

Грязезащитные резиновые ковры с окантовкой ворсового покрытия по периметру специальной резиновой каймой для размещения (укладки) в здании, должны обладать следующими характеристиками: высокой стойкостью к истиранию и химической чистке, удерживать и оставлять на себе большое количество влажных и сухих загрязнений, обладать износостойкостью, негорючестью, антистатичностью, противоскользящими свойствами, обеспечивать безопасность передвижения, быть не токсичными, не вызывать аллергии, не содержать вредных для здоровья веществ, соответствовать эксплуатационным качествам и соответствовать своему назначению, пыле и влагопоглощающими свойствами, окрашены безвредными красителями, иметь впитывающие свойства, не деформироваться, иметь стойкость к истиранию и многократной химической чистке, обеспечивать отсутствие деформаций в процессе эксплуатации; быть изготовлены из негорючих материалов; иметь противоскользящую основу.

Все ковровые покрытия должны иметь товарный вид и быть без дефектов, дыр, повреждения резинового бордюра, без пятен, следов грязи, поставляться в чистом виде, с однородной окраской ворса (отсутствие следов выведения пятен), сухими и без запаха.

Исполнитель оказывает услуги по чистке ковровых покрытий собственными силами и средствами. Доставка, выгрузка и размещение ковровых покрытий в указанном Заказчиком месте, в том числе и при замене, осуществляется силами и за счет Исполнителя. Должна быть обеспечена качественная чистка ковровых покрытий не токсичными антиаллергенными средствами и своевременная замена их в установленные сроки с периодичностью замены ковров: 1 (один) раз в неделю. Требуется наличие сертификата соответствия санитарным нормам, если этот товар подлежит обязательной сертификации.

В случае не своевременного исполнения Исполнителем чистки и замены ковровых покрытий в сроки, установленные Заказчиком с \_\_\_\_.02.2019. по 31.12.2019 года (время замены с 20.00 до 24.00 (день замены - по договоренности), Исполнитель обязан устранить данное нарушение не позднее следующего дня или иные сроки, согласованные с Заказчиком.

Чистка, доставка, погрузка и разгрузка ковровых покрытий, а также размещение их в указанном Заказчиком месте, осуществляется силами и транспортом Исполнителя.

В случае, если товар подлежит обязательной сертификации требуется наличие сертификата соответствия санитарным нормам.

Характеристики ковров: **Таблица №1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| **1.** | Ковер пыле-грязезащитный (сменный) | Устойчив к влаге  Подложка ковра – резиновая, шипованная, оптимальной жесткости, обеспечивает прилегание ковра к полу, исключает проскальзывание.  Толщина резины в основании – не менее 1,5 мм. Высота канта - 2 мм. Ширина декоративного канта - 20 мм. Нить, используемая для изготовления текстильной основы ковра - 100% антистатический полиамид (нейлон 6,0 и нейлон 6.6) высоко скрученный. Ворс – тафтинг, разрезной, вварен в резиновую подложку.  Высота ворса 6-10 мм. Плотность ворса - 650-700 г/м 2  Поглощающая способность: жидкости - до 6 л на 1 м2  песка и мелкой грязи – до 4 кг на 1 м2 |
| **2.** | Цвет | Серый темный |

3. **Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента.**

**Таблица №2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Типоразмер ковров, см | Количество, шт. |
| 1 | 115 х 400 | 3 |
| 2 | 150 х 250 | 3 |
| 3 | 150 х 600 | 7 |

**4.** **Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению.** Не предусмотрены.

**5. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок.**

При оказании услуги обязан соблюдать все нормативно-правовые документы, принятые на территории РФ, регламентирующие оказание услуг по предмету настоящего договора. Услуги должны соответствовать санитарными нормами, и требованиями соответствующих действующих нормативно-правовых документов, принятых на территории РФ, регламентирующих оказание данной услуги, в том числе:

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

а также иным нормативным правовым актам Российской Федерации и города Москвы, нормам и правилам, техническим документам, обязательными и рекомендуемыми к применению при оказании услуг.

Исполнитель должен не допускать порчу имущества Заказчика и третьих лиц, обеспечить сохранение целостности инженерных сетей в зоне оказания услуг.

Периодичность оказания услуг по замене ковровых покрытий осуществляется 1 (один) раз в неделю (день замены - по договоренности) в течение установленного периода с \_\_.02.2019 по 31.12.2019 год. Примерное количество замен 48 (сорок восемь) строго в рабочие дни с 20.00 до 24.00, в соответствии с внутриобъектовым режимом учреждения Заказчика.

Исполнитель гарантирует соответствие предоставляемых услуг требованиям законодательства РФ предоставляется Исполнителем на весь объем и срок оказания услуг.

**6. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг.**

Исполнитель обязан предоставить грязезащитные резиновые ковры на основе резины с ворсовым покрытием из натуральных, синтетических и смешанных нитей. Грязезащитные резиновые коврики должны обладать высокой стойкостью к истиранию и химической чистке, удерживать и оставлять на себе большое количество влажных и сухих загрязнений, легко поддаваться чистке, обладать износостойкостью, негорючестью, антистатичностью, противоскользящими свойствами, обеспечивать безопасность передвижения, быть не токсичными, не вызывать аллергии, не содержать вредных для здоровья веществ, соответствовать эксплуатационным качествам и соответствовать своему назначению, пыле и влагопоглощающими свойствами, окрашены безвредными красителями, иметь отличные впитывающие свойства, не деформироваться.

При оказании услуг по чистке ковровых покрытий Исполнитель использует, приобретенные за свой счет, материалы и химические средства. Исполнитель применяет материалы и химические средства, для чистки и дезинфекции ковров не содержащие вещества, опасные для жизни и здоровья человека. В случае технологической необходимости использования таких веществ, уровень их содержания не должен превышать норм, допустимых санитарными нормами Российской Федерации. Возможность использования указанных средств подтверждается сертификатом соответствия.

Грязезащитные ковры должны обеспечивать безопасность для обуви и для самих людей при передвижении, должны быть практичны, удобны и долговечны в эксплуатации, иметь внешнюю привлекательность, пожарную и экологическую безопасность.

Предоставляемые во временное пользование ковры должны быть не изношенными; устойчивы к влаге, песку, уличным реагентам; соответствовать правилам безопасности, нормам производства и реализации, должны иметь оригинальную сертификацию и иметь гарантийный срок качества не менее одного года.

**7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).**

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям действующего Законодательства и должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности. Химический состав материалов, используемый в товарах, должен исключать выделение вредных веществ в процессе эксплуатации сверх принятых норм.

**8.** **Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий.** Срок оказания услуг с \_\_\_\_ февраля 2019г. по 31 декабря 2019г.

**9. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий договора.**

Место предоставления услуг: **117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.**

Оказание услуг осуществляется Исполнителем 1 (один) раз в неделю, время замены – с 20.00 до 24.00. Время и день замены согласовываются с Заказчиком. По усмотрению сторон день и время замены ковров может изменяться. Замена грязезащитных ковров осуществляется в рабочие дни. Доставка, погрузка-разгрузка, подъем на этаж осуществляется транспортом и силами Исполнителя.

Допуск на объекты Заказчика осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом. Исполнитель направляет на имя руководителя Заказчика списки автомашин с указанием государственного номера, региона и марки автомобиля, а также работников с указанием ФИО, паспортных данных и номеров контактных телефонов работников Исполнителя, ответственных за доставку и разгрузку Товара на объект Заказчика.

В случае нарушения графика оказания услуг и наложения административного штрафа на Заказчика контролирующими органами, Исполнитель оплачивает штрафные санкции государственных надзорных органов, вызванные неисполнением Исполнителем условий договора.

По истечении отчетного периода (календарного месяца) не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации:

- акт оказанных услуг;

- счет-фактуру;

- счет на оплату.

Приемка результатов оказанных услуг происходит путем подписания Акта сдачи-приемки результата оказанных услуг по факту оказания услуг ежемесячно, что подтверждается надлежаще оформленными и подписанными Сторонами документов. Исполнитель передает Заказчику оригиналы документов: счет, счет-фактура, акт выполненных работ – 2 экземпляра, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара (при наличии), оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оплата производится Заказчиком по факту оказания услуг (в соответствии с произведенным числом замен в месяц) не позднее 15-го числа в месяце, следующего за месяцем оказания услуг, после подписания Сторонами Акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем финансово-отчетных документов (счет, счет-фактура (*при* наличии), оформленных согласно действующему законодательству Российской Федерации. Источник финансирования: внебюджетные средства ИПУ РАН.

**Аванс не предусмотрен.**

Замена грязезащитных ковров в период оказания услуг осуществляется Исполнителем в дни и время, согласованное с Заказчиком. Допуск на объекты Заказчика осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом на основании Инструкции по пропускному режиму.

Расчет НМЦ договора произведен на кв. м с учетом размеров ковров (количество замен) и дней замен. Начальная максимальная цена договора включает в себя стоимость предоставленных во временное пользование пыле-грязезащитных ковров, их замена на чистые (выстиранные, вычищенные, высушенные, продезинфицированные); транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные работы, связанных с заменой ковров на объекте, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.

**10. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика.**

Услуги должны быть оказаны надлежащего качества в порядке, определенном действующим законодательством, настоящим Техническим заданием и договором.

Исполнитель обязан предоставить грязезащитные резиновые ковры на основе резины с ворсовым покрытием из натуральных, синтетических и смешанных нитей. Грязезащитные резиновые ковры должны обладать высокой стойкостью к истиранию и химической чистке, удерживать и оставлять на себе большое количество влажных и сухих загрязнений, легко поддаваться чистке, обладать износостойкостью, негорючестью, антистатичностью, противоскользящими свойствами, обеспечивать безопасность передвижения, быть не токсичными, не вызывать аллергии, не содержать вредных для здоровья веществ, соответствовать эксплуатационным качествам и соответствовать своему назначению, пыле и влагопоглощающими свойствами, окрашены безвредными красителями, иметь отличные впитывающие свойства, не деформироваться.

**Приложение № 1**

**к Техническому заданию**

**Расчет стоимости**

на оказание услуг по уходу за предоставленными во временное пользование

пыле-грязезащитными коврами для нужд ИПУ РАН в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуги** | **Кол-во ковров, шт.** | **Кол-во замен ковра (всего)** | **Цена единицы услуги, руб.** | **Стоимость услуги** |
| 1 | Услуги по замене пыле-грязезащитного ковра размером 115 х 400 см | 3 | 48 (144) |  |  |
| 2 | Услуги по замене пыле-грязезащитного ковра размером 150 х 250 см | 3 | 48 (144) |  |  |
| 3 | Услуги по замене пыле-грязезащитного ковра размером 150 х 600 см | 7 | 48 (336) |  |  |
| **ИТОГО:** | | | | |  |