**Приложение № 1**

**Техническое задание**

на поставку сантехнического оборудования для столовой ИПУ РАН

**1. Объект закупки:** поставка сантехнического оборудования для столовой ИПУ РАН (далее – Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемых товаров:** в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре».

Товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и эргономическим показателям, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию.

ОКПД2:

28.14.12.110 - Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура (в ред. Изменения 29/2018 ОКПД 2, утв. Приказом Росстандарта от 10.07.2018 № 406-ст); 23.42.10.130 - Раковины керамические

**3. Перечень и количество поставляемого товара:** в соответствии с приложением № 1 к договору «Спецификация на поставку сантехнического оборудования для столовой ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2019 года выпуска, изготовлен в соответствии со стандартами качества (не бывший в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Весь Товар должен быть работоспособен и иметь комплектацию, указанную в Приложение № 1 к Техническому заданию.

Поставщик обязан осуществить поставку Товара по адресу Заказчика и в согласованное с Заказчиком время. Выполнение сборки должно осуществляться силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2014 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара.

Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде и сорте Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, сроке годности и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий договора против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Поставщик несет полную ответственность за надлежащее качество поставляемого Товара.

Срок и объем гарантии на поставляемые Товары должны быть согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 12 месяцев с момента поставки Товаров. Гарантийный срок на Товар начинается с момента подписания Заказчиком Акта приемки-передачи Товара.

Поставщик несет полную ответственность за надлежащее качество поставляемого Товара на весь гарантийный срок качества по специализации поставляемых Товаров при условии его правильного хранения и использования (эксплуатации) Заказчиком.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

Поставляемые Товары должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и противоправных действий.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида продукта).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия»;

- ГОСТ 25809-2019 «Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры».

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора:** срок поставки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий договора:** в соответствии с условиями договора.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требований Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку сантехнического оборудования для столовой ИПУ РАН (Приложение № 1 к договору).

Приложение №1 к Техническому заданию

на поставку сантехнического оборудования для столовой ИПУ РАН

**Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иных сведений о товаре**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Указание на товарный знак (модель, производитель) / страна происхождения товара** | **Технические характеристики** | | |
| **Требуемый параметр** | **Требуемое значение** | **Значение, предлагаемое участником** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1 | Смеситель для кухонной мойки  https://www.santehnika-shop.su/upload/iblock/81b/494cf275_5e4d_11e5_bc08_80c16e81914d_14900434_5e4e_11e5_bc08_80c16e81914d.resize1.jpeg  28.14.12.110 - Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура |  | Модель | LEMARK PROJECT LM4604C или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Назначение | с удлиненным рычагом для кухонной мойки |  |
| Тип | однорычажный |  |
| Расположения рычага | сверху |  |
| Материал корпуса | латунь |  |
| Покрытие | хром |  |
| Длина излива, см | не менее 21 и не более 31 |  |
| Высота излива, см | не менее 12,5 и не более 22 |  |
| Высота смесителя, см | не менее 21 и не более 33 |  |
| Форма излива | традиционная |  |
| Вращение излива | поворотный |  |
| Запорный клапан | керамический картридж |  |
| Диаметр картриджа, мм | [40] |  |
| Тип подводки | гибкая |  |
| Монтаж | на мойку |  |
| Отверстие для монтажа | на 1 отверстие |  |
| Тип крепления | на шпильку |  |
| Диаметр отверстия в мойке, мм | [35] |  |
| Комплектация | аэратор;керамический картридж 40 мм; гибкая подводка 1/2" 35 см; металлический рычаг, крепления. |  |
| 2 | Смеситель для раковины  28.14.12.110 - Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура |  | Совместимость | с позицией 3 (раковина) |  |
| Тип | однорычажный |  |
| Расположения рычага | сверху |  |
| Материал корпуса | латунь |  |
| Покрытие | хром |  |
| Длина излива, см | не менее 13 и не более 17 |  |
| Высота смесителя, см | не менее 10 и не более 14 |  |
| Форма излива | традиционная |  |
| Вращение излива | поворотный |  |
| Запорный клапан | керамический картридж |  |
| Диаметр картриджа, мм | [40] |  |
| Тип подводки | гибкая |  |
| Монтаж | на раковину |  |
| Отверстие для монтажа | на 1 отверстие |  |
| Тип крепления | на шпильку |  |
| Диаметр отверстия в мойке, мм | [35] |  |
| Комплектация | аэратор;керамический картридж 40 мм; гибкая подводка 1/2" 50 см; металлический рычаг, крепления. |  |
| 3 | Раковина  Раковина Santek Анимо 1WH110490  40  23.42.10.130 - Раковины керамические |  | Модель | SANTEK АНИМО 40  или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Тип крепления | подвесная (к стене) |  |
| Форма | полукруглая |  |
| Материал | фаянс или фарфор |  |
| Количество отверстий под смеситель | [1] |  |
| Расположение смесителя | посередине |  |
| Отверстие для перелива | наличие |  |
| Диаметр сливного отверстия, мм | не менее 40 и не более 45 |  |
| Ширина, см | не менее 35 и не более 40 |  |
| Глубина, см | не менее 30 и не более 35 |  |
| Высота, см | не менее 15 и не более 20 |  |
| Цвет | белый |  |