Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки при проведении электронного аукциона   
на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**(Техническое задание)**

на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**1.** **Объект закупки:** поставка строительных материалов для нужд текущего ремонта   
ИПУ РАН (далее – Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемых товаров**: в соответствии с Приложением   
к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара».

Товары должны соответствовать требованиям Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, указанным в Приложении к Техническому заданию.

ОКПД 2: 25.72.14.120 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов,

КТРУ 25.72.14.120-00000024 - Фурнитура для дверей металлическая;

КТРУ 25.72.14.120-00000056 - Петля для дверей металлическая.

**3.** **Перечень и количество поставляемого товара:** общее количество поставляемого товара по 2 (двум) номенклатурным позициям в соответствии с Приложением к Контракту «Спецификация на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, арестован, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении,   
в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен в соответствии со стандартами качества.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Поставка Товара (включая доставку и погрузо-разгрузочные работы) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки.

Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин.   
с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность,

при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза   
«О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика)   
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии   
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Поставляемый Товар должны быть экологически чистым, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации и декларированию данного вида продукции).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ 5088-2005 «Петли для оконных и дверных блоков. Технические условия».

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:**

Срок поставки Товара: в течение **10 (десяти) рабочих дней** с даты заключения Контракта.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:** в соответствии с условиями Контракта.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требованиям Технического задания, «Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара» (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию)

Заведующий ОМТС С.В. Матвеева

Главный инженер К.В. Муравьев

Заведующий РеСО В.И. Покшин

Врио руководителя контрактного отдела Е.А. Аванесова

Приложение № 1

к Техническому заданию   
на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

Спецификация

на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Фурнитура для дверей металлическая | шт. | 60 |
| 2 | Петля для дверей металлическая | шт. | 106 |

Заведующий РеСО В.И. Покшин

Приложение № 2 к Техническому заданию

на поставку строительных материалов

для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности,

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | | Обоснование необходимости использования дополнительной информации | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| Требуемый параметр | Требуемое значение |
| 1 | Фурнитура для дверей металлическая  ОКПД 2: 25.72.14.120 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов *(КТРУ 25.72.14.120-00000024 Фурнитура для дверей металлическая)* | Тип изделия | шпингалет | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Металл | сталь | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Покрытие | гальваническое | для коррозионной защиты изделий из стали | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип установки | врезной торцевой | в соответствии с условиями эксплуатации | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | золото | в соответствии с выдержанным в едином офисном стиле и дизайном интерьера заказчика | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Длина основания, мм | ≥ 130 и ≤ 160 | требование к размерам, существующих в дверных блоках (замена) и установка новых | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Ширина основания, мм | ≥ 15 и ≤ 25 | требование к размерам, существующих в дверных блоках (замена) и установка новых | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Форма ригеля | круглая | требование к размерам, существующих в дверных блоках (замена) и установка новых | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вылет ригеля, мм | ≥ 12 | требование к размерам, существующих в дверных блоках (замена) и установка новых | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Планка ответная | наличие | определено удобством и комплектностью шпингалета при установке | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Фурнитура крепежная | наличие | определено удобством при установке | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 2 | Петля для дверей металлическая  ОКПД 2: 25.72.14.120 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов *(КТРУ - 25.72.14.120-00000056 - Петля для дверей металлическая)* | Металл | сталь | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип исполнения (по варианту открывания) | универсальная | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип исполнения (по способу установки) | накладная | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Назначение | для полотен дверных блоков без наплава | в соответствии с потребностью заказчика | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип петли | неразъемная | в соответствии с потребностью заказчика | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Покрытие | гальваническое | для коррозионной защиты изделий из стали | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | золото | в соответствии с выдержанным в едином офисном стиле и дизайном интерьера заказчика | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Максимальный угол открывания, градус | 180 | в соответствии с условиями эксплуатации | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Высота (вертикально расположенный стальной палец), мм | ≥ 90 и ≤ 110 | требование к размерам, существующих в дверных блоках (замена) и установка новых | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Ширина, мм | ≥ 70 и ≤ 85 | требование к размерам, существующих в дверных блоках (замена) и установка новых | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Толщина металла, мм | ≥ 2,5 | требование к нагрузке, существующих дверных блоков (замена) и установка новых | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Крепежная фурнитура | наличие | определено удобством при установке | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |

Форму составил:

Ведущий инженер ОМТС Ю.В. Мазилова

Форму согласовал:

Заведующий РеСО В.И. Покшин