Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

при проведении электронного аукциона

на поставку дверных блоков для нужд ИПУ РАН

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Техническое задание**

на поставку дверных блоков для нужд ИПУ РАН

**1. Объект закупки:** поставка дверных блоков для нужд ИПУ РАН(далее - Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемого Товара:** в соответствии с Приложением
№ 2 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках Товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) Товара».

Товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными и эргономическим показателям, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.

ОКПД 2:

16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные

КТРУ 16.23.11.130-00000003 - Блок дверной;

КТРУ 16.23.11.130-00000006 - Коробка дверная;

25.72.12.111 - Замки врезные из недрагоценных металлов

КТРУ 25.72.12.110-00000004 - Замок для дверей.

**Особенности/уточнения:**

*Поставка проводится в рамках проведения текущего ремонта с целью замены Дверных блоков и Коробок дверных в существующие проемы.*

*Дверные блоки и Коробки дверные должны соответствовать одному типоразмеру и при установке составлять один единый комплект (по цвету (в одной цветовой гамме), по стилю и дизайну исполнения, структуре (орнаменту) рисунка, комплектности доборов и наличников).*

**3. Перечень и количество поставляемого Товара:** общее количество поставляемого товара по 9 (девяти) номенклатурной позиции - 170 (сто семьдесят) штукв соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация на поставку дверных блоков для нужд ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности,
не должен быть заложен, арестован, свободен от прав третьих лиц, ввезён
на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении,
в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен
в соответствии со стандартами качества.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Поставка Товара (включая перевозку и погрузо-разгрузочные работы) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки.

Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин. с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика)
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить
в известность Заказчика.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Поставляемый Товар должны быть экологически чистым, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы
по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации и декларированию данного вида продукции).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия».

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:**

Срок поставки Товара: в течение **14 (четырнадцати) рабочих дней** с даты заключения Контракта.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:** в соответствии с условиями Контракта.

 **7. Качественные и количественные характеристики поставляемого Товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требованиям Технического задания, Сведениям о качестве, технически характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку дверных блоков для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Заведующий ОМТС С.В. Матвеева

Главный инженер К.В. Муравьев

Заведующий РеСО В.И. Покшин

Руководитель контрактного отдела Д.А. Тимохин

Приложение № 1 к Техническому заданию

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

на поставку дверных блоков для нужд ИПУ РАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Блок дверной | шт. | 1 |
| 2 | Блок дверной | шт. | 4 |
| 3 | Блок дверной | шт. | 13 |
| 4 | Блок дверной | шт. | 36 |
| 5 | Коробка дверная | шт. | 5 |
| 6 | Коробка дверная | шт. | 13 |
| 7 | Коробка дверная | шт. | 36 |
| 8 | Замок для двери | шт. | 26 |
| 9 | Замок для двери | шт. | 36 |

 Заведующий РеСО В.И. Покшин

Приложение № 2 к Техническому заданию

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики | *Обоснование необходимости использования дополнительной информации* | *Инструкция по заполнению характеристики в заявке* |
| Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Блок двернойОКПД 2 16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные (КТРУ 16.23.11.130-00000003 – Блок дверной) |  | Вид двери по форме | прямоугольный |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид покрытия лицевой поверхности | с натуральным шпоном |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Высота дверного полотна,миллиметр | ≥ 2000 и < 2100 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Класс механической прочности | Мд3 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал изготовления | деревянная |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по месту установки | внутренняя входная (В) |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по наличию и типу порога | без порога |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по наличию остекления | глухая |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по способу открывания | распашная |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по числу полотен | однопольная |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Толщина дверного полотна, миллиметр | ≥ 40 и < 50 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина полотна двери, миллиметр | 700 |  | *Требование к размерам, существующих дверных блоков (замена)* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | орех |  | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 2 | Блок дверной ОКПД 2 16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные (КТРУ 16.23.11.130-00000003 – Блок дверной) |  | Вид двери по форме | прямоугольный |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид покрытия лицевой поверхности | с натуральным шпоном |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Высота дверного полотна,миллиметр | ≥ 2000 и < 2100 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Класс механической прочности | Мд3 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал изготовления | деревянная |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по месту установки | внутренняя входная (В) |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по наличию и типу порога | без порога |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по наличию остекления | глухая |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по способу открывания | распашная |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по числу полотен | однопольная |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Толщина дверного полотна, миллиметр | ≥ 40 и < 50 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина полотна двери, миллиметр | 800 |  | *Требование к размерам, существующих дверных блоков (замена)* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | орех  |  | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 3 | Блок дверной ОКПД 2 16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные (КТРУ 16.23.11.130-00000003 – Блок дверной) |  | Вид двери по форме | прямоугольный |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид покрытия лицевой поверхности | с натуральным шпоном |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Высота дверного полотна,миллиметр | ≥ 2000 и < 2100 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Класс механической прочности | Мд3 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал изготовления | деревянная |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по месту установки | внутренняя входная (В) |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по наличию и типу порога | без порога |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по наличию остекления | глухая |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по способу открывания | распашная |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по числу полотен | однопольная |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Толщина дверного полотна, миллиметр | ≥ 40 и < 50 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина полотна двери, миллиметр | 850 |  | *Требование к размерам, существующих дверных блоков (замена)* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | орех  |  | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 4 | Блок дверной ОКПД 2 16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные (КТРУ 16.23.11.130-00000003 – Блок дверной) |  | Вид двери по форме | прямоугольный |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид покрытия лицевой поверхности | отделанный декоративной пленкой (ламинированный) |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Высота дверного полотна,миллиметр | ≥ 2000 и < 2100 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Материал изготовления | деревянная |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по месту установки | внутренняя входная (В) |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по наличию и типу порога | без порога |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по наличию остекления | глухая |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по способу открывания | распашная |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по числу полотен | однопольная |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Толщина дверного полотна, миллиметр | ≥ 40 и < 50 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина полотна двери, миллиметр | 600 |  | *Требование к размерам, существующих дверных блоков (замена)* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | серая |  | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 5 | Коробка двернаяОКПД 2:16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные (КТРУ 16.23.11.130-00000006 – Коробка дверная) |  | Высота короба, миллиметр | ≥ 2000 и < 2100 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Комплектация | наличник |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| добор |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал | дерево |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Наличие уплотнителя | да |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Способ соединения короба | под углом 90 градусов |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип конструкции | замкнутая |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип крепления добора | в паз |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Толщина короба, миллиметр | ≥ 70 и < 80 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина короба, миллиметр | ≥ 900 и < 950 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Оформление дверного проема наличниками | двухстороннее |  | *В соответствии с конструктивными особенностями и выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Высота добора | в соответствии с высотой короба |  | *Добором выполняется отделка откосов по всей внутренней стороне коробки, так как ширина откосов шире коробки дверной* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Ширина добора, миллиметр | ≥ 150 и ≤ 200 |  | *Добором выполняется отделка откосов по всей внутренней стороне коробки, так как ширина откосов шире коробки дверной* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Цвет | орех |  | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 6 | Коробка дверная ОКПД 2 16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные (КТРУ 16.23.11.130-00000006 – Коробка дверная) |  | Высота короба, миллиметр | ≥ 2000 и < 2100 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Комплектация | наличник |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| добор |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал | дерево |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Наличие уплотнителя | да |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Способ соединения короба | под углом 90 градусов |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип конструкции | замкнутая  |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип крепления добора | в паз |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Толщина короба, миллиметр | ≥ 70 и < 80 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина короба, миллиметр | ≥ 950 и < 1000 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Оформление дверного проема наличниками | двухстороннее |  | *В соответствии с конструктивными особенностями и выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Высота добора  | в соответствии с высотой короба |  | *Добором выполняется отделка откосов по всей внутренней стороне коробки, так как ширина откосов шире коробки дверной* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Ширина добора, миллиметр | ≥ 150 и ≤ 200 |  | *Добором выполняется отделка откосов по всей внутренней стороне коробки, так как ширина откосов шире коробки дверной* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Цвет | Орех |  | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 7 | Коробка дверная ОКПД 2 16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные (КТРУ 16.23.11.130-00000006 – Коробка дверная) |  | Высота короба, миллиметр | ≥ 2000 и < 2100 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Комплектация | наличник |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал | дерево |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Наличие уплотнителя | да |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Способ соединения короба | под углом 90 градусов |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип конструкции | замкнутая  |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Толщина короба, миллиметр | < 50 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина короба, миллиметр | ≥ 700 и < 750 |  | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Оформление дверного проема наличниками | двухстороннее |  | *В соответствии с конструктивными особенностями и выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Ширина наличника, миллиметр | ≥ 70 и ≤ 80 |  | *Добором выполняется отделка откосов по всей внутренней стороне коробки, так как ширина откосов шире коробки дверной* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Цвет | серый |  | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид покрытия лицевой поверхности | отделанный декоративной пленкой (ламинированный) |  | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 8 | Замок для двериОКПД2: 25.72.12.111 – Замки врезные из недрагоценных металлов *(КТРУ 25.72.12.110-00000004 Замок для дверей)* |  | Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе) | простой |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип замка по варианту открывания дверного полотна | универсальный (переналаживаемый) |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип замка по принципу работы | механический |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип конструктивного исполнения корпуса | врезной |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип конструктивного исполнения механизма секретности | цилиндровый |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид замка | ЗВ7 |  | *В соответствии с потребностью Заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Класс замка | ≥ 2 |  | *В соответствии с потребностью Заказчика* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Длина замка, мм | ≥ 65 и ≤ 80 |  | *В соответствии с типом и размером дверей Заказчика (определено единообразием типоразмеров ранее установленных замков)* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина замка, мм  | ≥ 20 и ≤ 25 |  | *В соответствии с типом и размером дверей Заказчика (определено единообразием типоразмеров ранее установленных замков)* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Высота замка, мм | ≥150 и ≤ 210 |  | *В соответствии с типом и размером дверей Заказчика (определено единообразием типоразмеров ранее установленных замков)* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Конструкция цилиндрового механизма | двухсторонняя |  | *Определено условиями эксплуатации* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал цилиндра | латунь |  | *Определено надежностью работы механизма* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Ригель прямоугольный | наличие |  | *Определено единообразием типов ранее установленных замков* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Ручки на планке с двух сторон | наличие |  | *Определено единообразием типов ранее установленных замков* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Ответная планка | наличие |  | *Определено единообразием типов ранее установленных замков* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Крепежная фурнитура | наличие |  | *Определено удобством при установке* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал ручек, планок | металл |  | *Определено надежностью работы механизма* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет  | бронза |  | *Определено единообразием типов ранее установленных замков* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Количество ключей в комплекте, шт. | ≥ 5 |  | *В соответствии с потребностью Заказчика* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 9 | Замок для двериОКПД2: 25.72.12.111 – Замки врезные из недрагоценных металлов *(КТРУ 25.72.12.110-00000004 Замок для дверей)* |  | Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе) | простой |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип замка по варианту открывания дверного полотна | универсальный (переналаживаемый) |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип замка по принципу работы | механический |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип конструктивного исполнения корпуса | врезной |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип конструктивного исполнения механизма секретности | цилиндровый |  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид замка | ЗЗЩ |  | *В соответствии с потребностью Заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Класс замка | ≥ 1 |  | *В соответствии с потребностью Заказчика* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Тип закрывания | ключ |  | *В соответствии с потребностью Заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал замка | сталь |  | *Определено надежностью работы механизма* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Покрытие замка | гальваника |  | *Определено эксплуатационными свойствами покрытия* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Толщина дверного полотна, миллиметр | ≥ 40 и < 50 |  | *В соответствии с типом и размером дверей Заказчика*  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Форма ручки | круглая |  | *Определено единообразием типов ранее установленных замков* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Ручки с двух сторон | наличие |  | *Определено единообразием типов ранее установленных замков типоразмеров ранее установленных замков)* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Ответная планка | наличие |  | *Определено единообразием типов ранее установленных замков* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Крепежная фурнитура | наличие |  | *Определено удобством при установке* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет  | серый |  | *Определено единообразием типов ранее установленных замков типоразмеров ранее установленных замков)* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Количество ключей в комплекте, шт. | ≥ 3 |  | *В соответствии с потребностью Заказчика* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Форму составил: Заведующий ОМТС С.В. МатвееваФорму согласовал: Заведующий РеСО В.И. Покшин |