Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

при проведении электронного аукциона

на поставку жалюзи для нужд ИПУ РАН

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Техническое задание**

на поставку на поставку жалюзи для нужд ИПУ РАН

**1. Объект закупки:** поставка жалюзи для нужд ИПУ РАН (далее - Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемого Товара:** в соответствии с Приложением   
№ 2 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара».

Товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными и эргономическим показателям, указанным в Приложении к Техническому заданию.

Код ОКПД 2: 13.92.22.120 - Навесы и маркизы (шторы от солнца),

*КТРУ: 13.92.22.120-00000017- Жалюзи оконные*.

**3. Перечень и количество поставляемого Товара:** общее количество поставляемого Товара по 3 (трем) номенклатурным позициям – 47 (сорок семь) штук, в соответствии с Приложением к Техническому заданию № 1 «Спецификация на поставку жалюзи для нужд ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности,   
не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен   
на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовлен в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в спецификации.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза   
«О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика)   
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

**Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.**

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Поставляемый Товар должен быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации и декларированию данного вида продукции).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 54863-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Жалюзи и ставни. Определение дополнительного термического сопротивления»;

- ГОСТ 33125-2014 «Межгосударственный стандарт. Устройства солнцезащитные. Технические условия».

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки Товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:**

**Поставка Товара (включая замеры и монтаж) осуществляется по адресу: г. Москва,  
ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.**

Поставляемый Товар должен быть доставлен Заказчику и разгружен в указанное Заказчиком помещение.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату замера и поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин. с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Срок поставки Товара (включая замеры, демонтаж и монтаж) **в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней** с даты заключения Контракта.

**5.1.** По результатам проведенных замеров возможна незначительная корректировка с целью обеспечения правильного монтажа на перекрытия оконного проема.

Параметры установки жалюзи по местам согласовываются и уточняются при предварительном замере в соответствии с размерами окна.

**Монтаж Товара должен осуществляться Поставщиком в условиях действующего Объекта Заказчика с использованием собственного оборудования, инструментов, из своих материалов и за счет Поставщика, собственными средствами либо привлеченными силами и средствами**.

Работы по монтажу должны быть проведены без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников) в часы, согласованные с Заказчиком.

Перед монтажом необходимо выполнить все подготовительные работы, в том числе согласовать с Заказчиком окончательное место установки Товара.

Размеры кронштейнов с выносом и параметры установки согласовывается и уточняется при предварительном замере в соответствии с размерами подоконников.

**5.2.** В комплект поставляемого Товара должны входить все комплектующие, необходимые для его сборки и монтажа.

**Комплектация вертикальных жалюзи:**

1. Карниз (Профиль алюминиевый)

2. Стержень поворотный

3. Колечко на стержень

4. Бегунок 3-го поколения

5. Дистанция

6. Ограничитель дистанции

7. Механизм управления

8. Вставка

9. Шуруп для механизма

10. Держатель ламели

11. Грузик нижний

12. Веревка

13. Груз веревки комплект

14. Цепь нижняя

15. Замок цепи управления

16. Стопор магнитный

17. Уголок к фиксатору веревки, металлический

18. Фиксатор веревки

19. С-клип (держатель 1-го бегунка)

20. Крепеж (болт-гайка)

21. Кронштейн потолочный

22. Ламели

**5.3. Описание конструкции:**

Вертикальные жалюзи состоят из алюминиевого карниза с вертикальными ламелями шириной не менее 89,0 мм и не более 92,0 мм и толщиной не менее 0,3 мм и не более 0,4 мм

Вертикальные жалюзи сдвигаются влево/вправо, поворачиваются.

Ламели крепятся к карнизу держателями. Снизу ламели скреплены между собой соединительной цепью. Устойчивость ламелей обеспечивается при помощи нижних грузиков, вшитых в нижний край тканевых ламелей.

**5.4. Виды жалюзи по форме, предусмотренные Контрактом:**

- Прямоугольные - вертикальные жалюзи крепятся к карнизу. Все ламели одной длины.

**5.5. Основные термины:**

Ламели - полоски ткани или другого материала, составляющие полотно жалюзи.

Карниз - несущая часть, к которой крепят ламели.

Потолочный кронштейн (скоба) - металлический крепежный элемент, который присоединяют либо к стеновым кронштейнам при помощи болта и гайки, либо крепят к потолку для присоединения карниза.

Бегунки - составная часть вертикальных жалюзи, необходимая для передвижения, а также для поворота ламелей.

Нижний грузик - небольшая пластина, которую фиксируют в нижней части ламели для отвеса.

Цепь управления - служит для разворота ламелей вокруг своей оси на любой угол до 1800.

Веревка - служит для передвижения ламелей в одну или обе стороны.

Нижняя цепь - цепочка для соединения между собой ламелей в нижней части жалюзи.

**5.6. Управление вертикальными жалюзи.**

**5.6.1** **Типы управления вертикальными жалюзи:**

1. Ламели двигаются в сторону веревки управления.

2. Ламели двигаются от центра в стороны.

3. Ламели двигаются в сторону, противоположную веревке управления.

Тип управления ламели согласовывается и уточняется при предварительном замере

в соответствии с конструкцией открывающейся оконной створки.

**5.6.2.Управление вертикальными жалюзи:**

Управление вертикальными жалюзи осуществляется с помощью веревки и управляющей цепи. Веревкой регулируется движение ламелей вдоль карниза, а управляющей цепью – их разворот.

Управляющая цепь позволяет поворачивать ламели жалюзи на 1800.

Верёвка сдвигает ламели в зависимости от типа управления.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки Товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта:** в соответствии с условиями Контракта.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемых Товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требованиям Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку жалюзи для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Заведующий ОМТС С.В. Матвеева

Приложение № 1 к Техническому заданию

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

на поставку жалюзи для нужд ИПУ РАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Жалюзи оконные | шт. | 25 |
| 2 | Жалюзи оконные | шт. | 20 |
| 3 | Жалюзи оконные | шт. | 2 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (производитель, страна происхождения товара) | Технические характеристики | | | Обоснование необходимости использования дополнительной информации | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| Параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |
| 1 | Жалюзи оконные  *ОКПД 2: 13.92.22.120 Навесы и маркизы (шторы от солнца)*  *КТРУ: 13.92.22.120-00000017- Жалюзи оконные*    (изображение является примером и не несет отсылки на производителя) |  | Антибактериальная пропитка | нет |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид жалюзи по форме | прямоугольные |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид материала ламелей | ткань |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Водоотталкивающая пропитка | да |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Грязеотталкивающая пропитка | да |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Способ открывания/закрывания жалюзи | ручной |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Способ установки | потолочный |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Сырьевой состав ткани | синтетический |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип жалюзи | вертикальные |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Высота изделия, мм | 2350 |  | *В соответствии с размерами окна* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина изделия, мм | 2850 |  | *В соответствии с размерами окна* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Светонепроницаемость, % | ≥ 50 и < 55 |  | *Для защиты от солнечного света* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Цвет ткани | Белый, серый, бежевый, кремовый, персик |  | *Для поддержания единообразия в помещениях* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип управления | ламели двигаются в сторону веревки управления/ ламели двигаются от центра в стороны/ ламели двигаются в сторону, противоположную веревке управления |  | *В соответствии с конструкцией открывающейся оконной створки* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 2 | Жалюзи оконные  *ОКПД 2: 13.92.22.120 Навесы и маркизы (шторы от солнца)*  *КТРУ: 13.92.22.120-00000017- Жалюзи оконные*    (изображение является примером и не несет отсылки на производителя) |  | Антибактериальная пропитка | нет |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид жалюзи по форме | прямоугольные |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид материала ламелей | ткань |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Водоотталкивающая пропитка | да |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Грязеотталкивающая пропитка | да |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Способ открывания/закрывания жалюзи | ручной |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Способ установки | потолочный |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Сырьевой состав ткани | синтетический |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип жалюзи | вертикальные |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Высота изделия, мм | 2300 |  | *В соответствии с размерами окна* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина изделия, мм | 2950 |  | *В соответствии с размерами окна* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Светонепроницаемость, % | ≥ 50 и < 55 |  | *Для защиты от солнечного света* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Цвет ткани | Белый, серый, бежевый, кремовый, персик |  | *Для поддержания единообразия в помещениях* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип управления | ламели двигаются в сторону веревки управления/ ламели двигаются от центра в стороны/ ламели двигаются в сторону, противоположную веревке управления |  | *В соответствии с конструкцией открывающейся оконной створки* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 3 | Жалюзи оконные  *ОКПД 2: 13.92.22.120 Навесы и маркизы (шторы от солнца)*  *КТРУ: 13.92.22.120-00000017- Жалюзи оконные*    (изображение является примером и не несет отсылки на производителя) |  | Антибактериальная пропитка | нет |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид жалюзи по форме | прямоугольные |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид материала ламелей | ткань |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Водоотталкивающая пропитка | да |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Грязеотталкивающая пропитка | да |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Способ открывания/закрывания жалюзи | ручной |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Способ установки | потолочный |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Сырьевой состав ткани | синтетический |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип жалюзи | вертикальные |  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Высота изделия, мм | 2300 |  | *В соответствии с размерами окна* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина изделия, мм | 2700 |  | *В соответствии с размерами окна* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Светонепроницаемость, % | ≥ 50 и < 55 |  | *Для защиты от солнечного света* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Цвет ткани | Белый, серый, бежевый, кремовый, персик |  | *Для поддержания единообразия в помещениях* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип управления | ламели двигаются в сторону веревки управления/ ламели двигаются от центра в стороны/ ламели двигаются в сторону, противоположную веревке управления |  | *В соответствии с конструкцией открывающейся оконной створки* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |

Форму подготовил:

Заместитель заведующего ОМТС Омельченко Т.В.

Согласовал:

Заведующий АХО Чумачкова И.С.