Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

при проведении электронного аукциона

на поставку строительных материалов для

нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**1.** **Объект закупки:** поставка строительных материалов для нужд текущего ремонта
ИПУ РАН (далее – Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемого товара**: в соответствии с Приложением № 2 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара» (далее – Приложение № 2).

Товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания
по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными эргономическим показателям, указанным в Приложении к Техническому заданию.

**Поставка проводится в рамках проведения текущего ремонта с целью замены Дверных блоков и Коробок дверных в существующие проемы.**

Дверные блоки и Коробки дверные должны соответствовать одному типоразмеру
и при установке составлять один единый комплект (по цвету (в одной цветовой гамме), по стилю и дизайну исполнения, структуре (орнаменту) рисунка).

ОКПД 2:

16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные (КТРУ 16.23.11.130-00000003 – Блок дверной);

16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные (КТРУ 16.23.11.130-00000006 – Коробка дверная).

**3.** **Перечень и количество поставляемого товара:** общее количество поставляемого товара по 6 (шести) номенклатурным позициям - 80 (восемьдесят) штук в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности,
не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен
на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Цена единицы товара должна включать в себя: стоимость Товара, расходы, связанные
с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

Поставляемый Товар и его составляющие должен быть новым, изготовлен в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Дверные блоки должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Конструкция дверных блоков должна обеспечивать их безотказное открывание и закрывание в течение всего срока эксплуатации. Количество циклов открывания и закрывания указывают в паспорте изделия.

Дверные блоки, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму. Покоробленность изделий не должна превышать значений предельных отклонений номинальных размеров деталей, указанных для данного типа (вида) в ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия».

Отклонения от плоскостности и прямолинейности сторон дверных блоков и их сборочных единиц не должны превышать, мм, по высоте, ширине и диагонали элементов в соответствии с ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия».

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или спецификации.

**Поставка и разгрузка Товара на склад Заказчика** осуществляется по адресу:г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, ИПУ РАН.

Поставщик обязан заблаговременно согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки Товара. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин. по 18 ч. 15 мин. (по МСК) с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин. по 17 ч. 00 мин. (по МСК) - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика. Разгрузка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика)
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара
в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных
в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить
в известность Заказчика с учетом условий Контракта.

Срок и объем гарантии на поставленный Товар составляет срок согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 12 месяцев с даты подписания
в Единой информационной системе в сфере закупок электронного документа о приемке Товара.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и противоправных действий.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида Товара).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- Постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия».

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:**

Срок поставки Товара **до истечения 21 (двадцати одного) календарного дня**с даты заключения Контракта.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта:** в соответствии с условиями Контракта.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требований Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Заведующий ОМТС С.В. Матвеева

Приложение № 1

к Техническому заданию

на поставку строительных материалов

для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Блок дверной, тип 1 | шт | 3 |
| 2 | Блок дверной, тип 2 | шт | 18 |
| 3 | Блок дверной, тип 3 | шт | 17 |
| 4 | Блок дверной, тип 4 | шт | 2 |
| 5 | Коробка дверная, тип 1 | шт | 21 |
| 6 | Коробка дверная, тип 2 | шт | 19 |
| ИТОГО: | шт | 80 |

Заведующий РеСО В. И. Покшин

Приложение № 2 к Техническому заданию

на поставку строительных материалов для

нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках**

**(потребительских свойствах) товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики | *Обоснование необходимости использования дополнительной информации* |
| Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Блок дверной, тип 1 ОКПД 2 16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные (КТРУ 16.23.11.130-00000003 – Блок дверной) |  | Вид двери по форме | Прямоугольный |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Вид покрытия лицевой поверхности | С натуральным шпоном |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Высота дверного полотна, миллиметр | ≥ 2000 и < 2100 |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Класс механической прочности | Мд3 |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Материал изготовления | Деревянная |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по месту установки | Внутренняя входная (В) |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по наличию и типу порога | Без порога |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по наличию остекления | Глухая |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по способу открывания | Распашная |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по числу полотен | Однопольная |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Толщина дверного полотна, миллиметр | ≥ 40 и < 50 |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Ширина полотна двери, миллиметр | **[900]** |  | *Требование к размерам, существующих дверных блоков (замена)* |
| Цвет | Орех (вся поставка в одной цветовой гамме) |  | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* |
| 2 | Блок дверной, тип 2 ОКПД 2 16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные (КТРУ 16.23.11.130-00000003 – Блок дверной) |  | Вид двери по форме | Прямоугольный |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Вид покрытия лицевой поверхности | С натуральным шпоном |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Высота дверного полотна, миллиметр | ≥ 2000 и < 2100 |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Класс механической прочности | Мд3 |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Материал изготовления | Деревянная |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по месту установки | Внутренняя входная (В) |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по наличию и типу порога | Без порога |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по наличию остекления | Глухая |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по способу открывания | Распашная |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по числу полотен | Однопольная |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Толщина дверного полотна, миллиметр | ≥ 40 и < 50 |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Ширина полотна двери, миллиметр | **[850]** |  | *Требование к размерам, существующих дверных блоков (замена)* |
| Цвет | Орех (вся поставка в одной цветовой гамме) |  | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* |
| 3 | Блок дверной, тип 3 ОКПД 2 16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные (КТРУ 16.23.11.130-00000003 – Блок дверной) |  | Вид двери по форме | Прямоугольный |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Вид покрытия лицевой поверхности | С натуральным шпоном |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Высота дверного полотна, миллиметр | ≥ 2000 и < 2100 |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Класс механической прочности | Мд3 |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Материал изготовления | Деревянная |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по месту установки | Внутренняя входная (В) |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по наличию и типу порога | Без порога |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по наличию остекления | Глухая |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по способу открывания | Распашная |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по числу полотен | Однопольная |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Толщина дверного полотна, миллиметр | ≥ 40 и < 50 |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Ширина полотна двери, миллиметр | **[700]** |  | *Требование к размерам, существующих дверных блоков (замена)* |
| Цвет | Орех (вся поставка в одной цветовой гамме) |  | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* |
| 4 | Блок дверной, тип 4 ОКПД 2 16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные (КТРУ 16.23.11.130-00000003 – Блок дверной) |  | Вид двери по форме | Прямоугольный |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Вид покрытия лицевой поверхности | С натуральным шпоном |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Высота дверного полотна, миллиметр | ≥ 2000 и < 2100 |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Класс механической прочности | Мд3 |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Материал изготовления | Деревянная |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по месту установки | Внутренняя входная (В) |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по наличию и типу порога | Без порога |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по наличию остекления | Глухая |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по способу открывания | Распашная |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип двери по числу полотен | Однопольная |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Толщина дверного полотна, миллиметр | ≥ 40 и < 50 |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Ширина полотна двери, миллиметр | **[400]** |  | *Характеристика обусловлена размерами, существующих дверных блоков (замена)* |
| Цвет | Орех (вся поставка в одной цветовой гамме) |  | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* |
| 5 | Коробка дверная, тип 1ОКПД 2 16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные (КТРУ 16.23.11.130-00000006 – Коробка дверная) |  | Высота короба, миллиметр | ≥ 2000 и < 2100 |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Комплектация | Наличник |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Добор |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Материал | Дерево |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Наличие уплотнителя | Да |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Способ соединения короба | Под углом 90 градусов |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип конструкции | П-образная |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип крепления добора | В паз |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Толщина короба, миллиметр | ≥ 70 и < 80 |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Ширина короба, миллиметр | **≥ 950 и < 1000** |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Высота добора | В соответствии с высотой короба |  | *Добором выполняется отделка откосов по всей внутренней стороне коробки, так как ширина откосов шире коробки дверной* |
| Ширина добора, миллиметр | ≥ 200 и < 210 |  | *Добором выполняется отделка откосов по всей внутренней стороне коробки, так как ширина откосов шире коробки дверной* |
| Цвет | Орех (вся поставка в одной цветовой гамме) |  | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* |
| 6 | Коробка дверная, тип 2ОКПД 2 16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные (КТРУ 16.23.11.130-00000006 – Коробка дверная) |  | Высота короба, миллиметр | ≥ 2000 и < 2100 |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Комплектация | Наличник |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Добор |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Материал | Дерево |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Наличие уплотнителя | Да |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Способ соединения короба | Под углом 90 градусов |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип конструкции | П-образная |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип крепления добора | В паз |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Толщина короба, миллиметр | ≥ 70 и < 80 |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Ширина короба, миллиметр | **≥ 800 и < 850** |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Высота добора  | В соответствии с высотой короба |  | *Добором выполняется отделка откосов по всей внутренней стороне коробки, так как ширина откосов шире коробки дверной* |
| Ширина добора, миллиметр | ≥ 200 и < 210 |  | *Добором выполняется отделка откосов по всей внутренней стороне коробки, так как ширина откосов шире коробки дверной* |
| Цвет | Орех (вся поставка в одной цветовой гамме) |  | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* |

Заведующий ОМТС С.В. Матвеева

Заведующий РеСО В.И. Покшин