Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

при проведении электронного аукциона

на поставку арматуры запорной и сантехнической для нужд ИПУ РАН

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Техническое задание**

на поставку арматуры запорной и сантехнической для нужд ИПУ РАН

**1.** **Объект закупки:** поставка арматуры запорной и сантехнической для нужд ИПУ РАН (далее по тексту - Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемых товаров:** в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара».

Товар должен соответствовать требованиям Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и эргономическим показателям, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.

ОКПД 2 код:

28.14.12.110 - Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура (КТРУ 28.14.12.110-00000021 смеситель водоразборный);

28.14.12.110 - Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура (КТРУ отсутствует).

**3. Перечень и количество поставляемого товара:** общее количество поставляемого Товара по 6 (Шести) номенклатурным позициям – 45 (Сорок пять) единиц, в соответствии   
с Приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация на поставку арматуры запорной   
и сантехнической для нужд ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности,   
не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен   
на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении,   
в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен в соответствии со стандартами качества.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или спецификации.

Поставка Товара (включая доставку и погрузо-разгрузочные работы) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин. с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза   
«О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика)   
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить   
в известность Заказчика.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев   
с даты приемки поставленного Товара.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи   
на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии   
с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями   
о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы   
по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида продукта).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425   
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия»;

- ГОСТ 25809-2019 «Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры»..

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки Товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:**

Срок поставки Товар до истечения 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:** в соответствии с условиями Контракта.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требований Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку арматуры запорной и сантехнической для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Заведующий ОМТС С.В. Матвеева

Приложение № 1 к Техническому заданию

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

на поставку арматуры запорной и сантехнической для нужд ИПУ РАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Арматура для бачка унитаза | шт. | 5 |
| 2 | Клапан впускной для унитаза | шт. | 5 |
| 3 | Кран-букса | шт. | 10 |
| 4 | Кран-букса | шт. | 10 |
| 5 | Смеситель водоразборный | шт. | 5 |
| 6 | Слив гофрированный | шт. | 10 |

Заместитель главного механика В.В. Безбородов

Приложение № 2 к Техническому заданию

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках

(потребительских свойствах) товара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | | Обоснование необходимости использования дополнительной информации | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| Требуемый параметр | Требуемое значение |
| 1 | Арматура для бачка унитаза  28.14.12.110 - Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура  *(КТРУ отсутствует)*    *(изображение является примером и не несет отсылки на производителя)* | Тип | сливная/наливная |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип установки (подвод воды) | боковой |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Установочный размер, дюйм | 1/2 |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал | пластик, латунь |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Сливной механизм с двумя режимами слива | наличие |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Максимальная высота бачка, мм | 320 |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Впускной клапан | наличие |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Сливной механизм | наличие |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Крепления в комплекте | наличие |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 2 | Клапан впускной для унитаза  28.14.12.110 - Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура  *(КТРУ отсутствует)*Впускной клапан IDDIS нижний подвод F012400-0007 1  *(изображение является примером и не несет отсылки на производителя)* | Тип | наполнительный клапан |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал | пластик |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Диаметр впуска, дюйм | 1/2 |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип установки (подвод воды) | нижний |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Закрывание механизма плавное | наличие |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Система спуска кнопочная | наличие |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Гайка фиксирующая | наличие |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Регулировка уровня наполнения бачка | наличие |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 3 | Кран-букса  28.14.12.110 - Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура  *(КТРУ отсутствует)*  Керамическая кран-букса Профсан ПСМ M18х1, квадрат 7х7 PSM-1295-181 1  *(изображение является примером и не несет отсылки на производителя)* | Тип смесителя | двухрычажный |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал | латунь, керамика |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Резьба для подключения воды | [М18x1] |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Форма штока | квадрат |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Размер штока, мм | [7х7] |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Угол поворота, град. | [180] |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 4 | Кран-букса  28.14.12.110 - Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура  *(КТРУ отсутствует)*  Слайд 4 с фото*(изображение является примером и не несет отсылки на производителя)* | Тип смесителя | двухрычажный |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал | латунь, керамика |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Резьба для подключения воды | [1/2M] |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Форма штока | шлицевая |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Размер штока, мм | [8/24] |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Угол поворота, град. | [180] |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 5 | Смеситель водоразборный  28.14.12.110 - Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура  *(КТРУ 28.14.12.110-00000021*  *смеситель водоразборный)*  Смеситель для умывальника Mixline 1/2 керамика, без подводки ML07-04 NEW 529849 1  *(изображение является примером и не несет отсылки на производителя)* | Назначение | для раковин | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Монтаж | наружний | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип управления | вентильный | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Излив | аэратор | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал | латунь | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Соединение резьбы к водопроводу, дюйм | 1/2 | определено посадочным местом на подводящей трубе | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип установки | центральный наборный | в соответствии с потребностью Заказчика (определено наличием эксплуатируемого оборудования, посадочным местом на подводящей трубе, хозяйственным назначением) | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип крепления | на шпильку | определено монтажной поверхностью | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип излива | поворотный | определено удобство в использовании | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Длина излива, мм | ≥ 170 и ≤ 200 | определено единообразием стиля Заказчика | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Высота смесителя, мм | ≥ 160 и ≤ 200 | определено единообразием стиля Заказчика | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Запорный клапан | керамическая кран-букса | определено практичностью и долговечностью в использовании | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Индикатор горячей/холодной воды на маховиках | наличие | определено безопасностью и удобством в использовании | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | хром | определено единообразием стиля Заказчика | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 6 | Слив гофрированный  28.14.12.110 - Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура  *(КТРУ отсутствует)*  Гофрированная труба Wirquin металл, D110 мм max L680 мм 70717573 1 | Материал | ПВХ или полипропилен |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Вид | армированный |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Присоединение | выпуска унитаза с канализацией |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Установочный диаметр, мм | 100 |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Длина слива в сжатом состоянии, мм | ≤ 240 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Цвет | белый |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |

Заведующий ОМТС С.В. Матвеева

Заместитель главного механика В.В. Безбородов

Вставить ЭП