Текущий раздел:

Описания RDS

Описание пользователя

Глава 2. Интерфейс пользователя

§2.21. Печать

§2.21.2. Печать изображения подсистемы

# Описание пользователя

## Глава 2. Интерфейс пользователя

### §2.21. Печать

#### §2.21.2. Печать изображения подсистемы

Описывается окно предварительного просмотра схемы перед печатью, в котором можно задать различные параметры печатаемого изображения, и из которого производится печать схемы.

В режимах редактирования и моделирования содержимое любой подсистемы загруженной схемы может быть выведено на печать. На данный момент эта возможность несколько устарела, поскольку для включения результатов моделирования, выполненного в RDS, в какие-либо документы гораздо удобнее сохранить содержимое подсистемы в виде растрового рисунка при помощи пункта главного меню «подсистема | сохранить картинку», после чего с полученным графическим файлом можно делать любые действия с помощью любых внешних программ. Однако, в тех случаях, когда необходимо распечатать большую схему и склеить ее из нескольких листов, встроенные возможности печати RDS могут оказаться полезными.

За печать схемы отвечают два пункта в главном меню RDS: «файл | настройка принтера», вызывающий стандартный диалог Windows для выбора принтера, и «файл | печать», открывающий окно предварительного просмотра (рис. 299) для печати текущей активной, то есть находящейся на переднем плане, подсистемы.

Рис. 299. Окно предварительного просмотра перед печатью

В заголовке окна предварительного просмотра отображается название выбранного принтера (его можно изменить в окне настроек печати, см. ниже). В верхней части самого окна находятся кнопки настройки печати:

Кнопка | Действие
--- | ---
| Выпадающий список для выбора печатаемой подсистемы (в него попадают все подсистемы, открытые в данный момент). По умолчанию в нем выбрана текущая активная подсистема.
| Выпадающий список для выбора масштаба предварительного просмотра (не влияет на действительный размер печатаемой схемы).
| Настройка параметров печати.
| Задание действительного размера печатаемой схемы в миллиметрах.
| Задание числа страниц, на которые нужно разбить схему.
| Ограничить печать заданной в подсистеме зоной печати. Если эта кнопка не нажата, на печать будет выведено все рабочее поле подсистемы.
| Установить вертикальную ориентацию страницы.
| Установить горизонтальную ориентацию страницы.
| Вывести схему на печать.

Основную площадь окна предварительного просмотра занимает изображение страниц со схемой в том виде, в котором эти страницы будут выданы на печать. Если схема занимает несколько страниц, на них, по желанию пользователя, могут быть выведены специальные метки, облегчающие склейку схемы из нескольких листов (см. рис. 301 ниже).

Непосредственно над областью просмотра находится горизонтальная линейка, а слева от области – вертикальная. С помощью этих линеек можно изменять положение и размер схемы на странице. Каждая линейка состоит из областей трех разных цветов: серого, белого и черного. Серым цветом обозначены интервалы между страницами, они не влияют на печать и изображаются только для наглядности. Белым цветом обозначаются участки страниц, не занятые изображением схемы, а черным – области выводимого на печать содержимого. Перетаскивая левой кнопкой мыши края черной области, можно увеличивать или уменьшать размер схемы на печати, а перетаскивая внутреннюю часть этой области – изменять положение схемы на странице, не меняя ее размера. Для наглядности при перетаскивании в области предварительного просмотра отображаются горизонтальные и вертикальные линии, показывающие размер печатаемой схемы. Если в результате такого перетаскивания линеек схема перестанет умещаться на одну страницу, новые страницы будут добавлены автоматически. Размер и положение схемы можно также задать точно при помощи одной из кнопок в верхней части окна (над горизонтальной линейкой).

Кнопка настроек параметров печати открывает окно (рис. 300), в котором можно выбрать принтер, задать дополнительные надписи, выводимые вместе со схемой, а также включить метки, облегчающие склейку схемы из нескольких листов.

Рис. 300. Окно настройки параметров печати

Окно содержит следующие панели:

- Панель «принтер» отображает текущий выбранный принтер. Кнопка «настройка» открывает стандартный диалог настройки принтера Windows, в котором можно изменить параметры этого принтера или выбрать другой.
- Панель «надписи» позволяет добавить к печатаемой схеме номера страниц и заголовок. Если включен флажок «номер страницы», страницы схемы будут пронумерованы. В полях ввода слева и справа от символа «N» можно ввести текст, который будет печататься перед номером страницы и после него. В поле ввода «начать с» можно указать номер первой страницы схемы. Можно также задать положение номера на странице (при помощи двух выпадающих списков: «вверху/внизу» – по вертикали, «слева/по центру/справа» – по горизонтали) и шрифт, которым будет печататься номер. В нижней части панели можно ввести заголовок, который будет печататься на каждой странице и, как и для номера страницы, задать положение этого заголовка. Включение флажка «совместить номер страницы и заголовок» выведет заголовок и номер страницы на одной строчке, если для них задано общее вертикальное расположение.
- Панель «перекрытие» позволяет задать горизонтальное и вертикальное перекрытие страниц схемы в миллиметрах. Если схема занимает несколько страниц, на каждой странице будет повторно напечатана указанная часть соседней страницы – это облегчает выравнивание страниц при склейке.
- Панель «прочие» позволяет включить печать меток склейки, фона и обоев подсистемы. Флажок «метки склейки» включает печать треугольных меток (см. рис. 301), которые нужно совмещать при склейке страниц схемы. При склейке двух страниц на одной из них нужно отрезать полосу по вершинам треугольников и наложить оставшуюся часть страницы на другую так, чтобы вершины треугольников на ней совпали с линией отреза. Кроме треугольников на перекрывающихся частях страниц также выводятся слова «отрезать» и «приклеить» с указанием соседней метки: например, если на полях страницы написано «отрезать В1», значит, эту часть нужно отрезать, и приклеить остаток к странице, на которой написано «приклеить В1». Флажок «линии перекрытия» включает печать линий, по которым нужно отрезать и склеивать страницы (эти линии совпадают с вершинами упомянутых выше треугольников): на одной странице нужно отрезать полосу по линии и приклеить оставшуюся часть к другой странице, совместив линию отреза с линией на странице. Для линий перекрытия можно задать тип, толщину и цвет. Включение флажка «ссылки» печатает на перекрывающихся частях страницы номера страниц, на которых схема продолжается в этом направлении – это может быть полезно, если схема, занимающая несколько страниц, не склеивается в один большой лист, а собирается в брошюру. Для ссылок можно задать шрифт, которым эти номера соседних страниц будут выводиться. Наконец, флажки «печатать фон» и «печатать обои» управляют выводом на печать фонового цвета и обоев подсистемы соответственно. В большинстве случаев их целесообразно держать выключенными – при печати, особенно черно-белой, фон и обои могут ухудшить читаемость схемы.

Рис. 301. Окно предварительного просмотра перед печатью для нескольких страниц с метками и линиями склейки

Рис. 302. Задание размера
схемы на печати

Кнопка задания размера схемы позволяет задать положение схемы на странице не перетаскиванием черных областей горизонтальной и вертикальной линеек, а вводом точных значений в миллиметрах. Ее нажатие открывает окно (рис. 302), в котором можно выбрать либо флажок «расположить по центру листа», либо флажок «задать вручную». В последнем случае нужно ввести значения отступов от левого верхнего угла листа, а также ширину и высоту печатаемой схемы. При расположении по центру листа размер схемы будет автоматически выбран так, чтобы схема занимала одну страницу. При задании вручную число страниц зависит от введенных значений ширины и высоты. Изменить пропорции схемы на печати нельзя: изменение значения ширины схемы автоматически приводит к изменению значения высоты, а изменение высоты – к изменению ширины.

Кнопка задания числа страниц открывает окно (рис. 303), в котором тоже можно задать горизонтальный или вертикальный размер схемы, но не в миллиметрах, а в страницах. В единственном поле ввода этого окна указывается число страниц, на которое нужно разбить схему, а флажками в правой части выбирается горизонтальное или вертикальное разбиение. При задании числа страниц по горизонтали число страниц по вертикали будет определено автоматически, и наоборот, при задании числа страниц по вертикали вычисляется число страниц по горизонтали – пропорции схемы остаются неизменными.

Рис. 303. Задание числа страниц

Для вывода схемы на печать следует нажать самую правую кнопку на панели кнопок. Закрыть окно предварительного просмотра можно клавишей Esc.