|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1  к Техническому заданию | | | |
|  | **"СОГЛАСОВАНО"** | | | |  |  | **"УТВЕРЖДАЮ"** | | | | |
|  |  | | | |  |  | Заместитель главного инженера ИПУ РАН | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Муравьёв К.В. | | | | |
|  | "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. | | | |  |  | "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | (наименование стройки) | | | | | | | | | |  |
|  | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала ИПУ РАН** | | | | | | | | | |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) | | | | | | | | | |  |
| Основание: | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базовая цена | | текущая цена | |  |  |
|  |  | **Сметная стоимость** | | | | 179,00 | | 2 701,16 | | тыс. руб. | |
|  |  | Строительные работы | | | | 164,45 | | 1 932,84 | | тыс. руб. | |
|  |  | Монтажные работы | | | | 14,55 | | 273,99 | | тыс. руб. | |
|  |  | Оборудование | | | | 0,00 | | 0,00 | | тыс. руб. | |
|  |  | Прочие работы | | | | 0,00 | | 0,00 | | тыс. руб. | |
|  |  | **Нормативная трудоемкость** | | | | 1 852,90 | | 1 852,90 | | чел. -ч. | |
|  |  | **Средства на оплату труда** | | | | 16,06 | | 546,24 | | тыс. руб. | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Индексы к ФЕР-2020 (Стройинформресурс) май 2021 года | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел: Потолок** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 08-07-002-01 *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* | *100 м2 горизонтальной проекции* | 0,068 | 997,83 |  |  | 08-07-002-01 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,068=(6,8/100)\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 606,53 | )\*1,15 | 47,43 |  | 34,01 | 1 613,12 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 11,83 | )\*1,25 | 1,01 |  | 11,55 | 11,61 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2,09 | )\*1,25 | *0,18* |  | 34,01 | *6,04* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 379,47 |  | 25,80 |  | 9,14 | 235,85 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 122 | ))\*0,9=109,8 | | 52,28 |  | 110 | 1 781,08 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 80 | ))\*0,85=68 | | 32,37 |  | 68 | 1 101,03 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 70,2 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 5,49 |
| 1,1 | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | *м3* | 0,000544 | 1 100,00 |  | 0,60 |  | 4,45 | 2,66 |  |
| 1,2 | 01.7.16.02-0002 | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | *т* | 0,001972 | 7 369,50 |  | 14,53 |  | 6,15 | 89,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | **174,02** | |  | **4 834,73** | | **5,49** |
| 2 | 62-17-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | *100 м2* | 4,6 | 503,23 |  |  | 62-17-1 |  |  |  |
|  |  | Объем: 4,6=460/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 276,48 |  | 1 271,81 |  | 34,01 | 43 254,19 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 7,07 |  | 32,52 |  | 13,16 | 427,99 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2,05 |  | *9,43* |  | 34,01 | *320,71* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 219,68 |  | 1 010,53 |  | 4,31 | 4 355,38 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 80 |  |  | 1 024,99 |  | 80 | 34 859,92 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 50 |  |  | 640,62 |  | 50 | 21 787,45 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 32 |  |  |  |  |  |  | 147,20 |
| 2,1 | 14.3.02.01-0024 | Краска акриловая: PHYLAX, ALLIGATOR | *кг* | 326,6 | 105,45 |  | 34 439,97 |  | 6,89 | 237 291,39 |  |
|  |  |  |  |  |  | **38 420,44** | |  | **341 976,32** | | **147,20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу: Потолок** | | | | | | **38 594,46** | |  | **346 811,05** | | **152,69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость материалов (всего) | | | | | | | 241 974,66 | |  |
|  |  | итого по разделу | | | | | | | 346 811,05 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел: Стены** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 61-26-1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | *100 м2* | 4,9 | 229,85 |  |  | 61-26-1 |  |  |  |
|  |  | Объем: 4,9=490/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 209,09 |  | 1 024,54 |  | 34,01 | 34 844,64 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3,13 |  | 15,34 |  | 15,18 | 232,82 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1,35 |  | *6,62* |  | 34,01 | *224,98* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 17,63 |  | 86,39 |  | 6,5 | 561,52 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 79 |  |  | 814,62 |  | 79 | 27 705,00 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 50 |  |  | 515,58 |  | 50 | 17 534,81 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 24,2 |  |  |  |  |  |  | 118,58 |
|  |  |  |  |  |  | **2 456,47** | |  | **80 878,79** | | **118,58** |
| 4 | 61-1-1 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | *100 м2* | 1,3 | 531,15 |  |  | 61-1-1 |  |  |  |
|  |  | Объем: 1,3=130/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 245,81 |  | 319,55 |  | 34,01 | 10 868,00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 10,00 |  | 13,00 |  | 15,18 | 197,34 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 4,32 |  | *5,62* |  | 34,01 | *191,00* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 275,34 |  | 357,94 |  | 6,51 | 2 330,20 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 79 |  |  | 256,88 |  | 79 | 8 736,61 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 50 |  |  | 162,59 |  | 50 | 5 529,50 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 29,58 |  |  |  |  |  |  | 38,45 |
|  |  |  |  |  |  | **1 109,96** | |  | **27 661,65** | | **38,45** |
| 5 | 15-04-006-03 *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* | *100 м2* | 4,9 | 45,88 |  |  | 15-04-006-03 |  |  |  |
|  |  | Объем: 4,9=490/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 44,73 | )\*1,15 | 252,05 |  | 34,01 | 8 572,34 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,97 | )\*1,25 | 5,94 |  | 12,72 | 75,57 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,26 | )\*1,25 | *1,59* |  | 34,01 | *54,16* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0,18 |  | 0,88 |  | 28,66 | 25,28 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 105 | ))\*0,9=94,5 | | 239,69 |  | 95 | 8 195,18 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 55 | ))\*0,85=46,75 | | 118,58 |  | 47 | 4 054,46 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 4,65 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 26,20 |
| 5,1 | 14.4.01.21-0301 | Грунтовка силановая однокомпонентная MasterSeal P 682 (MASTERTOP P 682) | *кг* | 0,0637 | 473,14 |  | 30,14 |  | 5,75 | 173,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | **647,28** | |  | **21 096,13** | | **26,20** |
| 6 | 15-04-025-08 *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* | *100 м2* | 4,9 | 1 130,09 |  |  | 15-04-025-08 |  |  |  |
|  |  | Объем: 4,9=490/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 424,48 | )\*1,15 | 2 391,94 |  | 34,01 | 81 350,04 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 7,54 | )\*1,25 | 46,18 |  | 11,7 | 540,34 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1,42 | )\*1,25 | *8,70* |  | 34,01 | *295,80* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 698,07 |  | 3 420,54 |  | 7,48 | 25 585,66 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 105 | ))\*0,9=94,5 | | 2 268,60 |  | 95 | 77 563,55 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 55 | ))\*0,85=46,75 | | 1 122,30 |  | 47 | 38 373,54 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 46,8 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 263,72 |
| 6,1 | 14.4.02.04-0101 | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | *т* | 0,090013 | 42 508,19 |  | 3 826,29 |  | 2,22 | 8 494,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | **13 075,85** | |  | **231 907,49** | | **263,72** |
| 7 | 13-06-004-01 *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* | Обеспыливание поверхности *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* | *м2* | 4 | 0,93 |  |  | 13-06-004-01 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0,60 | )\*1,15 | 2,76 |  | 34,01 | 93,87 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,33 | )\*1,25 | 1,65 |  | 4,6 | 7,59 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 90 | ))\*0,9=81 | | 2,24 |  | 81 | 76,03 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 70 | ))\*0,85=59,5 | | 1,64 |  | 60 | 56,32 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 0,07 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  | **8,29** | |  | **233,81** | | **0,32** |
| 8 | 26-02-010-01 *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* | Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки (протравочного состава) *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* | *100 м2* | 0,04 | 5 227,03 |  |  | 26-02-010-01 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,04=4/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 3 145,30 | )\*1,15 | 144,68 |  | 34,01 | 4 920,70 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4,33 | )\*1,25 | 0,22 |  | 8,81 | 1,91 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,46 | )\*1,25 | *0,02* |  | 34,01 | *0,78* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 077,40 |  | 83,10 |  | 7,69 | 639,01 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 100 | ))\*0,9=90 | | 130,23 |  | 90 | 4 429,33 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 70 | ))\*0,85=59,5 | | 86,10 |  | 60 | 2 952,89 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 355 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 16,33 |
|  |  |  |  |  |  | **444,33** | |  | **12 943,84** | | **16,33** |
| 9 | 13-07-001-02 *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* | *100 м2* | 0,04 | 304,13 |  |  | 13-07-001-02 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,04=4/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 79,36 | )\*1,15 | 3,65 |  | 34,01 | 124,16 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2,23 | )\*1,25 | 0,11 |  | 9,94 | 1,11 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,33 | )\*1,25 | *0,02* |  | 34,01 | *0,56* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 222,54 |  | 8,90 |  | 12,8 | 113,94 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 90 | ))\*0,9=81 | | 2,97 |  | 81 | 101,02 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 70 | ))\*0,85=59,5 | | 2,18 |  | 60 | 74,83 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 9,08 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 0,42 |
|  |  |  |  |  |  | **17,81** | |  | **415,06** | | **0,42** |
| 10 | 13-03-002-03 *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* | *100 м2* | 0,04 | 487,39 |  |  | 13-03-002-03 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,04=4/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 56,76 | )\*1,15 | 2,61 |  | 34,01 | 88,80 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 9,87 | )\*1,25 | 0,49 |  | 6,55 | 3,23 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,33 | )\*1,25 | *0,02* |  | 34,01 | *0,56* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 420,76 |  | 16,83 |  | 7,11 | 119,66 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 90 | ))\*0,9=81 | | 2,13 |  | 81 | 72,38 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 70 | ))\*0,85=59,5 | | 1,56 |  | 60 | 53,62 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 5,33 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  | **23,62** | |  | **337,69** | | **0,25** |
| 11 | 13-03-004-01 *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* | *100 м2* | 0,04 | 1 395,42 |  |  | 13-03-004-01 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,04=4/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 25,21 | )\*1,15 | 1,16 |  | 34,01 | 39,44 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 16,19 | )\*1,25 | 0,81 |  | 6,4 | 5,18 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,45 | )\*1,25 | *0,02* |  | 34,01 | *0,77* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 354,02 |  | 54,16 |  | 2,39 | 129,44 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 90 | ))\*0,9=81 | | 0,96 |  | 81 | 32,57 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 70 | ))\*0,85=59,5 | | 0,70 |  | 60 | 24,13 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 2,78 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 0,13 |
|  |  |  |  |  |  | **57,79** | |  | **230,76** | | **0,13** |
| 12 | 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | *100 ШТ* | 0,04 | 1 643,90 |  |  | 56-9-1 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,04=4/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 1 437,99 |  | 57,52 |  | 34,01 | 1 956,24 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 205,91 |  | 8,24 |  | 2,89 | 23,80 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 82 |  |  | 47,17 |  | 82 | 1 604,12 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 62 |  |  | 35,66 |  | 62 | 1 212,87 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 179,3 |  |  |  |  |  |  | 7,17 |
| 12,1 | 01.7.07.07 | Строительный мусор | *т* | 0,42 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **148,59** | |  | **4 797,03** | | **7,17** |
| 13 | 56-10-1 | Снятие дверных полотен | *100 м2* | 0,068 | 288,06 |  |  | 56-10-1 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,068=6,8/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 288,06 |  | 19,59 |  | 34,01 | 666,19 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 82 |  |  | 16,06 |  | 82 | 546,28 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 62 |  |  | 12,15 |  | 62 | 413,04 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 36,28 |  |  |  |  |  |  | 2,47 |
| 13,1 | 01.7.07.07 | Строительный мусор | *т* | 0,08024 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **47,80** | |  | **1 625,51** | | **2,47** |
| 14 | 56-11-1 | Снятие наличников | *100 м* | 0,2 | 33,43 |  |  | 56-11-1 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,2=20/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 33,43 |  | 6,69 |  | 34,01 | 227,39 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 82 |  |  | 5,49 |  | 82 | 186,46 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 62 |  |  | 4,15 |  | 62 | 140,98 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 4,21 |  |  |  |  |  |  | 0,84 |
| 14,1 | 01.7.07.07 | Строительный мусор | *т* | 0,08 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **16,33** | |  | **554,83** | | **0,84** |
| 15 | 10-01-039-01 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»* | *100 м2* | 0,068 | 4 043,34 |  |  | 10-01-039-01 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,068=6,8/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 821,89 | )\*1,15 | 64,27 |  | 34,01 | 2 185,88 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1 132,88 | )\*1,25 | 96,29 |  | 9,41 | 906,13 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 172,57 | )\*1,25 | *14,67* |  | 34,01 | *498,87* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 088,57 |  | 142,02 |  | 5,46 | 775,44 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 118 |  |  | 93,15 |  | 118 | 3 168,01 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 63 |  |  | 49,73 |  | 63 | 1 691,39 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 89,53 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 7,00 |
| 15,1 | 01.7.04.07-0022 | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение | *КОМПЛ* | 4 | 113,00 |  | 452,00 |  | 4,28 | 1 934,56 |  |
| 15,2 | 08.1.02.25-0031 | Ерш металлический строительный | *кг* | 2,25 | 10,26 |  | 23,09 |  | 7,07 | 163,21 |  |
| 15,3 | 11.2.02.01-0071 | Блоки дверные по старым образцам с криволинейным верхом, из массива дуба, филенчатые, однопольные, полусветлые (без остекления), толщина полотна 50 мм, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 1,98 м2 | *м2* | 6,8 | 218,09 |  | 1 483,01 |  | 4,87 | 7 222,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | **2 403,56** | |  | **18 046,89** | | **7,00** |
| 16 | 10-01-060-01 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* | Установка и крепление наличников *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»* | *100 м* | 0,2 | 75,02 |  |  | 10-01-060-01 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,2=20/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 63,89 | )\*1,15 | 14,69 |  | 34,01 | 499,77 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2,63 | )\*1,25 | 0,66 |  | 11,55 | 7,59 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,46 | )\*1,25 | *0,12* |  | 34,01 | *3,91* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 8,50 |  | 1,70 |  | 9,31 | 15,83 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 118 |  |  | 17,48 |  | 118 | 594,34 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 63 |  |  | 9,33 |  | 63 | 317,32 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 7,82 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 1,80 |
| 16,1 | 11.1.01.10-0001 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13x34 мм | *м* | 22,4 | 2,62 |  | 58,69 |  | 14,31 | 839,83 |  |
|  |  |  |  |  |  | **102,55** | |  | **2 274,68** | | **1,80** |
| 17 | 13-06-003-01 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* | Очистка поверхности щетками *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»* | *м2* | 2 | 7,68 |  |  | 13-06-003-01 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 7,68 | )\*1,15 | 17,66 |  | 34,01 | 600,75 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 90 |  |  | 15,89 |  | 90 | 540,68 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 70 |  |  | 12,36 |  | 70 | 420,53 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 0,9 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 2,07 |
|  |  |  |  |  |  | **45,91** | |  | **1 561,96** | | **2,07** |
| 18 | 13-06-004-01 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* | Обеспыливание поверхности *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»* | *м2* | 2 | 0,93 |  |  | 13-06-004-01 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0,60 | )\*1,15 | 1,38 |  | 34,01 | 46,93 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,33 | )\*1,25 | 0,83 |  | 4,6 | 3,80 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 90 |  |  | 1,24 |  | 90 | 42,24 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 70 |  |  | 0,97 |  | 70 | 32,85 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 0,07 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 0,16 |
|  |  |  |  |  |  | **4,42** | |  | **125,82** | | **0,16** |
| 19 | 13-07-001-02 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом (применительно) *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»* | *100 м2* | 0,02 | 304,13 |  |  | 13-07-001-02 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,02=2/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 79,36 | )\*1,15 | 1,83 |  | 34,01 | 62,08 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2,23 | )\*1,25 | 0,06 |  | 9,94 | 0,55 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,33 | )\*1,25 | *0,01* |  | 34,01 | *0,28* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 222,54 |  | 4,45 |  | 12,8 | 56,97 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 90 |  |  | 1,66 |  | 90 | 56,12 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 70 |  |  | 1,29 |  | 70 | 43,65 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 9,08 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 0,21 |
|  |  |  |  |  |  | **9,29** | |  | **219,37** | | **0,21** |
| 20 | 13-03-002-04 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»* | *100 м2* | 0,02 | 217,81 |  |  | 13-03-002-04 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,02=2/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 56,55 | )\*1,15 | 1,30 |  | 34,01 | 44,24 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 9,22 | )\*1,25 | 0,23 |  | 6,19 | 1,43 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,22 | )\*1,25 | *0,01* |  | 34,01 | *0,19* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 152,04 |  | 3,04 |  | 6,9 | 20,98 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 90 |  |  | 1,18 |  | 90 | 39,99 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 70 |  |  | 0,92 |  | 70 | 31,10 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 5,31 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 0,12 |
|  |  |  |  |  |  | **6,67** | |  | **137,74** | | **0,12** |
| 21 | 13-03-004-15 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»* | *100 м2* | 0,02 | 1 512,37 |  |  | 13-03-004-15 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,02=2/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 23,04 | )\*1,15 | 0,53 |  | 34,01 | 18,02 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 10,53 | )\*1,25 | 0,26 |  | 6,86 | 1,81 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,45 | )\*1,25 | *0,01* |  | 34,01 | *0,38* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 478,80 |  | 29,58 |  | 3,78 | 111,80 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 90 |  |  | 0,49 |  | 90 | 16,56 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 70 |  |  | 0,38 |  | 70 | 12,88 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 2,54 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  | **31,24** | |  | **161,07** | | **0,06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу: Стены** | | | | | | **20 657,76** | |  | **405 210,12** | | **486,30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость материалов (всего) | | | | | | | 49 313,26 | |  |
|  |  | итого по разделу | | | | | | | 405 210,12 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел: Электротехнические работы** | | | | | | | | | | | |
| 22 | 67-9-1 | Смена: выключателей | *100 ШТ* | 0,16 | 218,59 |  |  | 67-9-1 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,16=16/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 218,59 |  | 34,97 |  | 34,01 | 1 189,48 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 85 |  |  | 29,72 |  | 85 | 1 011,06 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 22,73 |  | 65 | 773,16 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 24,1 |  |  |  |  |  |  | 3,86 |
| 22,1 | 20.4.01.01-0012 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-007 с подсветкой, цвет белый | *10 ШТ* | 0,8 | 99,50 |  | 79,60 |  | 7,93 | 631,23 |  |
| 22,2 | 20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | *10 ШТ* | 0,8 | 68,00 |  | 54,40 |  | 6,1 | 331,84 |  |
|  |  |  |  |  |  | **221,42** | |  | **3 936,77** | | **3,86** |
| 23 | м08-03-526-01 *Поправка: МР 519/пр Табл.3, п.3* | Демонтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А *Поправка: МР 519/пр Табл.3, п.3 Наименование: Демонтаж: Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части* | *ШТ* | 9 | 33,65 |  |  | м08-03-526-01 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 12,74 | )\*0,5 | 57,33 |  | 34,01 | 1 949,79 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,87 | )\*0,5 | 3,92 |  | 5,06 | 19,81 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 95 |  |  | 54,46 |  | 95 | 1 852,30 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 37,26 |  | 65 | 1 267,36 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 1,34 |  | )\*0,5 |  |  |  |  | 6,03 |
|  |  |  |  |  |  | **152,97** | |  | **5 089,26** | | **6,03** |
| 24 | м08-03-526-02 *Поправка: МР 519/пр Табл.3, п.3* | Демонтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А *Поправка: МР 519/пр Табл.3, п.3 Наименование: Демонтаж: Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части* | *ШТ* | 7 | 58,20 |  |  | м08-03-526-02 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 19,02 | )\*0,5 | 66,57 |  | 34,01 | 2 264,05 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2,87 | )\*0,5 | 10,05 |  | 8,24 | 82,77 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,26 | )\*0,5 | *0,91* |  | 34,01 | *30,95* |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 95 |  |  | 64,11 |  | 95 | 2 180,25 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 43,86 |  | 65 | 1 491,75 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 2 |  | )\*0,5 |  |  |  |  | 7,00 |
|  |  |  |  |  |  | **184,59** | |  | **6 018,82** | | **7,00** |
| 25 | м08-03-573-04 *Поправка: МР 519/пр Табл.3, п.3* | Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм *Поправка: МР 519/пр Табл.3, п.3 Наименование: Демонтаж: Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части* | *ШТ* | 3 | 56,85 |  |  | м08-03-573-04 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 20,44 | )\*0,5 | 30,66 |  | 34,01 | 1 042,75 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33,47 | )\*0,5 | 50,21 |  | 8,39 | 421,22 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3,42 | )\*0,5 | *5,13* |  | 34,01 | *174,47* |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 95 |  |  | 34,00 |  | 95 | 1 156,36 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 23,26 |  | 65 | 791,19 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 2,06 |  | )\*0,5 |  |  |  |  | 3,09 |
|  |  |  |  |  |  | **138,13** | |  | **3 411,52** | | **3,09** |
| 26 | м08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | *ШТ* | 3 | 56,85 |  |  | м08-03-573-04 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 20,44 |  | 61,32 |  | 34,01 | 2 085,49 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33,47 |  | 100,41 |  | 8,39 | 842,44 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3,42 |  | *10,26* |  | 34,01 | *348,94* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2,94 |  | 8,82 |  | 13,05 | 115,10 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 95 |  |  | 68,00 |  | 95 | 2 312,71 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 46,53 |  | 65 | 1 582,38 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 2,06 |  |  |  |  |  |  | 6,18 |
| 26,1 | 22.1.01.01-0012 | Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей на 12 модулей, размером 300х180х90 мм | *шт.* | 1 | 114,27 |  | 114,27 |  | 6,22 | 710,76 |  |
| 26,2 | 62.1.02.03-0004 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 2/4 | *10 шт.* | 0,2 | 233,50 |  | 46,70 |  | 6,27 | 292,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | **446,05** | |  | **7 941,69** | | **6,18** |
| 27 | м08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | *ШТ* | 9 | 33,65 |  |  | м08-03-526-01 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 12,74 |  | 114,66 |  | 34,01 | 3 899,59 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,87 |  | 7,83 |  | 5,06 | 39,62 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 20,04 |  | 180,36 |  | 11,64 | 2 099,39 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 95 |  |  | 108,93 |  | 95 | 3 704,61 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 74,53 |  | 65 | 2 534,73 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 1,34 |  |  |  |  |  |  | 12,06 |
| 27,1 | 62.1.01.09-0006 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | *шт.* | 3 | 9,87 |  | 29,61 |  | 19,16 | 567,33 |  |
| 27,2 | 62.1.01.09-0005 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | *шт.* | 6 | 9,87 |  | 59,22 |  | 18,94 | 1 121,63 |  |
|  |  |  |  |  |  | **575,14** | |  | **13 966,90** | | **12,06** |
| 28 | м08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | *ШТ* | 7 | 58,20 |  |  | м08-03-526-02 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 19,02 |  | 133,14 |  | 34,01 | 4 528,09 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2,87 |  | 20,09 |  | 8,24 | 165,54 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,26 |  | *1,82* |  | 34,01 | *61,90* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 36,31 |  | 254,17 |  | 9,93 | 2 523,91 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 95 |  |  | 128,21 |  | 95 | 4 360,49 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 87,72 |  | 65 | 2 983,49 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 2 |  |  |  |  |  |  | 14,00 |
| 28,1 | 62.1.01.09-0007 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С | *шт.* | 5 | 10,46 |  | 52,30 |  | 19,73 | 1 031,88 |  |
| 28,2 | 62.1.01.09-0021 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С | *шт.* | 2 | 39,25 |  | 78,50 |  | 19,23 | 1 509,56 |  |
| 28,3 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | *100 ШТ* | 1 | 86,00 |  | 86,00 |  | 5,12 | 440,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | **840,13** | |  | **17 543,28** | | **14,00** |
| 29 | 67-3-1 | Демонтаж кабеля | *100 м* | 6 | 75,50 |  |  | 67-3-1 |  |  |  |
|  |  | Объем: 6=600/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 75,19 |  | 451,14 |  | 34,01 | 15 343,27 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,31 |  | 1,86 |  | 15,18 | 28,23 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,14 |  | *0,84* |  | 34,01 | *28,57* |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 85 |  |  | 384,18 |  | 85 | 13 066,06 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 293,79 |  | 65 | 9 991,70 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 9,64 |  |  |  |  |  |  | 57,84 |
|  |  |  |  |  |  | **1 130,97** | |  | **38 429,26** | | **57,84** |
| 30 | м08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | *100 м* | 6 | 245,13 |  |  | м08-02-390-02 |  |  |  |
|  |  | Объем: 6=600/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 174,89 |  | 1 049,34 |  | 34,01 | 35 688,05 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,31 |  | 1,86 |  | 15,18 | 28,23 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,14 |  | *0,84* |  | 34,01 | *28,57* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 69,93 |  | 419,58 |  | 7,88 | 3 306,29 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 95 |  |  | 997,67 |  | 95 | 33 930,79 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 682,62 |  | 65 | 23 215,80 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 18,39 |  |  |  |  |  |  | 110,34 |
| 30,1 | 20.2.05.04-0030 | Кабель-канал (короб) 60х40 мм | *м* | 603,5503 | 6,80 |  | 4 104,14 |  | 9,49 | 38 948,31 |  |
| 30,2 | 01.7.15.14-0062 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | *100 шт.* | 1 | 10,00 |  | 10,00 |  | 3,9 | 39,00 |  |
| 30,3 | 01.7.15.14-0033 | Шуруп с острым концом (SN25) 4,2/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ) | *1000 шт.* | 0,1 | 109,49 |  | 10,95 |  | 6,6 | 72,26 |  |
|  |  |  |  |  |  | **7 276,16** | |  | **135 228,73** | | **110,34** |
| 31 | м08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | *100 м* | 2 | 231,67 |  |  | м08-02-409-01 |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=200/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 178,98 |  | 357,96 |  | 34,01 | 12 174,22 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33,80 |  | 67,60 |  | 7,56 | 511,06 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2,26 |  | *4,52* |  | 34,01 | *153,73* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 18,89 |  | 37,78 |  | 16,47 | 622,24 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 95 |  |  | 344,36 |  | 95 | 11 711,55 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 235,61 |  | 65 | 8 013,17 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 19,04 |  |  |  |  |  |  | 38,08 |
| 31,1 | 20.2.12.03-0011 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм | *м* | 200 | 1,24 |  | 248,00 |  | 8,35 | 2 070,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | **1 291,31** | |  | **35 103,04** | | **38,08** |
| 32 | м08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | *100 м* | 5 | 38,59 |  |  | м08-02-399-01 |  |  |  |
|  |  | Объем: 5=500/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 26,51 |  | 132,55 |  | 34,01 | 4 508,03 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1,81 |  | 9,05 |  | 10,25 | 92,76 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,26 |  | *1,30* |  | 34,01 | *44,21* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 10,27 |  | 51,35 |  | 8,49 | 435,96 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 95 |  |  | 127,16 |  | 95 | 4 324,63 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 87,00 |  | 65 | 2 958,96 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 2,82 |  |  |  |  |  |  | 14,10 |
| 32,1 | 21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 | *1000 м* | 0,4 | 4 814,02 |  | 1 925,61 |  | 12,07 | 23 242,09 |  |
| 32,2 | 21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 | *1000 м* | 0,1 | 3 036,70 |  | 303,67 |  | 12,39 | 3 762,47 |  |
| 32,3 | 20.1.02.18-0001 | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм | *100 ШТ* | 3 | 5,73 |  | 17,19 |  | 13,31 | 228,80 |  |
| 32,4 | 01.7.06.12-0008 | Лента ПВХ | *кг* | 0,08643 | 24,04 |  | 2,08 |  | 8,34 | 17,33 |  |
|  |  |  |  |  |  | **2 655,66** | |  | **39 571,03** | | **14,10** |
| 33 | 67-8-2 | Смена светильников: со светодиодными лампами (Применительно) | *100 ШТ* | 0,12 | 1 573,45 |  |  | 67-8-2 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,12=12/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 1 570,95 |  | 188,51 |  | 34,01 | 6 411,36 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2,50 |  | 0,30 |  | 15,18 | 4,55 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1,08 |  | *0,13* |  | 34,01 | *4,41* |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 85 |  |  | 160,34 |  | 85 | 5 453,40 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 122,62 |  | 65 | 4 170,25 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 163,3 |  |  |  |  |  |  | 19,60 |
| 33,1 | Цена поставщика | Лампа светодиодная (трубка, 18 Вт, G13, Т8, 1200 мм) | *шт..* | 24 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| 33,2 | Цена поставщика | Светильник Navigator DSP-04-1200-IP65-2xT8-G13 | *шт..* | 12 | 1 009,00 |  | 12 108,00 |  | 1 | 12 108,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **12 579,77** | |  | **28 147,56** | | **19,60** |
| 34 | м08-03-593-10 *Поправка: МР 519/пр Табл.3, п.3* | Демонтаж. Световые настенные указатели *Поправка: МР 519/пр Табл.3, п.3 Наименование: Демонтаж: Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части* | *100 ШТ* | 0,02 | 1 335,94 |  |  | м08-03-593-10 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,02=2/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 779,32 | )\*0,5 | 7,79 |  | 34,01 | 265,05 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 36,22 | )\*0,5 | 0,36 |  | 10,25 | 3,71 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 5,02 | )\*0,5 | *0,05* |  | 34,01 | *1,71* |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 95 |  |  | 7,45 |  | 95 | 253,42 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 5,10 |  | 65 | 173,39 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 78,56 |  | )\*0,5 |  |  |  |  | 0,79 |
|  |  |  |  |  |  | **20,70** | |  | **695,57** | | **0,79** |
| 35 | м08-03-593-10 | Световые настенные указатели | *100 ШТ* | 0,02 | 1 335,94 |  |  | м08-03-593-10 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,02=2/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 779,32 |  | 15,59 |  | 34,01 | 530,09 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 36,22 |  | 0,72 |  | 10,25 | 7,43 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 5,02 |  | *0,10* |  | 34,01 | *3,41* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 520,40 |  | 10,41 |  | 6,33 | 65,88 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 95 |  |  | 14,91 |  | 95 | 506,83 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 10,20 |  | 65 | 346,78 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 78,56 |  |  |  |  |  |  | 1,57 |
| 35,1 | 20.3.03.04-0011 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 29-9-831 (БС-831) | *шт.* | 2 | 205,38 |  | 410,76 |  | 5,39 | 2 214,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **462,59** | |  | **3 671,01** | | **1,57** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу: Электротехнические работы** | | | | | | **27 975,59** | |  | **338 754,44** | | **294,53** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел: Полы** | | | | | | | | | | | |
| 36 | 57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | *100 м2* | 0,06 | 641,00 |  |  | 57-2-3 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,06=6/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 595,99 |  | 35,76 |  | 34,01 | 1 216,18 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 45,01 |  | 2,70 |  | 15,18 | 41,00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 19,44 |  | *1,17* |  | 34,01 | *39,67* |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 80 |  |  | 29,54 |  | 80 | 1 004,68 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 68 |  |  | 25,11 |  | 68 | 853,98 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 69,87 |  |  |  |  |  |  | 4,19 |
| 36,1 | 01.7.07.07 | Строительный мусор | *т* | 0,312 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **93,11** | |  | **3 115,84** | | **4,19** |
| 37 | 46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых | *100 м2* | 2,67 | 352,23 |  |  | 46-04-010-02 |  |  |  |
|  |  | Объем: 2,67=267/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 238,13 |  | 635,81 |  | 34,01 | 21 623,80 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 114,10 |  | 304,65 |  | 15,18 | 4 624,54 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 49,28 |  | *131,58* |  | 34,01 | *4 474,95* |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 110 |  |  | 844,13 |  | 110 | 28 708,63 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 70 |  |  | 537,17 |  | 70 | 18 269,13 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 30,53 |  |  |  |  |  |  | 81,52 |
|  |  |  |  |  |  | **2 321,76** | |  | **73 226,10** | | **81,52** |
| 38 | 57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | *100 м2* | 2,67 | 59,83 |  |  | 57-1-2 |  |  |  |
|  |  | Объем: 2,67=267/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 59,83 |  | 159,75 |  | 34,01 | 5 432,96 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 80 |  |  | 127,80 |  | 80 | 4 346,37 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 68 |  |  | 108,63 |  | 68 | 3 694,41 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 7,67 |  |  |  |  |  |  | 20,48 |
| 38,1 | 01.7.07.07 | Строительный мусор | *т* | 1,869 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **396,18** | |  | **13 473,74** | | **20,48** |
| 39 | 66-24-1 | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп | *100 м2* | 2,67 | 110,52 |  |  | 66-24-1 |  |  |  |
|  |  | Объем: 2,67=267/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 110,52 |  | 295,09 |  | 34,01 | 10 035,96 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 74 |  |  | 218,37 |  | 74 | 7 426,61 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 50 |  |  | 147,55 |  | 50 | 5 017,98 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 13,3 |  |  |  |  |  |  | 35,51 |
|  |  |  |  |  |  | **661,01** | |  | **22 480,55** | | **35,51** |
| 40 | 11-01-009-01 *Поправка: МР 81/пр Табл.2, п.1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* | Демонтаж тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (применительно) *Поправка: МР 81/пр Табл.2, п.1 Наименование: При демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»* | *100 м2* | 0,0267 | 296,20 |  |  | 11-01-009-01 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,0267=2,67/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 231,43 | )\*0,8)\*1,15 | 5,68 |  | 34,01 | 193,34 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 64,77 | )\*0,8)\*1,25 | 1,73 |  | 11,87 | 20,53 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 12,87 | )\*0,8)\*1,25 | *0,34* |  | 34,01 | *11,69* |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 123 |  |  | 7,40 |  | 123 | 252,19 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 75 |  |  | 4,52 |  | 75 | 153,77 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 25,8 |  | )\*0,8)\*1,15 |  |  |  |  | 0,63 |
|  |  |  |  |  |  | **19,33** | |  | **619,83** | | **0,63** |
| 41 | 11-01-011-09 | Устройство стяжек из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | *100 м2* | 2,73 | 255,22 |  |  | 11-01-011-09 |  |  |  |
|  |  | Объем: 2,73=273/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 222,97 |  | 608,71 |  | 34,01 | 20 702,16 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 12,46 |  | 34,02 |  | 6,91 | 235,05 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1,04 |  | *2,84* |  | 34,01 | *96,56* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 19,79 |  | 54,03 |  | 3,85 | 208,00 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 123 |  |  | 752,21 |  | 123 | 25 582,43 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 75 |  |  | 458,66 |  | 75 | 15 599,04 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 26,14 |  |  |  |  |  |  | 71,36 |
|  |  |  |  |  |  | **1 907,63** | |  | **62 326,68** | | **71,36** |
| 42 | 11-01-012-03 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | *100 м2* | 2,73 | 2 069,44 |  |  | 11-01-012-03 |  |  |  |
|  |  | Объем: 2,73=273/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 274,67 |  | 749,85 |  | 34,01 | 25 502,37 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 22,71 |  | 62,00 |  | 12,45 | 771,88 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 5,45 |  | *14,88* |  | 34,01 | *506,02* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 772,06 |  | 4 837,72 |  | 8,96 | 43 346,01 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 123 |  |  | 940,62 |  | 123 | 31 990,32 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 75 |  |  | 573,55 |  | 75 | 19 506,29 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 32,2 |  |  |  |  |  |  | 87,91 |
| 42,1 | 11.1.01.03-0002 | Брус клееный профилированный, с зарезанными чашками (сосна) | *м3* | 0 | 6 492,00 |  | 0,00 |  | 4,55 | 0,00 |  |
| 42,2 | 11.1.01.03-0003 | Брус клееный, лиственница профилированный, сечение 140x120 мм, 140x160 мм, 140x200 мм, 140x230 мм | *м3* | 0 | 8 467,83 |  | 0,00 |  | 4,55 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **7 163,74** | |  | **121 116,87** | | **87,91** |
| 43 | 11-01-033-03 | Устройство покрытий: из брусков | *100 м2* | 2,73 | 15 829,97 |  |  | 11-01-033-03 |  |  |  |
|  |  | Объем: 2,73=273/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 588,91 |  | 1 607,72 |  | 34,01 | 54 678,70 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 132,18 |  | 360,85 |  | 12,18 | 4 395,17 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 30,32 |  | *82,77* |  | 34,01 | *2 815,13* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 15 108,88 |  | 41 247,24 |  | 5,09 | 209 948,46 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 123 |  |  | 2 079,30 |  | 123 | 70 717,41 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 75 |  |  | 1 267,87 |  | 75 | 43 120,37 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 69,04 |  |  |  |  |  |  | 188,48 |
| 43,1 | 11.1.01.04-0005 | Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "А" | *м3* | 0 | 5 854,48 |  | 0,00 |  | 7,63 | 0,00 |  |
| 43,2 | 11.1.01.03-0004 | Брус клееный сосна профилированный, с зарезанными чашками с двумя ламелями из кедра, сечение 140x120 мм, 140x160 мм, 140x200 мм, 140x230 мм | *м3* | 0 | 7 903,31 |  | 0,00 |  | 4,59 | 0,00 |  |
| 43,3 | 11.1.01.04-0041 | Доски шпунтовые I сорт толщиной 60 мм | *м3* | 0 | 2 287,54 |  | 0,00 |  | 10,77 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **46 562,98** | |  | **382 860,11** | | **188,48** |
| 44 | 09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | *100 ШТ* | 2,73 | 109,77 |  |  | 09-05-003-01 |  |  |  |
|  |  | Объем: 2,73=273/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 107,93 |  | 294,65 |  | 34,01 | 10 021,01 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1,84 |  | 5,02 |  | 11,55 | 58,02 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,32 |  | *0,87* |  | 34,01 | *29,71* |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 90 |  |  | 265,97 |  | 90 | 9 045,65 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 85 |  |  | 251,19 |  | 85 | 8 543,11 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 11,9 |  |  |  |  |  |  | 32,49 |
| 44,1 | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | *т* | 0,001 | 9 040,01 |  | 9,04 |  | 1 | 9,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | **825,87** | |  | **27 676,83** | | **32,49** |
| 45 | 15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | *100 м2* | 2,73 | 953,71 |  |  | 15-04-025-03 |  |  |  |
|  |  | Объем: 2,73=273/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 423,57 |  | 1 156,35 |  | 34,01 | 39 327,33 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 7,86 |  | 21,46 |  | 11,84 | 254,06 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1,55 |  | *4,23* |  | 34,01 | *143,91* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 522,28 |  | 1 425,82 |  | 4,23 | 6 031,24 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 105 |  |  | 1 218,61 |  | 105 | 41 444,80 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 55 |  |  | 638,32 |  | 55 | 21 709,18 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 46,7 |  |  |  |  |  |  | 127,49 |
| 45,1 | 14.4.02.04-0101 | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | *т* | 0,06825 | 42 508,19 |  | 2 901,18 |  | 2,22 | 6 440,63 |  |
|  |  |  |  |  |  | **7 361,74** | |  | **115 207,24** | | **127,49** |
| 46 | 27-09-016-03 | Разметка краской пола спортивного зала сплошной линией шириной 0,4 м (применительно) | *км* | 1 | 238,21 |  |  | 27-09-016-03 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 28,11 |  | 28,11 |  | 34,01 | 956,02 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 177,58 |  | 177,58 |  | 9,62 | 1 708,32 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 25,59 |  | *25,59* |  | 34,01 | *870,32* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 32,52 |  | 32,52 |  | 7,54 | 245,20 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 142 |  |  | 76,25 |  | 142 | 2 593,40 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 95 |  |  | 51,02 |  | 95 | 1 735,02 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 3,66 |  |  |  |  |  |  | 3,66 |
|  |  |  |  |  |  | **365,48** | |  | **7 237,96** | | **3,66** |
| 47 | 27-09-016-02 | Разметка краской пола спортивного зала сплошной линией шириной 0,2 м (применительно) | *км* | 2,73 | 238,21 |  |  | 27-09-016-02 |  |  |  |
|  |  | Объем: 2,73=(273/100)\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 28,11 |  | 76,74 |  | 34,01 | 2 609,94 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 177,58 |  | 484,79 |  | 9,62 | 4 663,71 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 25,59 |  | *69,86* |  | 34,01 | *2 375,96* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 32,52 |  | 88,78 |  | 7,54 | 669,40 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 142 |  |  | 208,17 |  | 142 | 7 079,98 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 95 |  |  | 139,27 |  | 95 | 4 736,61 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 3,66 |  |  |  |  |  |  | 9,99 |
|  |  |  |  |  |  | **997,75** | |  | **19 759,64** | | **9,99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу: Полы** | | | | | | **68 676,58** | |  | **849 101,39** | | **663,71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по разделу | | | | | | | 849 101,39 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел: Работы со спортинвентарем** | | | | | | | | | | | |
| 48 | 62-6-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек и стеллажей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (применитлеьно) | *100 м2* | 0,09 | 472,51 |  |  | 62-6-4 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,09=9/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 269,57 |  | 24,26 |  | 34,01 | 825,13 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 5,76 |  | 0,52 |  | 13,52 | 7,01 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1,81 |  | *0,16* |  | 34,01 | *5,54* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 197,18 |  | 17,75 |  | 4,75 | 84,29 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 80 |  |  | 19,54 |  | 80 | 664,54 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 50 |  |  | 12,21 |  | 50 | 415,34 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 31,2 |  |  |  |  |  |  | 2,81 |
| 48,1 | 14.4.02.02-0101 | Краска кремнийорганическая трехкомпонентная для защитного покрытия, компонент A (основа) | *кг* | 1,188 | 9 264,13 |  | 11 005,79 |  | 3,79 | 41 711,93 |  |
|  |  |  |  |  |  | **11 080,07** | |  | **43 708,24** | | **2,81** |
| 49 | 13-06-003-01 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* | Очистка поверхности щетками *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»* | *м2* | 5 | 7,68 |  |  | 13-06-003-01 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 7,68 | )\*1,15 | 44,16 |  | 34,01 | 1 501,88 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 90 |  |  | 39,74 |  | 90 | 1 351,69 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 70 |  |  | 30,91 |  | 70 | 1 051,32 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 0,9 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 5,18 |
|  |  |  |  |  |  | **114,81** | |  | **3 904,89** | | **5,18** |
| 50 | 13-06-004-01 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* | Обеспыливание поверхности *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»* | *м2* | 5 | 0,93 |  |  | 13-06-004-01 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0,60 | )\*1,15 | 3,45 |  | 34,01 | 117,33 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,33 | )\*1,25 | 2,06 |  | 4,6 | 9,49 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 90 |  |  | 3,11 |  | 90 | 105,60 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 70 |  |  | 2,42 |  | 70 | 82,13 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 0,07 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  |  |  |  |  | **11,04** | |  | **314,55** | | **0,40** |
| 51 | 13-07-001-02 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом (применительно) *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»* | *100 м2* | 0,05 | 304,13 |  |  | 13-07-001-02 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,05=5/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 79,36 | )\*1,15 | 4,56 |  | 34,01 | 155,19 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2,23 | )\*1,25 | 0,14 |  | 9,94 | 1,39 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,33 | )\*1,25 | *0,02* |  | 34,01 | *0,70* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 222,54 |  | 11,13 |  | 12,8 | 142,43 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 90 |  |  | 4,12 |  | 90 | 140,30 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 70 |  |  | 3,21 |  | 70 | 109,12 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 9,08 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 0,52 |
|  |  |  |  |  |  | **23,16** | |  | **548,43** | | **0,52** |
| 52 | 13-03-002-01 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»* | *100 м2* | 0,05 | 447,59 |  |  | 13-03-002-01 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,05=5/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 42,88 | )\*1,15 | 2,47 |  | 34,01 | 83,86 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 9,87 | )\*1,25 | 0,62 |  | 6,55 | 4,04 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,33 | )\*1,25 | *0,02* |  | 34,01 | *0,70* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 394,84 |  | 19,74 |  | 7,32 | 144,51 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 90 |  |  | 2,24 |  | 90 | 76,10 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 70 |  |  | 1,74 |  | 70 | 59,19 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 3,92 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 0,23 |
|  |  |  |  |  |  | **26,81** | |  | **367,70** | | **0,23** |
| 53 | 13-03-004-21 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»* | *100 м2* | 0,05 | 1 400,11 |  |  | 13-03-004-21 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,05=5/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 22,04 | )\*1,15 | 1,27 |  | 34,01 | 43,10 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 6,01 | )\*1,25 | 0,38 |  | 6,53 | 2,45 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,22 | )\*1,25 | *0,01* |  | 34,01 | *0,47* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 372,06 |  | 68,60 |  | 3,75 | 257,26 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 90 |  |  | 1,15 |  | 90 | 39,21 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 70 |  |  | 0,90 |  | 70 | 30,50 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 2,43 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 0,14 |
|  |  |  |  |  |  | **72,30** | |  | **372,52** | | **0,14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу: Работы со спортинвентарем** | | | | | | **11 328,19** | |  | **49 216,33** | | **9,27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел: Разные работы** | | | | | | | | | | | |
| 54 | 19-01-014-01 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МР 81/пр Табл.2, п.1* | Демонтаж щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста (применительно) *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» Поправка: МР 81/пр Табл.2, п.1 Наименование: При демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций* | *м2* | 2 | 204,15 |  |  | 19-01-014-01 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 2,44 | )\*1,15)\*0,8 | 4,49 |  | 34,01 | 152,69 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,66 | )\*1,25)\*0,8 | 1,32 |  | 11,55 | 15,25 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,12 | )\*1,25)\*0,8 | *0,24* |  | 34,01 | *8,16* |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 128 |  |  | 6,05 |  | 128 | 205,89 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 83 |  |  | 3,93 |  | 83 | 133,51 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 0,26 |  | )\*1,15)\*0,8 |  |  |  |  | 0,48 |
|  |  |  |  |  |  | **15,79** | |  | **507,34** | | **0,48** |
| 55 | 19-01-014-01 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7* | Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового хризотилцемента *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»* | *м2* | 2 | 204,15 |  |  | 19-01-014-01 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 2,44 | )\*1,15 | 5,61 |  | 34,01 | 190,86 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,66 | )\*1,25 | 1,65 |  | 11,55 | 19,06 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,12 | )\*1,25 | *0,30* |  | 34,01 | *10,20* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 201,05 |  | 402,10 |  | 8,29 | 3 333,41 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 128 |  |  | 7,56 |  | 128 | 257,36 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 83 |  |  | 4,91 |  | 83 | 166,88 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 0,26 |  | )\*1,15 |  |  |  |  | 0,60 |
|  |  |  |  |  |  | **421,83** | |  | **3 967,57** | | **0,60** |
| 56 | м11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | *ШТ* | 2 | 11,53 |  |  | м11-02-001-01 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 10,22 |  | 20,44 |  | 34,01 | 695,16 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1,31 |  | 2,62 |  | 16,36 | 42,86 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 80 |  |  | 16,35 |  | 80 | 556,13 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 60 |  |  | 12,26 |  | 60 | 417,10 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 1,03 |  |  |  |  |  |  | 2,06 |
| 56,1 | 18.3.02.02-0002 | Шкаф пожарный, встроенный с окном, ШПК-310 | *ШТ* | 2 | 226,31 |  | 452,62 |  | 8,92 | 4 037,37 |  |
|  |  |  |  |  |  | **504,29** | |  | **5 748,62** | | **2,06** |
| 57 | 62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | *100 м2* | 0,12 | 700,73 |  |  | 62-33-2 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,12=12/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 554,12 |  | 66,49 |  | 34,01 | 2 261,47 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,66 |  | 0,08 |  | 11,55 | 0,91 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,12 |  | *0,01* |  | 34,01 | *0,49* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 145,95 |  | 17,51 |  | 5,25 | 91,95 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 80 |  |  | 53,20 |  | 80 | 1 809,57 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 50 |  |  | 33,25 |  | 50 | 1 130,98 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 63,4 |  |  |  |  |  |  | 7,61 |
| 57,1 | 14.4.02.04-0101 | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | *т* | 0,001932 | 42 508,19 |  | 82,13 |  | 2,22 | 182,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | **252,66** | |  | **5 477,20** | | **7,61** |
| 58 | 69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | *100 т* | 0,7 | 1 363,00 |  |  | 69-9-1 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,7=70/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 1 363,00 |  | 954,10 |  | 34,01 | 32 448,94 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 78 |  |  | 744,20 |  | 78 | 25 310,17 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 50 |  |  | 477,05 |  | 50 | 16 224,47 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 188 |  |  |  |  |  |  | 131,60 |
| 58,1 | 01.7.07.07 | Строительный мусор | *т* | 70 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **2 175,35** | |  | **73 983,58** | | **131,60** |
| 59 | 69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | *т* | 70 | 23,81 |  |  | 69-15-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 7,41 |  | 518,70 |  | 34,01 | 17 640,99 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 16,40 |  | 1 148,00 |  | 6,33 | 7 266,84 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 78 |  |  | 404,59 |  | 78 | 13 759,97 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 50 |  |  | 259,35 |  | 50 | 8 820,50 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 1,03 |  |  |  |  |  |  | 72,10 |
|  |  |  |  |  |  | **2 330,64** | |  | **47 488,30** | | **72,10** |
| 60 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (включая погрузку и разгрузку инвентарных лесов) Применительно | *1 Т ГРУЗА* | 70 | 42,98 |  | 3 008,60 | т01-01-01-041 | 13,67 | 41 127,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | **3 008,60** | |  | **41 127,56** | | **0,00** |
| 61 | т01-01-02-021 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах | *1 Т ГРУЗА* | 70 | 19,98 |  | 1 398,60 | т01-01-02-021 | 18,91 | 26 447,53 |  |
|  |  |  |  |  |  | **1 398,60** | |  | **26 447,53** | | **0,00** |
| 62 | т03-01-01-050 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 50 км (Приказ от 06.11.2020 № МКЭ-ОД/20-68, 50 км для ЮЗАО), (включая перевозку инвентарных лесов) Применительно | *1 Т ГРУЗА* | 70 | 23,67 |  | 1 656,90 | т03-01-01-050 | 7,84 | 12 990,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | **1 656,90** | |  | **12 990,10** | | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу: Разные работы** | | | | | | **11 764,66** | |  | **217 737,80** | | **214,44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость материалов (всего) | | | | | | | 14 954,75 | |  |
|  |  | итого по разделу | | | | | | | 217 737,80 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по локальной смете: Текущий ремонт спортзала ИПУ РАН** | | | | | | **178 997,24** | |  | **2 206 831,13** | | **1 820,94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость материалов (всего) | | | | | | | 713 990,26 | |  |
|  |  | Всего материалов | | | | | | | 713 990,26 | |  |
|  |  | итого по разделу | | | | | | | 2 206 831,13 | |  |
|  |  | 2% | | | | | | | 44 136,62 | |  |
|  |  | Итого с непредвид. расх. | | | | | | | 2 250 967,75 | |  |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | 450 193,55 | |  |
|  |  | Итого по смете | | | | | | | 2 701 161,30 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по смете: Текущий ремонт спортзала ИПУ РАН** | | | | | | **178 997,24** | |  | **2 206 831,13** | | **1 820,94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость материалов подрядчика | | | | | | | 713 990,26 | |  |
|  |  | 2% | | | | | | | 44 136,62 | |  |
|  |  | Итого с непредв. расх | | | | | | | 2 250 967,75 | |  |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | 450 193,55 | |  |
|  |  | Всего по смете | | | | | | | 2 701 161,30 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объемы согласовал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил | Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту | | | |  | Степанова А.М. | |  |  |
|  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил | Главный механик | |  |  |  | Киселев В.А. | |  |  |
|  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |