**Приложение № 1**

**Техническое задание**

на поставку оборудования (производственной мебели) для столовой для нужд ИПУ РАН

**1.** **Объект закупки:** поставка оборудования (производственной мебели) для столовой для нужд ИПУ РАН (далее – Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемых товаров**: в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией», являющегося неотъемлемой частью Технического задания.

Товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и эргономическим показателям, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию.

ОКПД 2 код:

25.99.12.112 - Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали (мойки нержавейка);

30.99.10.000 - Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки (тележка грузовая);

31.02.10.110 - Столы кухонные (столы);

31.09.11.120 - Стеллажи, стойки, вешалки металлические (стеллажи нержавейка).

**3**. **Перечень и количество поставляемого товара:** в соответствии с Приложением № 1 к Договору «Спецификация на поставку оборудования (производственной мебели) для столовой для нужд ИПУ РАН».

**4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезён на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар может быть не новым (срок эксплуатации не более 5 лет), бывшим в употреблении (без следов коррозии, деформации, без сквозных повреждений, глубоких царапин, сколов и вмятин, химических повреждений, без следов ремонтно-сварных работ), должен быть готовым к эксплуатации и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность Весь Товар должен быть работоспособен и иметь комплектацию, указанную в Приложение № 1 к Техническому заданию.

Одновременно с передачей Товара Поставщик обязуется передать покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество товара и безопасность, предусмотренные для товара данного рода действующим законодательством РФ. Вся документация должна быть на русском языке или иметь перевод на русский язык.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам товара в стране производителя, а также стандартам (техническим условиям) и обязательными требованиями, установленными нормативно-техническими актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Товар должен поставляться в чистой упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара  
в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием соответствующей сопроводительной документации, обязательной для Товара, оформленной в соответствии с российскими стандартами. В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий договора против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

**Поставщик несет полную ответственность за надлежащее качество поставляемого Товара**.

Поставляемые Товары должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и противоправных действий.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида продукта).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»:

-Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 «О безопасности пищевой продукции».

Гарантийный срок Товара не менее 6 месяцев с даты поставки Товара.

В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу товара, его качество в соответствии с техническими требованиями к нему и возможность его использования по назначению.

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора:**

Поставка Товара осуществляется по адресу: **117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, ИПУ РАН.** Срок поставки Товара в течение **14 (четырнадцати) календарных дней** с даты заключения Договора.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий договора:** в соответствии с условиями Договора.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требований Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Спецификации оборудования (производственной мебели) для столовой для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Договору).

Приложение №1 к Техническому заданию

на поставку оборудования (производственной мебели) для столовой для нужд ИПУ РАН

**Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иных сведений о товаре**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование товара** | **Страна происхождения товара** | **Требуемый параметр** | **Требуемое значение** | **Значение, предлагаемое участником** |
| ***1*** | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1 | | Стеллаж со сплошными полками, Тип 1  ОКПД2:  31.09.11.120- Стеллажи, стойки, вешалки металлические  Стеллаж со сплошными полками СТПС41006 |  | Тип | со сплошными полками |  |
| Модель | СТПС 41006 или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Материал | нержавеющая сталь |  |
| Толщина стали, мм | не менее 1 |  |
| Количество полок | не менее 4 |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1000х600х1800 |  |
| Допуск по габаритным размерам, мм | ± 100 |  |
| Материал полок | нержавеющая сталь |  |
| Стойки | профилированная труба или уголок из нержавеющей стали |  |
| Основание ножек | с регулируемыми опорами |  |
| Полки | регулируемые по высоте |  |
| 2 | | Стеллаж со сплошными полками, Тип 2  ОКПД2:  31.09.11.120- Стеллажи, стойки, вешалки металлические  Стеллаж со сплошными полками СТПС41405 |  | Тип | со сплошными полками |  |
| Модель | СТПС 41405 или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Материал | нержавеющая сталь |  |
| Толщина стали, мм | не менее 1 |  |
| Количество полок | не менее 4 |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1400х500х1800 |  |
| Допуск по габаритным размерам, мм | ± 100 |  |
| Материал полок | нержавеющая сталь |  |
| Стойки | профилированная труба или уголок из нержавеющей стали |  |
| Основание ножек | с регулируемыми опорами |  |
| Полки | регулируемые по высоте |  |
| 3 | | Стеллаж со сплошными полками, Тип 3  ОКПД2:  31.09.11.120- Стеллажи, стойки, вешалки металлические  Стеллаж со сплошными полками СТПС41205 |  | Тип | со сплошными полками |  |
| Модель | СТПС 41205 или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Материал | нержавеющая сталь |  |
| Толщина стали, мм | не менее 1 |  |
| Количество полок | не менее 4 |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1200х500х1800 |  |
| Допуск по габаритным размерам, мм | ± 100 |  |
| Материал полок | нержавеющая сталь |  |
| Материал стоек | профилированная труба или уголок из нержавеющей стали |  |
| Основание стоек | с регулируемыми опорами |  |
| Полки | регулируемые по высоте |  |
| 4 | | Стол с бортом и нижней полкой,  Тип 1    ОКПД 2: 31.02.10.110- Столы кухонные  Стол производственный с бортом и сплошной полкой CU0708БП |  | Тип | с бортом и нижней полкой |  |
| Модель | CU 0708БП или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Материал | нержавеющая сталь |  |
| Толщина стали, мм | не менее 1 |  |
| Количество полок | [1] |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 700х800х850 |  |
| Допуск по габаритным размерам, мм | ± 50 |  |
| Материал полки | нержавеющая сталь |  |
| Материал ножек | профилированная труба или уголок из нержавеющей стали |  |
| Основание ножек | с регулируемыми опорами |  |
| 5 | | Стол с бортом и нижней полкой,  Тип 2  ОКПД 2: 31.02.10.110 -Столы кухонные  Стол производственный с бортом и сплошной полкой CU12085БП |  | Тип | с бортом и нижней полкой |  |
| Модель | CU12085БП или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Материал | нержавеющая сталь |  |
| Толщина стали, мм | не менее 1 |  |
| Количество полок | [1] |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1200х850х850 |  |
| Допуск по габаритным размерам, мм | ± 50 |  |
| Материал полки | нержавеющая сталь |  |
| Материал ножек | профилированная труба или уголок из нержавеющей стали |  |
| Основание ножек | с регулируемыми опорами |  |
| 6 | | Стол с бортом и нижней полкой,  Тип 3  ОКПД 2: 31.02.10.110 -Столы кухонные  Стол производственный с бортом и сплошной полкой CU12085БП |  | Тип | с бортом и нижней полкой |  |
| Модель | CU1806Б или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Материал | нержавеющая сталь |  |
| Толщина стали, мм | не менее 1 |  |
| Количество полок | [1] |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1800х600х850 |  |
| Допуск по габаритным размерам, мм | ± 50 |  |
| Материал полки | нержавеющая сталь |  |
| Материал ножек | профилированная труба или уголок из нержавеющей стали |  |
| Основание ножек | с регулируемыми опорами |  |
| 7 | | Стол для сбора отходов с отверстием справа  ОКПД 2: 31.02.10.110 -Столы кухонные  Стол для сбора отходов с бортом отверстие справа СОU1507БП |  | Тип | для сбора отходов с отверстием справа |  |
| Модель | CОU1507БП или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Материал | нержавеющая сталь |  |
| Толщина стали, мм | не менее 1 |  |
| Наличие полок | нет |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1500х700х850 |  |
| Допуск по габаритным размерам, мм | ± 50 |  |
| Диаметр отверстия, мм | не менее 200 и не более 300 |  |
| Материал каркаса | профилированная труба или уголок из нержавеющей стали |  |
| Основание ножек | с регулируемыми опорами |  |
| 8 | | Стол без борта с полкой  ОКПД 2: 31.02.10.110 -Столы кухонные  Стол производственный без борта со сплошной полкой CU1504П |  | Тип | без борта с полкой |  |
| Модель | CU1504П или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Материал | нержавеющая сталь |  |
| Толщина стали, мм | не менее 1 |  |
| Количество полок | [1] |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 400х1500х850 |  |
| Допуск по габаритным размерам, мм | ± 50 |  |
| Материал ножек | профилированная труба или уголок из нержавеющей стали |  |
| Основание ножек | с регулируемыми опорами |  |
| 9 | Стол  предмоечный  ОКПД 2: 31.02.10.110 -Столы кухонные  Стол предмоечный СПМП-7-4 | |  | Тип | предмоечный |  |
| Модель | СПМП-7-4 или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Материал | нержавеющая сталь |  |
| Толщина стали, мм | не менее 1 |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1300х700х850 |  |
| Габаритные размера моечного отверстия (ДхШхГ), мм | 400х400х300 |  |
| Допуск по габаритным размерам, мм | ± 50 |  |
| Материал столешницы и моечного отверстия | цельнотянутая конструкция из нержавеющей стали |  |
| Материал ножек | профилированная труба или уголок из нержавеющей стали |  |
| Комплектность | душирующее устройство |  |
| Основание ножек | с регулируемыми опорами |  |
| 10 | Ванна моечная односекционная с рабочей поверхностью  ОКПД2:  25.99.12.112- Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали    Ванна моечная с рабочей поверхностью ВСМС-1/1200/700-С | |  | Тип | односекционная с рабочей поверхностью |  |
| Модель | ВСМС-1/1200/700 С или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Материал | нержавеющая сталь |  |
| Толщина стали, мм | не менее 1 |  |
| Количество моечных секций | [1] |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1200х700х850 |  |
| Габаритные размера моечного отверстия (ДхШхГ), мм | 500х500х300 |  |
| Допуск по габаритным размерам, мм | ± 50 |  |
| Материал основания | сварная конструкция из нержавеющей стали |  |
| Материал столешницы и моечного отверстия | цельнотянутая конструкция из нержавеющей стали |  |
| Материал ножек | профилированная труба или уголок из нержавеющей стали |  |
| Основание ножек | с регулируемыми опорами |  |
| 11 | Ванна моечная двухсекционная без полки  ОКПД2:  25.99.12.112- Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали    Ванна моечная БИЗНЕС двойная без полки ВМ2E1207 | |  | Тип | двухсекционная без полки |  |
| Модель | ВМ2Е1207 или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Материал | нержавеющая сталь |  |
| Толщина стали, мм | не менее 1 |  |
| Количество моечных секций | [2] |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1200х700х850 |  |
| Габаритные размеры моечных отверстий (ДхШхГ), мм | 500х500х300 |  |
| Допуск по габаритным размерам, мм | ± 50 |  |
| Материал основания | сварная конструкция из нержавеющей стали |  |
| Материал столешницы и моечных отверстий | цельнотянутая конструкция из нержавеющей стали |  |
| Материал ножек | профилированная труба или уголок из нержавеющей стали |  |
| Фартук с одной стороны | наличие |  |
| Отверстие под смеситель | по центру |  |
| Основание ножек | с регулируемыми опорами |  |
| 12 | Ванна котломоечная односекционная без полки  ОКПД2:  25.99.12.112- Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали  Ванна котломоечная одинарная без полки ВК1U1207 | |  | Тип | котломоечная односекционная без полки |  |
| Модель | ВК1UA/П1207 или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Материал | нержавеющая сталь |  |
| Толщина стали, мм | не менее 1 |  |
| Количество моечных секций | [1] |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1200х700х850 |  |
| Габаритные размеры моечного отверстия (ДхШхГ), мм | 1060х500х380 |  |
| Допуск по габаритным размерам, мм | ± 50 |  |
| Материал основания | сварная конструкция из нержавеющей стали |  |
| Материал столешницы и моечного отверстия | цельнотянутая конструкция из нержавеющей стали |  |
| Материал ножек | профилированная труба или уголок из нержавеющей стали |  |
| Фартук с одной стороны | наличие |  |
| Отверстие под смеситель | по центру |  |
| Основание ножек | с регулируемыми опорами |  |
| 13 | | Тележка  сервировочная  ОКПД2:  30.99.10.000 - Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки  Тележка сервировочная ТС20805П |  | Тип | сервировочная |  |
| Модель | ТС20805П или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Количество полок | [2] |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 800х500х950 |  |
| Допуск по габаритным размерам, мм | ± 50 |  |
| Материал полок | нержавеющая сталь |  |
| Толщина стали, мм | не менее 1 |  |
| Каркас | металлический пруток |  |
| Количество колес | [4] |  |
| Количество колес с тормозом | [2] |  |
| Диаметр колес, мм | не менее 80 и не более 120 |  |
| 14 | | Тележка грузовая  ОКПД2:  30.99.10.000 - Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки  Тележка грузовая ТГ1006 |  | Тип | грузовая |  |
| Модель | ТГ1006 или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Материал | нержавеющая сталь |  |
| Толщина стали, мм | не менее 1 |  |
| Количество полок | [2] |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 800х500х950 |  |
| Допуск по габаритным размерам, мм | ± 100 |  |
| Количество колес | [4] |  |
| Количество колес с тормозом | [2] |  |
| Диаметр колес, мм | не менее 100 и не более 150 |  |
| 15 | | Тележка шпилька для размещения подносов    ОКПД2:  30.99.10.000 - Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки  Шпилька для подносов Ш10КU |  | Тип | для размещения подносов |  |
| Модель | Ш10KU или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Материал | нержавеющая сталь |  |
| Толщина стали, мм | не менее 1 |  |
| Количество уровней | не менее 10 |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 420х550х1800 |  |
| Размер направляющих | 300-370х400-540 |  |
| Допуск по габаритным размерам, мм | ± 50 |  |
| Количество колес | [4] |  |
| Количество колес с тормозом | не менее 2 |  |
| Диаметр колес, мм | не менее 80 и не более 120 |  |
| 16 | | Зонт вытяжной пристенный  ОКПД2:  25.99.12.112- Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали  Зонт вытяжной ЗВП1013 |  | Тип | пристенный |  |
| Модель | 3ВП1013 или аналог с характеристиками не хуже |  |
| Объем, куб. м | не менее 0,450 |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1000х1300х350 |  |
| Допуск по габаритным размерам, мм | ± 50 |  |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |  |
| Толщина листа, мм | не менее 1 |  |
| Комплектность | жироулавливающий фильтр лабиринтного типа и канал для сбора жира |  |
| Конструкция | сварная из нержавеющей стали |  |