**Приложение № 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания ИПУ РАН, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1** | | | |
| **Используемый метод определения НМЦК:** | | **Проектно-сметный метод** | |
|  |  |  |  |
| **Начальная (максимальная) цена договора определена на основании локально сметного расчета (Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены…» Утверждены Приказом МЭР от 02.10. 2013 г. № 567)** | | | |
| **Способ размещения заказа:** | | **открытый запрос котировок в электронной форме** | |
| **Приложения к расчету:** |  |  |  |
| 1) Утвержденная сметная документация. | |  |  |
|  |  |  |  |
| Наименование работ и услуг | Утвержденная сметная стоимость строительства в текущем уровне цен на сентябрь 2018г. | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен, пересчитанная на момент формирования начальной  цены | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции подрядных работ и затрат К инфляции строительства = 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выполнение текущего ремонта кровли стр. №1 1 блок 700 м2 | | | |
| Строительно-монтажные работы | 1 425 904,04 | 1 425 904,04 | 1 425 904,04 |
| Стоимость без учета НДС: | 1 188 253,37 | 1 188 253,37 | 1 188 253,37 |
| НДС 20%: | 237 650,67 | 237 650,67 | 237 650,67 |
| Стоимость с учетом НДС: | 1 425 904,04 | 1 425 904,04 | 1 425 904,04 |
| **НМЦК (цена лота)** | **1 425 904,04** | **1 425 904,04** | **1 425 904,04** |
| **в т.ч. НДС 20%** | **237 650,67** | **237 650,67** | **237 650,67** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполение работ по текущему ремонту кровли здания ИПУ РАН, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, стр.1** | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базовая цена | | текущая цена | |  |  |
|  |  | **Сметная стоимость** | | | | 140,92 | | 1 425,90 | | тыс. руб. | |
|  |  | Строительные работы | | | | 140,92 | | 1 164,95 | | тыс. руб. | |
|  |  | Монтажные работы | | | | 0,00 | | 0,00 | | тыс. руб. | |
|  |  | Оборудование | | | | 0,00 | | 0,00 | | тыс. руб. | |
|  |  | Прочие работы | | | | 0,00 | | 0,00 | | тыс. руб. | |
|  |  | **Нормативная трудоемкость** | | | | 838,24 | | 838,24 | | чел. -ч. | |
|  |  | **Средства на оплату труда** | | | | 7,93 | | 218,84 | | тыс. руб. | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Индексы к ФЕР-2017 (Стройинформресурс) сентябрь 2018 года | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел: Ремонт кровли** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | *100 м2* | 7 | 153,59 |  |  | 46-04-008-01 |  |  |  |
|  |  | Объем: 7=700/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 112,16 |  | 785,12 |  | 27,21 | 21 363,12 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 41,43 |  | 290,01 |  | 3,56 | 1 032,44 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,00 |  | *0,00* |  | 27,21 | *0,00* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 110 |  |  | 863,63 | 110\*0,85= | 94 | 20 081,33 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 70 |  |  | 549,58 | 70\*0,8= | 56 | 11 963,35 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 14,38 |  |  |  |  |  |  | 100,66 |
|  |  |  |  |  |  | **2 488,34** | |  | **54 440,24** | | **100,66** |
| 2 | 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | *100 м2* | 7 | 462,33 |  |  | 12-01-017-01 |  |  |  |
|  |  | Объем: 7=700/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 235,18 |  | 1 646,26 |  | 27,21 | 44 794,73 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 190,48 |  | 1 333,36 |  | 6,85 | 9 133,52 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 21,86 |  | *153,02* |  | 27,21 | *4 163,67* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 36,67 |  | 256,69 |  | 7,07 | 1 814,80 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 120 |  |  | 2 159,14 | 120\*0,85= | 102 | 49 937,57 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 1 169,53 | 65\*0,8= | 52 | 25 458,37 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 27,22 |  |  |  |  |  |  | 190,54 |
| 2,1 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | *м3* | 10,71 | 519,80 |  | 5 567,06 |  | 5,77 | 32 121,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | **12 132,04** | |  | **163 260,91** | | **190,54** |
| 3 | 12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (К=15) | *100 м2* | 7 | 11,30 |  |  | 12-01-017-02 |  |  |  |
|  |  | Объем: 7=700/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 8,64 | )\*15 | 907,20 |  | 27,21 | 24 684,91 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2,66 | )\*15 | 279,30 |  | 7,06 | 1 971,86 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,34 | )\*15 | *35,70* |  | 27,21 | *971,40* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0,00 | )\*15 | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 120 |  |  | 1 131,48 | 120\*0,85= | 102 | 26 169,44 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 612,89 | 65\*0,8= | 52 | 13 341,28 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 1 |  | )\*15 |  |  |  |  | 105,00 |
| 3,1 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | *м3* | 10,71 | 519,80 | к нр )\*15 | 5 567,06 |  | 5,77 | 32 121,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | **8 497,93** | |  | **98 289,41** | | **105,00** |
| 4 | 12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | *100 м2* | 7 | 117,10 |  |  | 12-01-016-02 |  |  |  |
|  |  | Объем: 7=700/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 24,47 |  | 171,29 |  | 27,21 | 4 660,80 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2,63 |  | 18,41 |  | 11,22 | 206,56 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,46 |  | *3,22* |  | 27,21 | *87,62* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 90,00 |  | 630,00 |  | 10,41 | 6 558,30 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 120 |  |  | 209,41 | 120\*0,85= | 102 | 4 843,39 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 113,43 | 65\*0,8= | 52 | 2 469,18 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 19,60 |
|  |  |  |  |  |  | **1 142,54** | |  | **18 738,23** | | **19,60** |
| 5 | 12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | *100 м2* | 7 | 341,78 |  |  | 12-01-002-09 |  |  |  |
|  |  | Объем: 7=700/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 134,98 |  | 944,86 |  | 27,21 | 25 709,64 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 24,47 |  | 171,29 |  | 8,53 | 1 461,10 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3,75 |  | *26,25* |  | 27,21 | *714,26* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 182,33 |  | 1 276,31 |  | 5,96 | 7 606,81 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 120 |  |  | 1 165,33 | 120\*0,85= | 102 | 26 952,38 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 631,22 | 65\*0,8= | 52 | 13 740,43 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 14,36 |  |  |  |  |  |  | 100,52 |
| 5,1 | 12.1.02.15-0093 | Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для первого слоя | *м2* | 812 | 43,70 |  | 35 484,40 |  | 4,58 | 162 518,55 |  |
| 5,2 | 12.1.02.15-0092 | Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для второго слоя | *м2* | 812 | 45,57 |  | 37 002,84 |  | 4,94 | 182 794,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | **76 676,25** | |  | **420 782,94** | | **100,52** |
| 6 | 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | *100 м* | 0,12 | 454,41 |  |  | 58-20-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 353,23 |  | 42,39 |  | 27,21 | 1 153,37 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 5,13 |  | 0,62 |  | 12,13 | 7,47 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1,54 |  | *0,18* |  | 27,21 | *5,03* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 96,05 |  | 11,53 |  | 7,63 | 87,94 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 83 |  |  | 35,33 | 83\*0,85= | 71 | 822,46 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 27,67 | 65\*0,8= | 52 | 602,37 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 41,41 |  |  |  |  |  |  | 4,97 |
| 6,1 | 01.7.07.07 | Строительный мусор | *т* | 0,02688 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| 6,2 | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | *т* | 0,02208 | 11 200,00 |  | 247,30 |  | 4,84 | 1 196,91 |  |
|  |  |  |  |  |  | **364,84** | |  | **3 870,52** | | **4,97** |
| 7 | 12-01-001-06 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой | *100 м2* | 1 | 190,76 |  |  | 12-01-001-06 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 85,73 |  | 85,73 |  | 27,21 | 2 332,71 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 13,56 |  | 13,56 |  | 8,54 | 115,80 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2,07 |  | *2,07* |  | 27,21 | *56,32* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 91,47 |  | 91,47 |  | 5,96 | 545,16 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 120 |  |  | 105,36 | 120\*0,85= | 102 | 2 436,81 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 57,07 | 65\*0,8= | 52 | 1 242,30 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 9,12 |  |  |  |  |  |  | 9,12 |
| 7,1 | 12.1.02.15-0093 | Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для первого слоя | *м2* | 115 | 43,70 |  | 5 025,50 |  | 4,58 | 23 016,79 |  |
|  |  |  |  |  |  | **5 378,69** | |  | **29 689,57** | | **9,12** |
| 8 | 58-26-2 | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли до 20 см | *100 м* | 2 | 102,03 |  |  | 58-26-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 27,21 | 0,00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 50,53 |  | 101,06 |  | 5,93 | 599,29 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 6,75 |  | *13,50* |  | 27,21 | *367,34* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 51,50 |  | 103,00 |  | 6,4 | 659,20 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 83 |  |  | 11,21 | 83\*0,85= | 71 | 260,81 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 8,78 | 65\*0,8= | 52 | 191,02 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **224,05** | |  | **1 710,32** | | **0,00** |
| 9 | 12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | *100 м* | 0,8 | 2 469,68 |  |  | 12-01-004-01 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,8=80/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 239,60 |  | 191,68 |  | 27,21 | 5 215,61 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 179,13 |  | 143,30 |  | 4,58 | 656,33 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 4,64 |  | *3,71* |  | 27,21 | *101,00* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 050,95 |  | 1 640,76 |  | 6,65 | 10 911,05 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 120 |  |  | 234,47 | 120\*0,85= | 102 | 5 422,94 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 65 |  |  | 127,00 | 65\*0,8= | 52 | 2 764,64 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 26,1 |  |  |  |  |  |  | 20,88 |
| 9,1 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | *м3* | 0,408 | 519,80 |  | 212,08 |  | 5,77 | 1 223,69 |  |
| 9,2 | 12.1.02.15-0092 | Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для второго слоя | *м2* | 201,6 | 45,57 |  | 9 186,91 |  | 4,94 | 45 383,35 |  |
|  |  |  |  |  |  | **11 736,20** | |  | **71 577,61** | | **20,88** |
| 10 | 07-05-043-04 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях многоэтажных высотой до 30 м (применительно автовышка - МДС 81-38.2004, п. 4.9) | *100 м2* | 0,74 | 10 747,46 |  |  | 07-05-043-04 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 27,21 | 0,00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 10 747,46 |  | 7 953,12 |  | 9,59 | 76 270,42 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2 800,98 |  | *2 072,73* |  | 27,21 | *56 398,85* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 155 |  |  | 3 380,13 | 155\*0,85= | 132 | 78 325,54 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 100 |  |  | 2 180,73 | 100\*0,8= | 80 | 47 470,02 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 10,1 | 91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | *маш.-ч* | 8 | 142,70 |  | 1 141,60 |  | 6,57 | 7 500,31 |  |
|  |  |  |  |  |  | **14 655,58** | |  | **209 566,29** | | **0,00** |
| 11 | 65-31-1 | Демонтаж осевых вентиляторов весом до 0,05 т | *100 шт.* | 0,01 | 4 865,93 |  |  | 65-31-1 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,01=1/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 4 842,48 |  | 48,42 |  | 27,21 | 1 317,64 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 23,45 |  | 0,23 |  | 13,08 | 3,07 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 10,13 |  | *0,10* |  | 27,21 | *2,76* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 74 |  |  | 35,90 | 74\*0,85= | 63 | 831,85 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 50 |  |  | 24,26 | 50\*0,8= | 40 | 528,16 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 567,7 |  |  |  |  |  |  | 5,68 |
|  |  |  |  |  |  | **108,81** | |  | **2 680,72** | | **5,68** |
| 12 | 20-03-002-02 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т | *ШТ* | 1 | 65,95 |  |  | 20-03-002-02 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 52,04 |  | 52,04 |  | 27,21 | 1 416,01 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 11,56 |  | 11,56 |  | 8,4 | 97,10 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1,30 |  | *1,30* |  | 27,21 | *35,37* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2,35 |  | 2,35 |  | 4,71 | 11,07 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 128 |  |  | 68,28 | 128\*0,85= | 109 | 1 582,00 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 83 |  |  | 44,27 | 83\*0,8= | 66 | 957,91 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 5,41 |  |  |  |  |  |  | 5,41 |
| 12,1 | 64.1.04.03-0014 | Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт | *компл.* | 1 | 1 942,08 |  | 1 942,08 |  | 5,18 | 10 059,97 |  |
|  |  |  |  |  |  | **2 120,58** | |  | **14 124,06** | | **5,41** |
| 13 | 15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | *100 м2* | 0,08 | 1 645,64 |  |  | 15-02-016-01 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,08=8/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 683,88 |  | 54,71 |  | 27,21 | 1 488,67 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 96,50 |  | 7,72 |  | 20,17 | 155,71 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 56,93 |  | *4,55* |  | 27,21 | *123,93* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 865,26 |  | 69,22 |  | 5,73 | 396,64 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 105 |  |  | 62,22 | 105\*0,85= | 89 | 1 435,21 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 55 |  |  | 32,59 | 55\*0,8= | 44 | 709,54 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 75,4 |  |  |  |  |  |  | 6,03 |
|  |  |  |  |  |  | **226,46** | |  | **4 185,77** | | **6,03** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу: Ремонт кровли** | | | | | | **135 752,31** | |  | **1 092 916,59** | | **568,41** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по разделу | | | | | | | 1 092 916,59 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел: Разные работы** | | | | | | | | | | | |
| 14 | 69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | *100 т* | 0,3 | 1 553,82 |  |  | 69-9-1 |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,3=30/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 1 553,82 |  | 466,15 |  | 27,21 | 12 683,83 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,00 |  | *0,00* |  | 27,21 | *0,00* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 78 |  |  | 363,60 | 78\*0,85= | 66 | 8 371,33 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 50 |  |  | 233,08 | 50\*0,8= | 40 | 5 073,53 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 214,32 |  |  |  |  |  |  | 64,30 |
| 14,1 | 01.7.07.07 | Строительный мусор | *т* | 30 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **1 062,83** | |  | **26 128,69** | | **64,30** |
| 15 | 69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | *т* | 30 | 23,81 |  |  | 69-15-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 7,41 |  | 222,30 |  | 27,21 | 6 048,78 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,00 |  | *0,00* |  | 27,21 | *0,00* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 16,40 |  | 492,00 |  | 5,2 | 2 558,40 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 78 |  |  | 173,39 | 78\*0,85= | 66 | 3 992,19 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 50 |  |  | 111,15 | 50\*0,8= | 40 | 2 419,51 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 1,03 |  |  |  |  |  |  | 30,90 |
|  |  |  |  |  |  | **998,84** | |  | **15 018,88** | | **30,90** |
| 16 | т01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | *1 Т ГРУЗА* | 30 | 42,98 |  | 1 289,40 | т01-01-01-041 | 13,5 | 17 406,90 |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,5 | 0,00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,5 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,00 |  | *0,00* |  | 13,5 | *0,00* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,5 | 0,00 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 0 |  |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 0 |  |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **1 289,40** | |  | **17 406,90** | | **0,00** |
| 17 | т03-01-04-063 | Перевозка грузов IV класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 63 км | *1 Т ГРУЗА* | 30 | 60,49 |  | 1 814,70 | т03-01-04-063 | 7,43 | 13 483,22 |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,43 | 0,00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,43 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,00 |  | *0,00* |  | 7,43 | *0,00* |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,43 | 0,00 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 0 |  |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 0 |  |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **1 814,70** | |  | **13 483,22** | | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу: Разные работы** | | | | | | **5 165,77** | |  | **72 037,69** | | **95,20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по разделу | | | | | | | 72 037,69 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по локальной смете:** | | | | | | **140 918,08** | |  | **1 164 954,28** | | **663,60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по разделу | | | | | | | 1 164 954,28 | |  |
|  |  | 2% | | | | | | | 23 299,09 | |  |
|  |  | Всего | | | | | | | 1 188 253,37 | |  |
|  |  | 20% | | | | | | | 237 650,67 | |  |
|  |  | Всего по разделу | | | | | | | 1 425 904,04 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по смете:** | | | | | | **140 918,08** | |  | **1 164 954,28** | | **663,60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | | | | | | | 1 164 954,28 | |  |
|  |  | Непредвиденные расходы 2% (МДМ 81-35.2004 п. 4.96) | | | | | | | 23 299,09 | |  |
|  |  | Итого с непредвиденными расходами | | | | | | | 1 188 253,37 | |  |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | 237 650,67 | |  |
|  |  | Всего по смете | | | | | | | 1 425 904,04 | |  |