**Приложение 3 к Извещению**

**ЗАЯВКА**

на участие в запросе котировок в электронной форме

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  | **Данные об участнике закупки, подавшем настоящую заявку** |
|  | В случае, если участник закупки является юридическим лицом |
| 1.1. | Наименование |  |
| 1.2. | Место нахождения |  |
| 1.3 | Номер контактного телефона |  |
| 1.4. | Банковские реквизиты |  |
| 1.5. | ИНН (при наличии) учредителей участника закупки |  |
| 1.6. | ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника закупки |  |
| 1.7. | ИНН (при наличии) единоличного исполнительного органа участника закупки |  |
| 1.8. | ИНН участника закупки  |  |
|  | Если участник закупки является физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем |
| 1.9. | Фамилия |  |
| 1.10. | Имя |  |
| 1.11. | Отчество (при наличии) |  |
| 1.12. | Место жительства |  |
| 1.13. | Банковские реквизиты |  |

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Указание на товарный знак** (модель, фирменное наименование, производитель)**Страна происхождения товара** | **Технические характеристики** |
| **Требуемый параметр** | **Требуемое значение** | **Значение, предлагаемое участником** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1 | Дверь деревянная, тип 1 |  | ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия» | соответствие |  |
| Разновидность | входная дверь, усиленная межкомнатная с повышенной шумо-теплоизоляцией |  |
| Комплектация | дверное полотно, коробка и наличники с двух сторон |  |
| Материал | массив сосны |  |
| Тип полотна | глухое |  |
| Конструкция полотна | брусковое наполнение  |  |
| Покрытие полотна | натуральный шпон |  |
| Толщина полотна, мм | не менее 40 и не более 45 |  |
| Размеры полотна (ШхВ), мм | [850х2000] |  |
| Коробка | массив сосны, покрытый шпоном с резиновым уплотнителем |  |
| Глубина коробки, мм | не менее 70 и не более 75 |  |
| Ширина наличника, мм | не менее 65 и не более 75 |  |
| Цвет | орех (вся поставка в одной цветовой гамме) |  |
| Вид упаковки | пенопласт или полиэтилен |  |
| 2 | Дверь деревянная, тип 2 |  | ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия» | соответствие |  |
| Тип | двухстворчатая |  |
| Разновидность | входная дверь, усиленная межкомнатная с повышенной шумо-теплоизоляцией |  |
| Комплектация | два дверных полотна, коробка и наличники с двух сторон, притворная планка. |  |
| Материал | массив сосны |  |
| Тип полотен | глухие |  |
| Конструкция полотен | брусковое наполнение  |  |
| Покрытие полотен | натуральный шпон |  |
| Толщина полотен, мм | не менее 40 и не более 45 |  |
| Размеры левого полотна (ШхВ), мм | [400х2350] |  |
| Размеры правого полотна (ШхВ), мм | [800х2350] |  |
| Притворная планка, мм | [20\*-30\*] (по согласованию с Заказчиком) |  |
| Коробка | массив сосны, покрытый шпоном с резиновым уплотнителем |  |
| Высота коробки, мм | [2400] |  |
| Глубина коробки, мм | не менее 70 и не более 75 |  |
| Высота наличников, мм  | [2500] |  |
| Ширина наличника, мм | не менее 100 и не более 110 |  |
| Выборка под ригель торцевой в пассивной створке | наличие |  |
| Цвет | орех (вся поставка в одной цветовой гамме) |  |
| Вид упаковки | пенопласт или полиэтилен |  |

**Участник закупки**

**(уполномоченный представитель)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность – для юридических лиц) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

М.П.

**Инструкция по предоставлению сведений в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме о конкретных показателях используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция:**

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным извещением запроса котировок в электронной форме и подлежащих проверке Заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара (обязательно).

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено извещением запроса котировок в электронной форме (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми Заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Приложение № 1 к Техническому заданию.

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «*>*» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова *«*не более*»*  - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

*Символ «≥» -* означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему*;*

*Символ «≤» -* означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему*;*

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком \* (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком \* (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в заявке запроса котировок в электронной форме, несет участник закупки.