**Приложение 3 к Извещению ЗАЯВКА**

**ЗАЯВКА**

на участие в запросе котировок в электронной форме

*на поставку оборудования для модернизации системы контроля-доступа PERCo-S-20 для нужд ИПУ РАН*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  | **Данные об участнике закупки, подавшем настоящую заявку** |
| В случае, если участник закупки является юридическим лицом |
| 1.1. | Наименование |  |
| 1.2. | Место нахождения |  |
| 1.3 | Номер контактного телефона |  |
| 1.4. | Банковские реквизиты |  |
| 1.5. | ИНН (при наличии) учредителей участника закупки |  |
| 1.6. | ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника закупки |  |
| 1.7. | ИНН (при наличии) единоличного исполнительного органа участника закупки |  |
| 1.8. | ИНН участника закупки  |  |
| Если участник закупки является физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем |
| 1.9. | Фамилия |  |
| 1.10. | Имя |  |
| 1.11. | Отчество (при наличии) |  |
| 1.12. | Место жительства |  |
| 1.13. | Банковские реквизиты |  |

**2. Согласие участника закупки исполнить условия контракта, сведения о товаре**

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(номер извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, который указан на официальном сайте единой информационной системы),* выражаю согласие исполнить все условия контракта, которые приведены в указанном извещении (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки).

Предлагаю поставить следующий товар (в случае поставки товара или выполнения работ, оказания услуг и использованием товара):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара |
| 1. |  | ***Приводятся сведения по всем характеристикам товара, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (Требуется) по форме Таблицы 1*** |

**3. Предложение о цене контракта**

Предлагаемая цена контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. *(указывается цифрами и прописью)* \_\_\_\_ коп. *(указывается цифрами)*, в том числе НДС *(указывается, если участник является плательщиком НДС)* по ставке \_\_\_% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. *(указывается цифрами и прописью)* \_\_\_\_ коп. *(указывается цифрами).*

В указанную цену входят все расходы, необходимые для исполнения обязательств по контракту в полном объеме и с надлежащим качеством. В нее включены все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с поставкой товаров по контракту.

**4. Подтверждение соблюдения преимуществ и ограничений**, установленных приказом Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Приложения:**

1. Декларация о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным пунктами 1, 3 - 9 части 1 статьи 31 44-ФЗ;
2. Декларация страны происхождения товара согласно Приказу Минфина России от 4 июня
2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участник запроса котировок в электронной форме *\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)*

**Подпись, расшифровка подписи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***М.П. (при наличии)***

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Указание на товарный знак (модель, производитель, страна происхождения)** | **Технические характеристики** | **Значение, предлагаемое участником** | **Ед. Изм.** |
| **Требуемый параметр** | **Требуемое значение** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  | Контроллер |  | Модель | Контроллер замка CL05.2 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |
| Напряжение питания | [ 12 ] |  | В |
| Ток потребления | ≤ 0.15 |  | А |
| Длинна | ≤ 147 |  | Миллиметр |
| Ширина | ≤ 52 |  | Миллиметр |
| Высота | ≤ 22 |  | Миллиметр |
| Минимальная рабочая температура | ≤ +1 |  | °C |
| Максимальная рабочая температура | ≥ +40 |  | °C |
| Степень защиты | [ IP54 ] |  |  |
| Интерфейс связи Ethernet | Наличие |  |  |
| Количество пользователей | ≤ 50 000 |  | шт |
| Количество событий журнала регистрации | ≤ 870 000 |  | шт |
| Количество замков | [ 1 ] |  | Шт. |
| Количество считывателей | [ 1 ] |  | Шт. |
| Дальность считывания EM-Marin | ≥ 8 |  | Сантиметр |
| Дальность считывания HID | ≥ 6 |  | Сантиметр |
| 2 | Электромеханический замок |  | Модель | Электромеханический замок Promix-SM203.00.2 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ2 |  |  |
| Исполнение | нормально открытый |  |  |
| Входящее напряжение тока | [ 12 ] |  | В |
| Сила потребляемого тока | [ 85 ] |  | мА |
| Материал замка | Сталь |  |  |
| Материал ригеля | Сталь |  |  |
| Материал лицевых планок | Нержавеющая сталь |  |  |
| Минимальная рабочая температура | ≤ - 40 |  | °C |
| Максимальная рабочая температура | ≥ +30 |  | °C |
| Длительность импульса питания | не нормируется |  |  |
| Минимальная пауза между импульсами | не нормируется |  |  |
| Наличие встроенных датчиков | датчик состояния замка |  |  |
| Усилие удержания | ≥ 300 |  | кг |
| Высота | ≤ 58 |  | Миллиметр |
| Ширина | ≤ 27 |  | Миллиметр |
| Глубина | ≤ 64 |  | Миллиметр |
| Масса замка | ≤ 0,2 |  | кг |
| 3 | Труба изоляционная  |  | Тип | Труба гофрированная с протяжкой |  |  |
| Цвет | Черный |  |  |
| Длина | ≥ 50 и ≤ 60 |  | Метр |
| Диаметр внутренний | ≥ 18 и ≤ 20 |  | Миллиметр |
| Диаметр внешний | ≥ 23 и ≤ 25 |  | Миллиметр |
| Материал изделия | ПНД |  |  |
| Тип изделия | Труба гибкая |  |  |
| Тип трубы | Гибкая |  |  |
| Наличие внутренней протяжки | Имеется |  |  |
| Длина бухты | [50 ] |  | Метр |
| Степень защиты | [ IP55 ] |  |  |
| Минимальная рабочая температура | ≤ - 40 |  | °C |
| Максимальная рабочая температура | ≥ +90 |  | °C |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |  |  |
| Устойчивость к УФ-излучению | Наличие |  |  |
| Прочность на разрыв | ≥ 200 |  | Н |
| Прочность при сжатии | ≥125 |  | Н |
| Продольный разрез/щель | Отсутствует |  |  |
| 4 | Кабель-канал |  | Тип | Кабель-канал2-й замок |  |  |
| Материал | ПВХ |  |  |
| Цвет | Белый |  |  |
| Степень защиты | [ IP40 ] |  |  |
| Минимальная рабочая температура | ≤ - 40 |  | °C |
| Максимальная рабочая температура | ≥ +45 |  | °C |
| Высота | [ 10 ] |  | Миллиметр |
| Ширина | [ 20 ] |  | Миллиметр |
| Длина | [ 2000 ] |  | Миллиметр |

**Участник закупки**

**(уполномоченный представитель)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность – для юридических лиц) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

М.П.

**Инструкция по предоставлению сведений в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме о конкретных показателях используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция:**

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным извещением запроса котировок в электронной форме и подлежащих проверке Заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара (обязательно).

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено извещением запроса котировок в электронной форме (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми Заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Приложение № 1 к Техническому заданию.

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «*>*» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова *«*не более*»* - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

*Символ «≥» -* означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему*;*

*Символ «≤» -* означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему*;*

Сочетание символьно-буквенного выражения «≥и≤», «>и≤», «≥и<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, удовлетворяющего заданному диапазону.

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком \* (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком \* (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в заявке запроса котировок в электронной форме, несет участник закупки.