Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

при проведении электронного аукциона

на поставку дверей для нужд ИПУ РАН

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку дверей для нужд ИПУ РАН

**1.** **Объект закупки:** поставка дверей для нужд ИПУ РАН (далее – Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемых товаров**: в соответствии с Приложением
к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара».

Товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания
по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными эргономическим показателям, указанным в Приложении к Техническому заданию.

ОКПД 2:

16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные *(КТРУ 16.23.11.130-00000003 – Блок дверной);*

16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные *(КТРУ 16.23.11.130-00000006 – Коробка дверная).*

**Особенности/уточнения:**

*Поставка проводится в рамках проведения текущего ремонта с целью замены Дверных блоков и Коробок дверных в существующие проемы.*

*Дверные блоки и Коробки дверные должны соответствовать одному типоразмеру
и при установке составлять один единый комплект (по цвету (в одной цветовой гамме), по стилю и дизайну исполнения, структуре (орнаменту) рисунка, комплектности доборов и наличников).*

*Комплект «Коробок дверных» включает в себя: добор, наличник с двухсторонним оформлением дверного проема.*

**3.** **Перечень и количество поставляемого товара:** общее количество поставляемого товара по 4 (четырем) номенклатурным позициям - 34 (тридцать четыре) штуки в соответствии со Спецификацией на поставку дверей для нужд ИПУ РАН (Приложение к Контракту), являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности,
не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен
на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Цена единицы товара должна включать в себя: стоимость Товара, расходы, связанные
с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

Поставляемый Товар и его составляющие должен быть новым, изготовлен в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Дверные блоки должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Конструкция дверных блоков должна обеспечивать их безотказное открывание и закрывание в течение всего срока эксплуатации. Количество циклов открывания и закрывания указывают в паспорте изделия.

Дверные блоки, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму. Покоробленность изделий не должна превышать значений предельных отклонений номинальных размеров деталей, указанных для данного типа (вида) в ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия».

Отклонения от плоскостности и прямолинейности сторон дверных блоков и их сборочных единиц не должны превышать, мм, по высоте, ширине и диагонали элементов в соответствии с ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия».

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или спецификации.

**Поставка и разгрузка Товара на склад Заказчика** осуществляется по адресу:г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, ИПУ РАН.

Поставщик обязан заблаговременно согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки Товара. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин. по 18 ч. 15 мин. (по МСК) с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин. по 17 ч. 00 мин. (по МСК) - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика. Разгрузка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика)
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара
в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных
в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить
в известность Заказчика с учетом условий Контракта.

Срок и объем гарантии на поставленный Товар составляет срок согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 12 месяцев с даты подписания
в Единой информационной системе в сфере закупок электронного документа о приемке Товара.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Поставляемый Товар должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и противоправных действий.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида Товара).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия».

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:**

Срок поставки Товара **до истечения 14 (четырнадцати) рабочих дней**с даты заключения Контракта.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта:** в соответствии с условиями Контракта.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требований Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку дверей для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Контракту).

Заведующий ОМТС С.В. Матвеева

Заведующий РеСО В.И. Покшин

Главный инженер К.В. Муравьев

Руководитель контрактного отдела Д.А. Тимохин

Приложение № 1

к Техническому заданию

на поставку дверей для нужд

ИПУ РАН

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

на поставку дверей для нужд ИПУ РАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Блок дверной, тип 1 | шт. | 4 |
| 2 | Блок дверной, тип 2 | шт. | 13 |
| 3 | Коробка дверная, тип 1 | шт. | 4 |
| 4 | Коробка дверная, тип 2 | шт. | 13 |

 Заведующий РеСО В.И. Покшин

Приложение № 2

к Техническому заданию

на поставку дверей для нужд

ИПУ РАН

**Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности,**

**функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Указание на товарный знак (модель, производитель)** | **Технические характеристики** | **Обоснование необходимости использования дополнительной информации** | **Инструкция по заполнению характеристики в заявке** |
| **Требуемый параметр** | **Требуемое значение** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Блок дверной, тип 1 ОКПД 2 16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные *(КТРУ 16.23.11.130-00000003 – Блок дверной)* |  | Вид двери по форме | прямоугольный | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид покрытия лицевой поверхности | с натуральным шпоном | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Высота дверного полотна,миллиметр | ≥ 2000 и < 2100 | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Класс механической прочности | Мд3 | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал изготовления | деревянная | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по месту установки | внутренняя входная (В) | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по наличию и типу порога | без порога | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по наличию остекления | глухая | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по способу открывания | распашная | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по числу полотен | однопольная | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Толщина дверного полотна, миллиметр | ≥ 40 и < 50 | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина полотна двери, миллиметр | **[700]** | *Требование к размерам, существующих дверных блоков (замена)* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | орех (вся поставка в одной цветовой гамме) | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 2 | Блок дверной, тип 2 ОКПД 2 16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные *(КТРУ 16.23.11.130-00000003 – Блок дверной)* |  | Вид двери по форме | прямоугольный | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид покрытия лицевой поверхности | с натуральным шпоном | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Высота дверного полотна,миллиметр | ≥ 2000 и < 2100 | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Класс механической прочности | Мд3 | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал изготовления | деревянная | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по месту установки | внутренняя входная (В) | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по наличию и типу порога | без порога | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по наличию остекления | глухая | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по способу открывания | распашная | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип двери по числу полотен | однопольная | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Толщина дверного полотна, миллиметр | ≥ 40 и < 50 | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина полотна двери, миллиметр | **[850]** | *Требование к размерам, существующих дверных блоков (замена)* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | орех (вся поставка в одной цветовой гамме) | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 3 | Коробка дверная, тип 1ОКПД 2 16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные *(КТРУ 16.23.11.130-00000006 – Коробка дверная)* |  | Высота короба, миллиметр | ≥ 2000 и < 2100 | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Комплектация | наличник | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| добор | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал | дерево | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Наличие уплотнителя | да | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Способ соединения короба | под углом 90 градусов | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип конструкции | замкнутая | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип крепления добора | в паз | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Толщина короба, миллиметр | ≥ 70 и < 80 | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина короба, миллиметр | **≥ 800 и < 850** | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Оформление дверного проема наличниками | **двухстороннее** | *В соответствии с конструктивными особенностями и выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Высота добора | в соответствии с высотой короба | *Добором выполняется отделка откосов по всей внутренней стороне коробки, так как ширина откосов шире коробки дверной* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Ширина добора, миллиметр | ≥ 200 и < 210 | *Добором выполняется отделка откосов по всей внутренней стороне коробки, так как ширина откосов шире коробки дверной* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Цвет | орех (вся поставка в одной цветовой гамме) | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 4 | Коробка дверная, тип 2ОКПД 2 16.23.11.130 - Двери, их коробки и пороги деревянные *(КТРУ 16.23.11.130-00000006 – Коробка дверная)* |  | Высота короба, миллиметр | ≥ 2000 и < 2100 | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Комплектация | наличник | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| добор | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал | дерево | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Наличие уплотнителя | да | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Способ соединения короба | под углом 90 градусов | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип конструкции | замкнутая  | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип крепления добора | в паз | *в соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Толщина короба, миллиметр | ≥ 70 и < 80 | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина короба, миллиметр | **≥ 900 и < 950** | *в соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Оформление дверного проема наличниками | **двухстороннее** | *В соответствии с конструктивными особенностями и выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Высота добора  | в соответствии с высотой короба | *Добором выполняется отделка откосов по всей внутренней стороне коробки, так как ширина откосов шире коробки дверной* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Ширина добора, миллиметр | ≥ 200 и < 210 | *Добором выполняется отделка откосов по всей внутренней стороне коробки, так как ширина откосов шире коробки дверной* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Цвет | орех (вся поставка в одной цветовой гамме) | *В соответствии с выдержанным в едином офисном стилем и дизайном интерьера заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |

Заведующий ОМТС С.В. Матвеева

Заведующий РеСО В.И. Покшин

ВставитьЭП