Приложение № 3

к Извещению о проведении электронного аукциона

на поставку стройматериалов

для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**Техническое задание**

на поставку стройматериалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**1.** **Объект закупки:** поставка стройматериалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН (далее – Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемого товара**: в соответствии  
с Приложением № 1 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре».

Товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными эргономическим показателям, указанным в Приложении № 1 к Техническому заданию.

ОКПД2:

23.62.10.000 - Изделия из гипса строительные (КТРУ 23.62.10.000-00000008 - Лист гипсокартонный);

23.64.10.110 - Смеси строительные (КТРУ 23.64.10.110-00000003 - Смесь сухая строительная).

**3.** **Перечень и количество поставляемого товара:** общее количество поставляемого товара по 3 (трем) номенклатурным позициям - 600 (шестьсот) в соответствии со Спецификацией на поставку стройматериалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН (Приложение к Контракту), являющейся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар и его составляющие должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска, изготовлен в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или спецификации.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Поставка Товара осуществляется по адресу:ИПУ РАН, г. Москва, ул. Профсоюзная,   
д. 65.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин.   
с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара  
в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных  
в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика с учетом условий Контракта.

Срок и объем гарантии на поставленный Товар составляет срок согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и противоправных действий.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида продукта).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Технические условия»;

- ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия»;

- ГОСТ 31189-2015 «Смеси сухие строительные. Классификация».

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:**

Срок поставки Товара - в течение **14 (четырнадцати) календарных дней** с даты заключения Контракта.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта:** в соответствии с условиями Контракта.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требований Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Приложение № 1 к Техническому заданию

на поставку стройматериалов для нужд

текущего ремонта ИПУ РАН

**Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности,**

**функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) /  Страна происхождения товара | Технические характеристики | | | Обоснование необходимости использования дополнительной информации |
| Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Лист гипсокартонный тип 1  *ОКПД 2 23.62.10.000 Изделия из гипса строительные*  *КТРУ 23.62.10.000-00000008-Лист гипсокартонный)* |  | Вид | обычный (ГКЛ) |  | в соответствии с КТРУ |
| Группа по точности изготовления | А |  | в соответствии с КТРУ |
| Длина, мм | ≥ 2500 и < 2550 |  | в соответствии с КТРУ |
| Тип по форме кромки | утоненная с лицевой стороны кромка (УК) |  | в соответствии с КТРУ |
| Толщина, мм | ≥ 12.5 и < 14 |  | в соответствии с КТРУ |
| Ширина, мм | ≥ 1200 |  | в соответствии с КТРУ |
| 2 | Лист гипсокартонный тип 2  *ОКПД 2 23.62.10.000 Изделия из гипса строительные (КТРУ 23.62.10.000-00000008-Лист гипсокартонный)* |  | Вид | влагостойкий (ГКЛВ) |  | в соответствии с КТРУ |
| Группа по точности изготовления | А |  | в соответствии с КТРУ |
| Длина, мм | ≥ 2500 и < 2550 |  | в соответствии с КТРУ |
| Тип по форме кромки | утоненная с лицевой стороны кромка (УК) |  | в соответствии с КТРУ |
| Толщина, мм | ≥ 9.5 и < 11 |  | в соответствии с КТРУ |
| Ширина, мм | ≥ 1200 |  | в соответствии с КТРУ |
| 3 | Смесь сухая строительная  *ОКПД 2 23.64.10.110 - Смеси строительные (КТРУ 23.64.10.110-00000003 Смесь сухая строительная)* |  | Вид применяемого вяжущего | цементный |  | в соответствии с КТРУ |
| Назначение клеевой смеси | для укладки облицовочных материалов |  | в соответствии с КТРУ |
| Способ нанесения | ручной |  | в соответствии с КТРУ |
| Условия применения | для внутренних работ |  | в соответствии с КТРУ |
| Функциональное назначение смеси | клеевая (предназначенная для укладки) |  | в соответствии с КТРУ |
| Класс | СО |  | уточнение обязательных характеристик согласно  ГОСТ Р 56387-2018  «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия» |
| Подкласс | T - смеси с повышенной стойкостью к сползанию |  | уточнение обязательных характеристик согласно  ГОСТ Р 56387-2018  «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия» |