Приложение № 3

к Извещению о проведении электронного аукциона на поставку стройматериалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

на поставку стройматериалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

1. **Объект закупки:** поставка стройматериалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН (далее - Товар).
2. **Краткие характеристики поставляемого Товара:** в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара».

Товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания   
по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и эргономическим показателям, указанным в Таблице № 2.

ОКПД 2:

20.30.12.120 - Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде (*КТРУ отсутствует*);

20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде (*КТРУ 20.30.12.130-00000002 - эмаль*);

20.30.12.140 - Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде (*КТРУ 20.30.10.000-00000021 - Грунтовка антикоррозийная*);

20.52.10.190 - Клеи прочие (*КТРУ отсутствует)*.

**Перечень и количество поставляемого Товара:** общее количество поставляемого Товара по 4 (четырем) номенклатурным позициям - 342 (триста сорок два) килограмма, в соответствии с Таблицей № 1 «Спецификации на поставку стройматериалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН» Приложение к Контракту, являющимся его неотъемлемой его частью.

**Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности,   
не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен   
на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Товар и его составляющие должен быть новым, не ранее 2021 года выпуска, изготовлен в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или спецификации.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка Товара.

Поставка Товара осуществляется по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза   
«О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика)   
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара   
в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика с учетом условий Контракта.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 12 месяцев с даты приемки поставленного Товара.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии   
с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида продукта).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия».

**4. Требования к поставке Товара:**

Поставщик обязан заблаговременно согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки Товара. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин. по 18 ч. 15 мин. (по МСК) с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин. по 17 ч. 00 мин.   
(по МСК) - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:**

Срок поставки Товара до истечения **14 (четырнадцати) календарных дней** с даты заключения Контракта.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта:** в соответствии с условиями Контракта.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требований Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Приложение № 1 к Техническому заданию

**Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности,**

**функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Указание на товарный знак (модель, производитель)** | **Технические характеристики** | | | ***Обоснование необходимости использования дополнительной информации*** |
| **Требуемый параметр** | **Требуемое значение** | **Значение, предлагаемое участником** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Грунтовка антикоррозийная  ОКПД 2: 20.30.12.140 - Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде  *КТРУ: 20.30.10.000-00000021 - Грунтовка антикоррозийная* |  | Наименование по типу пленкообразующего вещества | сополимеро-винилхлоридные (ХС) |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Тип | органоразбавляемые |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Форма выпуска | жидкость |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Маркировка | ХС-068 |  | *характеристика обусловлена потребностью заказчика для предотвращения коррозии оборудования и строительных конструкций с большими сроками службы и применением как подоснова под грунт-краску быстросохнущую одноупаковочную антикоррозионную на основе высокодисперсного порошка цинка марки ПЦВ и модифицированного химически стойкого каучука* |
| Вид | быстросохнущая одноупаковочная антикоррозионная |  | *характеристика обусловлена потребностью заказчика для предотвращения коррозии оборудования и строительных конструкций с большими сроками службы и применением как подоснова под грунт-краску быстросохнущую одноупаковочную антикоррозионную на основе высокодисперсного порошка цинка марки ПЦВ и модифицированного химически стойкого каучука* |
| Цвет | серый |  | *в соответствии с потребностью Заказчика* |
| 2 | Грунт-краска антикоррозийная  ОКПД 2: 20.30.12.120 - Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде  *КТРУ: отсутствует* |  | Вид | быстросохнущая одноупаковочная антикоррозионная |  |  |
| Основа | высокодисперсного порошка цинка марки ПЦВ и модифицированного химически стойкого каучука |  |  |
| Маркировка | ЦХСК-1467  (грунт-краска на основе высокодисперсного порошка цинка марки ПЦВ и модифицированного химически стойкого каучука) |  |  |
| Цвет | серый |  |  |
| 3 | Эмаль  ОКПД 2: 20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде  *КТРУ: 20.30.12.130-00000002 - эмаль* |  | Тип эмали | пентафталевая (ПФ) |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Группа | атмосферостойкая |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Область применения | для внутренних работ |  | *в соответствии с КТРУ* |
| Маркировка | ПФ-115 |  | *согласно ГОСТ 6465-76*  *«Эмали ПФ-115. Технические условия»* |
| Цвет | белый |  | *в соответствии с потребностью Заказчика* |
| 4 | Клей для стеклообоев  ОКПД 2: 20.52.10.190 - Клеи прочие  *КТРУ: отсутствует* |  | Форма выпуска | порошок |  |  |
| Вид | контактный |  |  |
| Тип по количеству компонентов | однокомпонентный |  |  |
| Основа клея | модифицированный крахмал |  |  |
| Противогрибковая и противоплесенная добавки (антисептик и фунгициды) | наличие |  |  |