Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки при проведении электронного аукциона
на поставку товаров для обеспечения мероприятий по ГО и ЧС для нужд ИПУ РАН

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**(Техническое задание)**

 на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**1. Объект закупки:** на поставку товаров для обеспечения мероприятий по ГО и ЧС для нужд ИПУ РАН(далее – Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемых товаров**: в соответствии с Приложением к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках Товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) Товара».

Товары должны соответствовать требованиям Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Код ОКПД 2: 17.12.14.149 – Бумага техническая прочая, *КТРУ отсутствует;*

Код ОКПД 2: 25.73.30.299 – Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки, *КТРУ отсутствует;*

Код ОКПД 2: 25.73.60.112 – Бойки, вкладыши для бойков, кувалды, молоты,

*КТРУ 25.73.60.112-00000001 – Кувалда;*

Код ОКПД 2: 25.73.30.141 – Молотки, *КТРУ 25.73.30.141-00000008 – Молоток;*

Код ОКПД 2: 13.94.11.130 - Веревки из джута или прочих лубяных текстильных волокон, *КТРУ отсутствует.*

**3. Перечень и количество поставляемого товара:** общее количество поставляемого товара в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация на поставку товаров для обеспечения мероприятий по ГО и ЧС для нужд ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности,
не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен
на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовленным в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Поставка Товара (включая доставку и погрузо-разгрузочные работы) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: **г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.**

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки. **Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин. с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.**

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза
«О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара.

Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде
и сорте Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, сроке годности и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Срок и объем гарантии на поставленный Товар составляет 12 месяцев со дня подписания Документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями
о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы
по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида продукта).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ 16714-71 «Инструмент пожарный ручной немеханизированный. Технические условия»;

- ГОСТ 11401-75 «Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные тупоносые. Конструкция и размеры»;

- ГОСТ Р 50982-2019 «Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 58518-2019 «Молотки стальные строительные. Технические условия»;

- ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:**

Срок поставки Товара: до истечения **10 (десяти) рабочих дней** с даты заключения Контракта.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:** в соответствии с условиями Контракта.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требованиям Технического задания, «Сведений о качестве, технических характеристиках Товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) Товара» (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку товаров для обеспечения мероприятий по ГО и ЧС для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1
к Техническому заданию).

Заведующий ОМТС С.В. Матвеева

Приложение № 1

к Техническому заданию на поставку товаров для обеспечения мероприятий
по ГО и ЧС для нужд ИПУ РАН

Спецификация

на поставку товаров для обеспечения мероприятий по ГО и ЧС для нужд ИПУ РАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Крафт бумага | рулон | 300 |
| 2 | Лом строительный | штук | 5 |
| 3 | Лом пожарный | штук | 5 |
| 4 | Багор | штук | 10 |
| 5 | Кувалда | штук | 2 |
| 6 | Молоток | штук | 3 |
| 7 | Веревка | штук | 2 |

Заведующий ОКБ А.А. Бубеков

Приложение № 2 к Техническому заданию

на поставку товаров для обеспечения мероприятий

по ГО и ЧС для нужд ИПУ РАН

 Сведения о качестве, технических характеристиках Товара, его безопасности,

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) Товара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики | Обоснование необходимости использования дополнительной информации | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| Требуемый параметр | Требуемое значение |
| 1 | Крафт бумагаОКПД 2: 17.12.14.149 – Бумага техническая прочая; КТРУ отсутствует |  | Плотность, г/м2 | ≥ 75 и < 80 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина рулона, мм | ≥ 840 и ≤ 1000 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Длина рулон, м | ≥ 40 и ≤ 50 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 2 | Лом строительныйОКПД 2: 25.73.30.299 – Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки; КТРУ отсутствует |  | Материал  | сталь |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Длина, мм  | ≥ 1250 и ≤ 1300 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Диаметр, мм | ≥ 25 и ≤ 30 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Форма рабочей зоны | Плоская острая |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 3 | Лом пожарныйОКПД 2: 25.73.30.299 – Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки; КТРУ отсутствует |  | Материал  | металл |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип | Пожарный легкий (ЛПЛ) |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Длина, мм  | ≥ 1100 и ≤ 1150 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Диаметр, мм | ≥ 20 и < 25 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Форма рабочей зоны | Крюк заостренный |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 4 | БагорОКПД 2: 25.73.30.299 – Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки; КТРУ отсутствует |  | Материал  | металл |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип  | Пожарный цельнометаллический (БПМ) |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Длина, мм  | ≥ 2000 и ≤ 2100 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Диаметр, мм | ≥ 20 и < 25 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Форма рабочей зоны | Наконечник заостренный/крюк заостренный |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 5 | КувалдаОКПД 2: 25.73.60.112– Бойки, вкладыши для бойков, кувалды, молоты; КТРУ 25.73.60.112-00000001 - Кувалда |  | Вес кувалды, кг | ≥ 4 и < 6 | *В соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Материал бойка | сталь | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал рукояти | фиберглас  | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип бойка | тупоносый | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 6 | МолотокОКПД 2: 25.73.30.141 – Молотки; КТРУ 25.73.30.141 -00000008 – Молоток |  | Длина рукояти, мм | ≥ 300 и < 400 | *В соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Масса молотка, кг | ≥ 0,4 и < 0,6 | *В соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Материал бойка | сталь | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип | кирочка | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип исполнения рукоятки | 1 | *В соответствии с КТРУ* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Форма бойка | клиновидный | *В соответствии с КТРУ* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 7 | ВеревкаОКПД 2: 13.94.11.130 – Веревки из джута или прочих лубяных текстильных волокон; КТРУ отсутствует |  | Тип | статическая |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид | плетеный |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал  | капрон |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Разрывная нагрузка, кгс |  ≥ 1800 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Наличие сердечника | да |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Количество прядей | ≥ 40 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Длина, м | ≥ 100 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |

Форму составил:

Зам. заведующего ОМТС Т.В. Омельченко