Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки при

проведении электронного аукциона

на поставку спецодежды и средств индивидуальной

защиты для нужд ИПУ РАН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

на поставку спецодежды и средств индивидуальной защиты для нужд ИПУ РАН

**1.** **Объект закупки:** поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты для нужд ИПУ РАН (далее – Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемых товаров**: в соответствии  
с Приложением № 1 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре».

Товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным показателям, указанным в Приложении к Техническому заданию.

**ОКПД 2 код: 14.12.30.190** Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки; ***КТРУ отсутствует***;

**ОКПД 2 код: 14.12.30.150** Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные; ***КТРУ: 14.12.30.150-00000003*** Перчатки трикотажные для защиты от внешних воздействий**; *КТРУ****:* ***14.12.30.150-00000010*** Рукавицы для защиты от внешних воздействий;

**ОКПД 2 код:** **14.19.43.150** Уборы головные прочие, кроме головных уборов из резины или пластмасс, защитных головных уборов и головных уборов из асбеста, не включенные в другие группировки; ***КТРУ отсутствует***;

**ОКПД 2 код:** **32.99.11.160** Средства защиты головы и лица; ***КТРУ:******32.99.11.160-00000006*** Щиток лицевой защитный;

**ОКПД 2 код: 13.92.29.140** Пояса спасательные; ***КТРУ отсутствует***;

**ОКПД 2 код: 15.20.32.121** Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов; ***КТРУ 15.20.32.121-00000009*** Обувь специальная диэлектрическая;

**ОКПД 2 код:** **15.20.32.122** Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий; ***КТРУ: 15.20.32.122-00000019*** Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий; ***КТРУ 15.20.32.122-00000009*** Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий**; *КТРУ 15.20.32.122-00000020*** Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий;

**ОКПД 2 код: 15.20.11.113** Сапоги резиновые; ***КТРУ: 15.20.11.113-00000012*** Сапоги резиновые формовые.

**3.** **Перечень и количество поставляемого товара:** общее количество поставляемого товара по **14 (четырнадцати) номенклатурным позициям – 391 (Триста девяносто одна) единица** в соответствии с Приложением к Контракту «Спецификация на поставку спецодежды и средств индивидуальной защиты для нужд ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар и его составляющие должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска, изготовлен в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или спецификации. Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Поставка Товара осуществляется по адресу:г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65,   
ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин.   
с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товар в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке. В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика с учетом условий Контракта.

Срок гарантии на поставленный Товар устанавливается согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 24 месяцев с даты приемки Заказчиком поставленного Товара. В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставляемый Товар должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека. Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и противоправных

действий. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида продукта).

Поставляемый Товар должен соответствовать:

- постановлению Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Решению Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе»;

- Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральному закону от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;

- ГОСТ 28507-99 «Межгосударственный стандарт. Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические требования»;

- ГОСТ ISO 2023-2013 «Межгосударственный стандарт. Обувь резиновая рабочая с подкладкой. Технические требования»;

- ГОСТ 33071-2014 «Межгосударственный стандарт. Обувь диэлектрическая. Технические требования»;

- ГОСТ 32489-2013 «Межгосударственный стандарт. Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия».

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:**

Срок поставки Товара в течение **14 (четырнадцати) календарных дней** с даты заключения Контракта.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:** в соответствии  
с условиями Контракта.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требований п. 2 Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках Товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) Товара, о размере, об упаковке, отгрузке Товара и иные сведения о Товаре (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Составил:

Заведующий ОМТС С.В. Матвеева

Приложение № 1 к Техническому заданию

на поставку спецодежды и средств

индивидуальной защиты для нужд ИПУ РАН

**Сведения о качестве, технических характеристиках Товара, его безопасности,**

**функциональных характеристиках (потребительских свойствах) Товара, размере, упаковке, отгрузке Товара**

**и иные сведения о Товаре**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Указание на товарный знак (модель, производитель)**  **Страна происхождения товара** | **Технические характеристики** | | | **Обоснование необходимости использования дополнительной информации** |
| **Требуемый параметр** | **Требуемое значение** | **Значение, предлагаемое участником** |
| 1 | **Нарукавники**  ОКПД 2 14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная  в другие группировки;    КТРУ отсутствует |  | Материал | ПВХ |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости |
| Цвет | синий |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 2 | **Наколенники**  ОКПД 2 14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная  в другие группировки;    КТРУ отсутствует |  | Материал | Вспененный формовой материал ЭВА |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости |
| Тип застежки | Фиксирующий ремень |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Анатомическая форма | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| 3 | **Перчатки трикотажные для защиты от внешних воздействий**  ОКПД 2 14.12.30.150 -Рукавицы, перчатки производственные  и профессиональные  КТРУ 14.12.30.150-00000003 - Перчатки трикотажные для защиты от внешних воздействий |  | Вид защиты | От механических воздействий |  | В соответствии с КТРУ |
| Материал | х/б |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Класс вязки | 13 |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости |
| Двойное латексное покрытие на ладони | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| 4 | **Перчатки трикотажные для защиты от внешних воздействий**  ОКПД 2 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные  и профессиональные  КТРУ 14.12.30.150-00000003  Перчатки трикотажные для защиты от внешних воздействий |  | Вид защиты | От механических воздействий |  | В соответствии с КТРУ |
| Материал | х/б |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Класс вязки | 13 |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости |
| Точечное покрытие на ладони | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| 5 | **Рукавицы для защиты от внешних воздействий**  ОКПД 2 14.12.30.150 -Рукавицы, перчатки производственные  и профессиональные  КТРУ  14.12.30.150-00000010 -Рукавицы для защиты от внешних воздействий |  | Вид защиты | Защита от механических воздействий |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие накладок | да |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (по ширине рукавицы), см | ≥ 15.5 и < 16.5 |  | В соответствии с КТРУ |
| 6 | **Головной убор (поварской)**  ОКПД 2 14.19.43.150 Уборы головные прочие, кроме головных уборов  из резины или пластмасс, защитных головных уборов и головных уборов из асбеста, не включенные  в другие группировки;  КТРУ отсутствует |  | Тип ткани | хлопок/полиэфир |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Регулируемая застежка | да |  | Обусловлено регулировкой по размеру головы |
| Цвет | белый |  | Обусловлено единообразием стиля (пищеблок) |
| 7 | **Головной убор (каскетка)**  ОКПД 2 32.99.11.190 Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки;  КТРУ отсутствует |  | Материал каркаса | Ударопрочный пластик |  | Обусловлено защитой головы |
| Тип наружной ткани | х/б |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Наличие козырька | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ для защиты лица |
| Регулируемая застежка | да |  | Обусловлено регулировкой по размеру головы |
| Цвет | Василек или синий |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 8 | **Головной убор утепленный**  ОКПД 2 14.19.43.150 Уборы головные прочие, кроме головных уборов из резины или пластмасс, защитных головных уборов и головных уборов из асбеста, не включенные  в другие группировки;  КТРУ отсутствует |  | Наличие подкладки | да |  | Обусловлено защитой головы от неблагоприятных погодных условий в холодное время года |
| Материал подкладки | флис |  | Обусловлено защитой головы от неблагоприятных погодных условий в холодное время года |
| Цвет | Темный |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| 9 | **Обувь специальная диэлектрическая**  ОКПД 2 15.20.32.121  Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов;  КТРУ 15.20.32.121-00000009  Обувь специальная диэлектрическая |  | Вид обуви | Боты формовые |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 42 |  | В соответствии с КТРУ |
| 10 | **Обувь специальная диэлектрическая**  ОКПД 2 15.20.32.121  Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов;  КТРУ 15.20.32.121-00000009  Обувь специальная диэлектрическая |  | Вид обуви | Боты формовые |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 43 |  | В соответствии с КТРУ |
| 11 | **Обувь специальная диэлектрическая**  ОКПД 2 15.20.32.121  Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов;  КТРУ 15.20.32.121-00000009  Обувь специальная диэлектрическая |  | Вид обуви | Боты формовые |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 44 |  | В соответствии с КТРУ |
| 12 | **Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий**  ОКПД 2 15.20.32.122  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий;    КТРУ 15.20.32.122-00000019  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий |  | Вид обуви по высоте заготовки верха | Ботинки |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид обуви по сезонности | Неутепленная |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | мужская |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 40 |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие подкладки | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Материал вкладной стельки | ЭВА + текстиль |  | Обусловлено удобством в эксплуатации |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | черный |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 13 | **Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий**  ОКПД 2 15.20.32.122  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий;    КТРУ 15.20.32.122-00000019  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий |  | Вид обуви по высоте заготовки верха | Ботинки |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид обуви по сезонности | Неутепленная |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | мужская |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 41 |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие подкладки | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Материал вкладной стельки | ЭВА + текстиль |  | Обусловлено удобством в эксплуатации |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | черный |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 14 | **Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий**  ОКПД 2 15.20.32.122  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий;    КТРУ 15.20.32.122-00000019  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий |  | Вид обуви по высоте заготовки верха | Ботинки |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид обуви по сезонности | Неутепленная |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | мужская |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 42 |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие подкладки | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Материал вкладной стельки | ЭВА + текстиль |  | Обусловлено удобством в эксплуатации |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | черный |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 15 | **Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий**  ОКПД 2 15.20.32.122  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий;    КТРУ 15.20.32.122-00000019  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий |  | Вид обуви по высоте заготовки верха | Ботинки |  | В соответствии с КТРУ |
|  | Вид обуви по сезонности | Неутепленная |  | В соответствии с КТРУ |
|  | Половой признак | мужская |  | В соответствии с КТРУ |
|  | Размер (штихмассовый) | 43 |  | В соответствии с КТРУ |
|  | Наличие подкладки | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
|  | Материал вкладной стельки | ЭВА + текстиль |  | Обусловлено удобством в эксплуатации |
|  | Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
|  | Цвет | черный |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 16 | **Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий**  ОКПД 2 15.20.32.122  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий;    КТРУ 15.20.32.122-00000019  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий |  | Вид обуви по высоте заготовки верха | Ботинки |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид обуви по сезонности | Неутепленная |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | мужская |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 44 |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие подкладки | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Материал вкладной стельки | ЭВА + текстиль |  | Обусловлено удобством в эксплуатации |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | черный |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 17 | **Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий**  ОКПД 2 15.20.32.122  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий;    КТРУ 15.20.32.122-00000019  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий |  | Вид обуви по высоте заготовки верха | Ботинки |  | В соответствии с КТРУ |
|  | Вид обуви по сезонности | Неутепленная |  | В соответствии с КТРУ |
|  | Половой признак | мужская |  | В соответствии с КТРУ |
|  | Размер (штихмассовый) | 45 |  | В соответствии с КТРУ |
|  | Наличие подкладки | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
|  | Материал вкладной стельки | ЭВА + текстиль |  | Обусловлено удобством в эксплуатации |
|  | Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
|  | Цвет | черный |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 18 | **Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий**  ОКПД 2 15.20.32.122  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий;    КТРУ 15.20.32.122-00000019  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий |  | Вид обуви по высоте заготовки верха | Ботинки |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид обуви по сезонности | Неутепленная |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | мужская |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 46 |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие подкладки | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Материал вкладной стельки | ЭВА + текстиль |  | Обусловлено удобством в эксплуатации |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | черный |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 19 | **Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий**  ОКПД 2 15.20.32.122  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий;    КТРУ 15.20.32.122-00000009  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий |  | Вид обуви по высоте заготовки верха | Ботинки |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид обуви по сезонности | Неутепленная |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | женская |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 36 |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие подкладки | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Материал вкладной стельки | ЭВА + текстиль |  | Обусловлено удобством в эксплуатации |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | черный |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 20 | **Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий**  ОКПД 2 15.20.32.122  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий;    КТРУ 15.20.32.122-00000009  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий |  | Вид обуви по высоте заготовки верха | Ботинки |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид обуви по сезонности | Неутепленная |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | женская |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 37 |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие подкладки | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Материал вкладной стельки | ЭВА + текстиль |  | Обусловлено удобством в эксплуатации |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | черный |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 21 | **Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий**  ОКПД 2 15.20.32.122  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий;    КТРУ 15.20.32.122-00000009  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий |  | Вид обуви по высоте заготовки верха | Ботинки |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид обуви по сезонности | Неутепленная |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | женская |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 38 |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие подкладки | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Материал вкладной стельки | ЭВА + текстиль |  | Обусловлено удобством в эксплуатации |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | черный |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 22 | **Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий**  ОКПД 2 15.20.32.122  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий;    КТРУ 15.20.32.122-00000009  Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий |  | Вид обуви по высоте заготовки верха | Ботинки |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид обуви по сезонности | Неутепленная |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | женская |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 40 |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие подкладки | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Материал вкладной стельки | ЭВА + текстиль |  | Обусловлено удобством в эксплуатации |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | черный |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 23 | **Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий**  ОКПД 2  15.20.32.122 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий;    КТРУ 15.20.32.122-00000020 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий |  | Вид обуви по высоте заготовки верха | Ботинки |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид обуви по сезонности | Утепленная |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | мужская |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 42 |  | В соответствии с КТРУ |
| Утеплитель | Искусственный мех |  | Обусловлено спецификой проводимых работ в холодное время года |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | черный |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 24 | **Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий**  ОКПД 2  15.20.32.122 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий;    КТРУ 15.20.32.122-00000020 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий |  | Вид обуви по высоте заготовки верха | Ботинки |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид обуви по сезонности | Утепленная |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | мужская |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 43 |  | В соответствии с КТРУ |
| Утеплитель | Искусственный мех |  | Обусловлено спецификой проводимых работ в холодное время года |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | черный |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 25 | **Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий**  ОКПД 2  15.20.32.122 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий;    КТРУ 15.20.32.122-00000020 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий |  | Вид обуви по высоте заготовки верха | Ботинки |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид обуви по сезонности | Утепленная |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | мужская |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 44 |  | В соответствии с КТРУ |
| Утеплитель | Искусственный мех |  | Обусловлено спецификой проводимых работ в холодное время года |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | черный |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 26 | **Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий**  ОКПД 2  15.20.32.122 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий;    КТРУ 15.20.32.122-00000020 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий |  | Вид обуви по высоте заготовки верха | Ботинки |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид обуви по сезонности | Утепленная |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | мужская |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 45 |  | В соответствии с КТРУ |
| Утеплитель | Искусственный мех |  | Обусловлено спецификой проводимых работ в холодное время года |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | черный |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 27 | **Сапоги резиновые формовые**  ОКПД 2 15.20.11.113  Сапоги резиновые;    КТРУ15.20.11.113-00000012  Сапоги резиновые формовые |  | Назначение сапог | На противоскользящей подошве |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | мужские |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 41 |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие подкладки | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Материал верха | ПВХ |  | Обусловлено спецификой проводимых работ при неблагоприятных погодных условиях |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| 28 | **Сапоги резиновые формовые**  ОКПД 2 15.20.11.113  Сапоги резиновые;    КТРУ15.20.11.113-00000012  Сапоги резиновые формовые |  | Назначение сапог | На противоскользящей подошве |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | мужские |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 42 |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие подкладки | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Материал верха | ПВХ |  | Обусловлено спецификой проводимых работ при неблагоприятных погодных условиях |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| 29 | **Сапоги резиновые формовые**  ОКПД 2 15.20.11.113  Сапоги резиновые;    КТРУ15.20.11.113-00000012  Сапоги резиновые формовые |  | Назначение сапог | На противоскользящей подошве |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | мужские |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 43 |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие подкладки | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Материал верха | ПВХ |  | Обусловлено спецификой проводимых работ при неблагоприятных погодных условиях |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| 30 | **Сапоги резиновые формовые**  ОКПД 2 15.20.11.113  Сапоги резиновые;    КТРУ15.20.11.113-00000012  Сапоги резиновые формовые |  | Назначение сапог | На противоскользящей подошве |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | мужские |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 44 |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие подкладки | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Материал верха | ПВХ |  | Обусловлено спецификой проводимых работ при неблагоприятных погодных условиях |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| 31 | **Сапоги резиновые формовые**  ОКПД 2 15.20.11.113  Сапоги резиновые;    КТРУ15.20.11.113-00000012  Сапоги резиновые формовые |  | Назначение сапог | На противоскользящей подошве |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | мужские |  | В соответствии с КТРУ |
| Размер (штихмассовый) | 45 |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие подкладки | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Материал верха | ПВХ |  | Обусловлено спецификой проводимых работ при неблагоприятных погодных условиях |
| Наличие металлического подноска | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| 32 | **Пояс спасательный (страховочный)**  ОКПД 2 13.92.29.140  Пояса спасательные;    КТРУ отсутствует |  | Наличие страховочно-удерживающей привязи | да |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Материал стропа | полиамид |  | Обусловлено наибольшей прочностью изделия |
| Обхват пояса, см | ≥ 74 и < 144 |  | Обусловлено особенностью эксплуатации |
| Кол-во набедренных лямок | ≥ 2 |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Кол-во наплечных лямок | ≥ 2 |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |

Составил:

Заместитель заведующего ОМТС Т.В. Омельченко