Приложение № 3 к Извещению об осуществлении закупки при проведении электронного аукциона на поставку мониторов для нужд ИПУ РАН


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)
[bookmark: _Hlk196398628]на поставку мониторов для нужд ИПУ РАН

[bookmark: _Hlk196398645]1. Объект закупки: поставка мониторов для нужд ИПУ РАН (далее – Товар).
2. Краткие характеристики поставляемого товара: в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) объекта закупки».
Товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания                         по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным показателям, указанным                в Приложении № 2 к Техническому заданию.
Код ОКПД 2: 26.20.17.110 - Мониторы, подключаемые к компьютеру, 
КТРУ 26.20.17.110-00000007 - Монитор, подключаемый к компьютеру.
3. Перечень и количество поставляемого товара: общее количество поставляемого товара в соответствии с приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация на поставку мониторов для нужд ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью. 
4. Общие требования к поставке товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:
Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, 
быть свободным от прав третьих лиц, произведен на территории Российской Федерации или ввезен на ее территорию с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований, не являться предметом ареста и не должен быть заложен.
	Поставляемый Товар и его составляющие должен быть новым товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен в соответствии со стандартами качества.   
Товар не должен иметь следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого Товара.
	Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), а также другим правилам, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
	Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка Товара.
	Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 2, 
ИПУ РАН.
	Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин. 
с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.	
	Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности упаковки», межгосударственный стандарт ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».
	На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) 
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать 
также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.
Поставляемый Товар должен быть обеспечен технической поддержкой в авторизованных производителем сервисных центрах и возможностью доступа к сервисам по технической поддержке, ремонту и послегарантийному обслуживанию производителем.
	Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии 
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.
	В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика с учетом условий Контракта.	
	Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 12 месяцев с даты подписания документа 
о приемке.
[bookmark: _GoBack]	В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в результате его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты получения письменного требования (уведомления) Заказчика.	Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.
	Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.
	Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
	Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека.
	Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.
	Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и противоправных действий.
	Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, подтвержденного сертификатами соответствия системы сертификации Росстандарта или декларациями 
о соответствии, санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы 
по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида Товара).
	Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 
от 16 августа 2011 года № 768;
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879; 
	- Технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 113.
	5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки Товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:
	Срок поставки Товара до истечения 15 календарных дней с даты заключения Контракта.
	6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки Товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта: в соответствии с условиями Контракта.
7. Качественные и количественные характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:
Согласно требования Приложения № 2 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойства) объекта закупки» и Приложения № 1 к Техническому заданию «Спецификация на поставку мониторов для нужд ИПУ РАН».                                                       
 


Заведующий отделом информатизации                                                                        С.Б. Григорьев










 
 
Приложение № 1
к Техническому заданию 
на поставку мониторов 
для нужд ИПУ РАН


Спецификация

на поставку мониторов для нужд ИПУ РАН

	№
п/п
	
Наименование Товара

	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Монитор, подключаемый к компьютеру
	шт.
	12








Приложение № 2 к Техническому заданию
на поставку мониторов для нужд ИПУ РАН


Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара

Весь товар по своим функциональным и техническим характеристикам должен соответствовать нижеперечисленным требованиям или превосходить их

	№
п/п
	Наименование товара
	Указание на товарный знак (модель, производитель, страна происхождения)
	Технические характеристики
	
Обоснование включения дополнительных требований товара
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке

	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	
	

	1.
	Монитор, подключаемый к компьютеру

ОКПД2: 
26.20.17.110 - Мониторы, подключаемые к компьютеру

КТРУ: 26.20.17.110-00000007 - Монитор, подключаемый к компьютеру

	
	Блок питания
	Встроенный
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Время отклика, мс
	< 6
	В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Глубина цвета, Бит
	8
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Изогнутый экран
	Нет
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Интерфейс подключения
	Display Port
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	HDMI
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	VGA
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте
	Да
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Класс энергетической эффективности
	Не ниже A
	В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Количество встроенных в корпус портов Display Port, Штука
	≥ 1
	В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Количество портов HDMI, Штука
	≥ 1
	В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Контрастность
	≥1000:1
	В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Наличие возможности крепления на стену
	Да
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие встроенных динамиков
	Да
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие вэб-камеры
	Нет
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие сенсорного экрана
	Нет
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие функции регулировки наклона
	Да
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие функции регулировки по высоте
	Да
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Настенное крепление
	Да
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Размер диагонали, Дюйм (25,4 мм)
	≥ 27
	В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Разрешение экрана, Пиксель
	1920 x 1080
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте
	HDMI-HDMI
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Угол обзора по вертикали, градус
	≥ 178
	В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Угол обзора по горизонтали, градус
	≥ 178
	В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Формат изображения
	16:9
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Частота обновления экрана, Герц
	≥ 75
	В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Яркость, кд/м2
	≥ 250  и  < 300
	В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики







Зав. отделом информатизации 														С.Б. Григорьев








