Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

при проведении электронного аукциона

на поставку снегозадержателей

для строений № 3, 4

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Техническое задание**

на поставку снегозадержателей для строений № 3, 4

**1. Объект закупки:** поставка снегозадержателей для строений № 3, 4 (далее по тексту - Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемого Товара:** в соответствии с Приложением
№ 2 к Техническому заданию – «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара».

Товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и эргономическим показателям, указанным в Приложении к Техническому заданию.

ОКПД 2 код: 25.11.23.119 – Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки (КТРУ отсутствует).

**3. Перечень и количество поставляемого товара:** общее количество поставляемого Товара по 1 (одной) номенклатурной позиции – 50 (Пятьдесят) комплектов, в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация на поставку снегозадержателей для строений № 3, 4», являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности,
не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен
на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении,
в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен в соответствии со стандартами качества.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Поставка Товара (включая доставку и погрузо-разгрузочные работы) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 16 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза
«О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика)
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Поставляемый Товар должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями
о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы
по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации и декларированию данного вида продукции).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

– ГОСТ Р 59634-2021 «Системы снегозадержания. Общие технические условия».

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки Товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:**

Срок поставки Товара до истечения 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

 **6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки Товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта:** в соответствии с условиями Контракта.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемых Товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требованиям Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку снегозадержателей для строений № 3, 4 (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Заместитель заведующего ОМТС Т.В. Омельченко

Приложение № 1

к Техническому заданию

на поставку снегозадержателей

для строений № 3, 4

Спецификация

Спецификация

на поставку снегозадержателей для строений № 3, 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Снегозадержатель | комплект | 50 |

Составил:

Заместитель главного механика В.В. Безбородов

Приложение № 2 к Техническому заданию

 на поставку снегозадержателей для строений № 3, 4

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках

(потребительских свойствах) товара.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указаниена товарныйзнак (модель,производитель, странапроисхождения товара) | Технические характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| Требуемый параметр | Требуемое значение |
| 1 | Снегозадержатель ОКПД 2: 25.11.23.119 – Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки *(КТРУ отсутствует)* |  | Тип снегозадержателя | трубчатый | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип кровли | металлочерепица, профнастил | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип трубы | плоскоовальная | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Количество труб, штук | 2 | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Диаметр трубы, мм | 25 | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Длина трубы, м | ≥ 3 | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Материал трубы | оцинкованная сталь | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип кронштейна | Т- образный | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Ширина кронштейна, мм | ≥ 360 и ≤ 450 | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Материал опоры (кронштейна) | оцинкованная сталь  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Количество опор, штук | ≥ 3 | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Наличие саморезов  | да | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Размер саморезов, мм | 8х60 | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Количество саморезов, штук | 8 | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Наличие резинового уплотнителя ЭПДМ | да | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Количество уплотнителя, штук | 16 | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Наличие заглушки | да | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Диаметр заглушки, мм | 25 | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Количество заглушек, штук | 4 | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Покрытие трубы и кронштейнов | краска порошковая полиэфирная | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | RAL 7024 серый графит | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |

Форма составлена:

Заместитель заведующего ОМТС Т.В. Омельченко

Согласовано:

Заместитель главного механика В.В. Безбородов

Вставить ЭП