Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

при проведении электронного аукциона

на поставку комплектующих из керамики для сантехнического оборудования для нужд ИПУ РАН

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Техническое задание**

на поставку комплектующих из керамики для сантехнического оборудования

для нужд ИПУ РАН

**1. Объект закупки:** поставка комплектующих из керамики для сантехнического оборудования для нужд ИПУ РАН (далее - Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемого Товара:** в соответствии с Приложением   
№ 2 к Техническому заданию «Сведения о функциональных, технических, качественных   
и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара».

Товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными и эргономическим показателям, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.

ОКПД 2 код:

23.42.10.130 – Раковины керамические (КТРУ 23.42.10.130-00000008- Раковина);

23.42.10.150 – Унитазы керамические (КТРУ 23.42.10.150-00000006- Унитаз).

**3. Перечень и количество поставляемого товара:** общее количество поставляемого Товара по 2 (Двум) номенклатурным позициям – 10 (Десять) единиц, в соответствии   
с Приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация на поставку комплектующих   
из керамики для сантехнического оборудования для нужд ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности,   
не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен   
на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении,   
в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен   
в соответствии со стандартами качества.

Составные части Товара должны обеспечивать единое целое (единую композицию, единую серию модельного ряда). Состав элементов крепления, входящие в комплект поставки   
с Товаром, должны соотноситься с типоразмерами мест технических отверстий Товара, предназначенных для крепления, обеспечивая надежное крепление его составных частей и элементов.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Поставка Товара (включая доставку и погрузо-разгрузочные работы) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 16 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза

«О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика)   
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии   
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Поставляемый Товар должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями   
о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации и декларированию данного вида продукции).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ 30493-2017 «Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры».

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки Товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:**

Срок поставки Товара до истечения 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки Товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта:** в соответствии с условиями Контракта.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемых Товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требований Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку комплектующих из керамики для сантехнического оборудования для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Заведующий ОМТС С.В. Матвеева

Заместитель главного механика В.В. Безбородов

Приложение № 1 к Техническому заданию

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

на поставку комплектующих из керамики для сантехнического оборудования

для нужд ИПУ РАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Раковина | шт. | 5 |
| 2 | Унитаз | шт. | 5 |

Заместитель главного механика В.В. Безбородов

Приложение № 2 к Техническому заданию

Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | | Обоснование необходимости использования дополнительной информации | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| Требуемый параметр | Требуемое значение |
| 1 | Раковина  ОКПД 2: 23.42.10.130 – Раковины керамические *(КТРУ 23.42.10.130-00000008- Раковина*)  *(изображение является примером и не несет отсылки на производителя)* | Вид | раковина | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Форма чаши | полукруглая | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал корпуса | сантехнический фарфор | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Глубина, мм | ≥ 450 и <500 | в соответствии с КТРУ | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина, мм | ≥ 550 и <600 | в соответствии с КТРУ | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Количество отверстий под смеситель, штук | 1 | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Количество чаш (секций), штук | 1 | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Монтаж | к стене | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Слив-перелив в комплекте | да | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип установки | с пьедесталом | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | белый | определено единообразием установленных раковин  у Заказчика | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Комплект крепления для раковины с пьедесталом | наличие | обеспечение надежности крепления при установке | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 2 | Унитаз  ОКПД2:  23.42.10.150  Унитазы керамические *(КТРУ 23.42.10.150-00000006- Унитаз)*  https://www.santech.ru/data/thumbs/w500h800Nf_pngfltr_wmi/collections/85/355985/95352.png?hash=d0d135  *(изображение является примером и не несет отсылки на производителя)* | По типу монтажа | напольный | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Направление выпуска (стока) | наклонное (под углом) | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал корпуса | сантехнический фарфор | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Высота, мм | ≥ 750 и <900 | в соответствии с КТРУ | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Длина, мм | ≥ 600 и <650 | в соответствии с КТРУ | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина, мм | ≥ 350 и <400 | в соответствии с КТРУ | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Для детей | нет | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Для людей с ограниченными возможностями | нет | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Управление (тип смыва) | ручной | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Форма чаши | воронкообразная без цельноотлитой полочки | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип монтажа смывного бачка | на чашу унитаза | определено единообразием установленных унитазов  у Заказчика | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Сливная арматура | наличие | обеспечение работоспособности унитаза | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Съемное сиденье с крышкой | наличие | обеспечение санитарно-гигиенических норм | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Комплект креплений | наличие | обеспечение надежности крепления при установке | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | белый | определено единообразием установленных унитазов  у Заказчика | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |

Форму подготовил:

Ведущий инженер ОМТС Ю.В. Мазилова

Форму согласовал:

Заместитель главного механика В.В. Безбородов

Вставить ЭП