Текущий раздел:

Описания RDS

Описание пользователя

Глава 2. Интерфейс пользователя

§2.10. Редактирование векторной картинки блока

§2.10.10. Настройки редактора картинки

# Описание пользователя

## Глава 2. Интерфейс пользователя

### §2.10. Редактирование векторной картинки блока

#### §2.10.10. Настройки редактора картинки

Описывается задание параметров по умолчанию, применяемых ко всем создаваемым элементам векторной картинки, а также настройки самого редактора.

Сразу после добавления на рабочее поле редактора картинки все графические элементы получают обрамление, заливку (в случае текстовых строк и блоков – параметры шрифта) из набора параметров по умолчанию. Затем пользователь обычно меняет параметры добавленных им элементов так, как ему нужно, однако, если он часто использует, например, один и тот же цвет заливки геометрических фигур, имеет смысл сделать его цветом по умолчанию, чтобы все создаваемые элементы сразу получали этот цвет.

Рис. 161. Окно параметров по умолчанию

Чтобы изменить параметры элементов по умолчанию, следует выбрать пункт меню «элемент | параметры по умолчанию» или нажать самую нижнюю кнопку на панели элементов слева в окне редактора. Откроется окно, в котором можно задать параметры линии обрамления и цвет заполнения для геометрических фигур, а также параметры шрифта для текстовых элементов (рис. 161).

На панели «линия» задаются параметры обрамления для линий, прямоугольников (кроме рельефного), эллипсов и многоугольников. Поля ввода на этой панели совпадают с полями задающими обрамление геометрических фигур в их окнах параметров: можно указать тип линии (сплошная, пунктирная и т.п.), ее цвет, толщину и необходимость изменять толщину линии вместе с масштабом. Флажок «линия» управляет самим наличием линии обрамления у графических элементов: если его сбросить, обрамления у элементов не будет. На отрезки прямых и кривых этот флажок не влияет – отключить рисование линии у фигур, состоящих только из этой линии, нельзя. На рельефные прямоугольники не влияют установки по умолчанию для цвета и типа линии, поскольку они всегда имеют сплошную двухцветную линию обрамления.

На панели «заполнение» одноименным флажком разрешается заливка внутренней части создаваемых прямоугольников, многоугольников и эллипсов и задается цвет этой заливки. На панели «шрифт» выбирается шрифт по умолчанию для текстовых строк и блоков и задается его цвет. Цвет шрифта можно указать и в стандартном диалоге выбора шрифта, открывающемся по кнопке «изменить», но как правило, выбор цветов там ограничен, а кнопка «цвет» открывает диалог выбора цвета с более широкими возможностями.

Нажатие кнопки «OK» сохранит указанные в окне параметры, и, начиная с этого момента, они будут применяться ко всем создаваемым в редакторе картинки графическим элементам. Эти параметры сохраняются в общих настройках RDS, они не привязаны к какой-либо конкретной схеме.

Для настройки параметров самого редактора – сетки, рабочего поля и т.п. – следует выбрать пункт меню «вид | настройки». При этом откроется окно, состоящее из двух вкладок: «рабочее поле и разметка» (рис. 162) и «отмена операций».

Рис. 162. Окно настройки параметров редактора картинки – вкладка «рабочее поле и разметка»

Вкладка «отмена операций» (на рисунке не показана) содержит единственное поле для указания числа запоминаемых редактором действий пользователя, которые можно отменить нажатием Ctrl + Z или выбором пункта меню «редактирование | отмена». Если, например, указать в этом поле число 20, редактор будет помнить двадцать последних изменений, сделанных пользователем на рабочем поле картинки (стирание, перемещение и изменение размеров элементов, добавление новых, изменение их параметров и т.п.)

На вкладке «рабочее поле и разметка» располагаются панели для настройки внешнего вида рабочего поля редактора и его сетки. На панели «сетка» можно ввести шаг сетки редактора по горизонтали и вертикали в точках экрана (при включенной привязке к сетке элементы будут перемещаться с указанной дискретностью) и указать цвет, которым будут отображаться ее точки. Можно также включить или выключить изображение сетки на рабочем поле и привязку к ней – эти флажки дублируют одноименные кнопки и пункты меню в самом редакторе (см. §2.10.1).

На панелях «координатные оси» и «центры» включается или выключается отображение осей координат рабочего поля и вспомогательных элементов (центров окружностей, границ невидимых зон, начал вложенных систем координат и т.п.) соответственно, а также задается цвет их изображений. Координатные оси и центры позволяют точно позиционировать элементы друг относительно друга и относительно начала координат, являющегося осью при повороте системы, поэтому лучше держать их включенными. Оперативно включать и выключать их отображение можно также и при помощи кнопок и пунктов меню самого редактора.

На панели «рабочее поле» задается размер поля, на котором редактируется картинка, и цвет его фона. В отличие от всех остальных параметров, размер рабочего поля не запоминается в параметрах редактора: при каждом редактировании картинки он вычисляется автоматически так, чтобы все элементы на него уместились. В процессе редактирования картинки RDS все время следит за ее общим размером и, если какое-либо элементы перестали умещаться на рабочее поле (например, пользователь переместил что-либо далеко от начала координат), автоматически увеличивает его. Если пользователя по каким-либо причинам не устраивает текущий размер поля, он может задать свой размер в окне настроек, и этот размер будет использоваться до закрытия редактора картинки. Кнопка «авто» заново вычисляет размеры рабочего поля так, чтобы на него уместились все элементы.

Все параметры редактора картинки, как и параметры элементов по умолчанию, сохраняются в общих настройках RDS и не привязываются к текущей редактируемой схеме.