Текущий раздел:

Описания RDS

Описание пользователя

Глава 2. Интерфейс пользователя

§2.21. Печать

§2.21.1. Задание зоны печати подсистемы

# Описание пользователя

## Глава 2. Интерфейс пользователя

### §2.21. Печать

Рассматривается вывод схемы или ее части на печать.

#### §2.21.1. Задание зоны печати подсистемы

Описывается задание области схемы, которая будет выводиться на печать или сохраняться в виде растрового рисунка.

RDS позволяет сохранить изображение схемы внутри подсистемы в растровый графический файл или вывести его на печать. Следует иметь в виду, что, как правило, размер рабочего поля подсистемы делают существенно бОльшим, чем требуется для ее содержимого – при этом при добавлении новых блоков и связей не придется каждый раз входить в настройки подсистемы и увеличивать размер рабочего поля. Однако, при печати или сохранении изображения в файл, эти пустые области рабочего поля желательно исключить. Для этого и служит зона печати.

Зона печати подсистемы – это прямоугольная область на рабочем поле, которая ограничивает ту часть схемы, которая будет выводиться на печать или сохраняться в графический файл. Она хранится вместе со схемой независимо для каждой подсистемы, поэтому ее не обязательно задавать каждый раз заново. Всеми функциями зоны печати текущей активной подсистемы управляет пункт главного меню RDS «подсистема | зона печати» или кнопка на панели печати (рис. 297) – и этот пункт, и кнопка открывают подменю из трех пунктов: «задать зону печати», «отключить зону печати» и «показывать зону печати».

Рис. 297. Начало задания зоны печати

Чтобы начать задание зоны печати, следует выбрать в этом меню пункт «задать зону печати», при этом курсор примет форму перекрестия. После этого следует переместить курсор в точку рабочего поля, в которой должен будет располагаться один из углов прямоугольной зоны (рис. 298 а), нажать левую кнопку мыши, и не отпуская ее, переместить курсор в точку другого (диагонального) угла зоны. После отпускания кнопки на экране появится прямоугольная рамка, ограничивающая зону печати (рис. 298 б) – на печать или в файл попадет только та часть рабочего поля, которая расположена внутри рамки.

(а)

(б)

Рис. 298. Указание границ зоны печати (а) и ее изображение в окне (б)

Углы и стороны рамки зоны печати можно перетаскивать левой кнопкой мыши, изменяя тем самым размеры зоны. При необходимости, можно убрать с экрана рамку зоны, оставив при этом зону активной – для этого следует выбрать в подменю функций зоны печати пункт «показывать зону печати» (галочка рядом с этим пунктом исчезнет). Повторный выбор этого же пункта вернет рамку зоны на экран (галочка у пункта появится). Если же нужно отключить зону печати полностью, следует выбрать в этом меню пункт «отключить зону печати».

Если зона печати активна, то при выводе подсистемы на печать или при сохранении ее изображения в файл пунктом меню «подсистема | сохранить картинку» можно будет ограничить выводимое изображение размерами зоны. В окне печати для этого есть соответствующая кнопка, а при сохранении изображения в файл пользователю выдается запрос о необходимости использования зоны печати.